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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	嘉合粮食烘干建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	范凯
	联系方式
	13904889729

	建设地点
	黑龙江省双鸭山市宝山区双鸭山农场第三管理区第八作业站

	地理坐标
	（ 131 度 35 分 40.000 秒， 46 度 29 分 28.000 秒）

	国民经济

行业类别
	A0514农产品初加工活动

D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业 91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	29.8
	环保投资（万元）
	3.6

	环保投资占比（%）
	12.1
	施工工期
	2026年7月-8月

	是否开工建设
	(否

(是：本项目已开工建设，目前主体工程已全部建设完成，未投产，双鸭山市生态环境局对其下达行政处罚决定书（双环罚[2023]31号），处罚已执行完成
	用地（用海）

面积（m2）
	3840

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）表1“专项评价设置原则表”，对照表见表1-1：

表1-1 专项评价设置原则表
专项评价的类别

设置原则

本项目对应情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g。由于生物质燃料汞含量极低的特点，本项目暂不考虑汞的排放，不涉及
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）﹔新增废水直排的污水集中处理厂
不涉及
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
不涉及
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及
根据专项设置原则，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	（一）与“生态环境分区管控”的符合性分析

本项目位于黑龙江省双鸭山市宝山区双鸭山农场第三管理区第八作业站。根据《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（双政规〔2021〕2号）》规定、《双鸭山市生态环境准入清单》（2023年版）及黑龙江省生态分区管控数据应用平台出具的《嘉合粮食烘干建设项目生态环境分区管控分析报告》（附件7）可知，本项目区域属于一般管控单元。主要以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实生态环境管控相关要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。

（1）一图
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一表

表1-2项目与黑龙江省生态环境分区管控成果数据相交情况汇总表
一级分类

二级分类

是否相交

所属地市

所属区县

相交单元名称

相交面积(平方公里)

相交面积占项目范围百分比

(%)

环境质量底线

水环境一般管控区
是
双鸭山市
宝山区
扁石河炮台亮子宝山区
小于0.01
100.00%
大气环境一般管控区
是

双鸭山市

宝山区

宝山区大气环境一般管控区
小于0.01

100.00%

资源利用上线

自然资源一般管控区
是

双鸭山市

宝山区

宝山区自然资源一般管控区
小于0.01

100.00%

环境管控单元

一般管控单元
是

双鸭山市

宝山区

宝山区其他区域
小于0.01

100.00%

1）生态保护红线：本项目位于黑龙江省双鸭山市宝山区双鸭山农场第三管理区第八作业站，根据黑龙江省生态分区管控数据应用平台出具的《嘉合粮食烘干建设项目生态环境分区管控分析报告》（附件7），不占用生态红线。

2）环境质量底线：本项目每座热风炉配备1台布袋除尘器，烟气经处理后，1#热风炉烟气经16m高烟囱（DA001）排放、2#热风炉烟气经22m高烟囱（DA002）排放，污染物浓度可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；生活污水排入厂区内防渗旱厕、定期清掏、外运堆肥；设备及设施运行产生的噪声经建筑隔声、基础减振等措施处理后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；生活垃圾集中收集后交由市政部门统一处理；烘干运输筛分粉尘、热风炉炉渣、除尘器收尘、玉米须、玉米皮统一收集后外售；筛分杂质外售；更换后的布袋由厂家直接带走；根据分析可知本项目运营期各类污染物经环境保护措施治理后均可达标排放，对区域环境造成的不利影响较小，不会改变区域环境质量现状，因此，符合环境质量底线要求。
3）资源利用上线：本项目生活饮用水为外购桶装水，生产不用水；本项目热风炉采用生物质燃料，供电电源为当地供电电网，用水水源及供电电源可靠，生物质燃料外购来源可靠，本项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。
4）生态环境准入清单：根据《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（双政规〔2021〕2号）》规定、《双鸭山市生态环境准入清单》（2023年版）及黑龙江省生态分区管控数据应用平台出具的《嘉合粮食烘干建设项目生态环境分区管控分析报告》进行分析，本项目所在区域属于一般管控单元，生态环境准入清单见下表。
表1-3 生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

本项目

内容

符合性

ZH23050630001

宝山区永久基本农田

一般管控单元

空间布局约束
1.严格永久基本农田占用和补划，永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。

2.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
3.严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。

4.禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。

5.禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施。

6.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。

7.国家能源、交通、水利、军事设施等重点项目确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经过国务院批准。

8.一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求，在储备区内选择数量相等、质量相当的地块进行补划。

9.非农业建设依法占用永久基本农田的，建设单位应当将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦的耕地、劣质地或其他耕地的土壤改良。
本项目为粮食烘干项目，租用黑龙江北大荒农垦集团双鸭山农场有限公司已有建筑、设施进行生产，不新增占地面积，根据宝山区农场街道办事处设施农业用地备案表（附件4）可知，用地性质为辅助设施用地，项目建设不会对土壤造成污染，不属于林果业、挖塘养鱼、种植业，不建设休闲旅游、仓储厂房等设施；本项目废水仅为生活污水，不排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥。

符合

ZH23050630002

宝山区其他区域

一般管控单元
空间布局约束
引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。

强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。

本项目为粮食烘干项目，周边无适配的开发区，不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类项目
符合
一说明

嘉合粮食烘干建设项目位置涉及双鸭山市宝山区；项目占地总面积小于0.01平方公里。
与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。
与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。
与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。
与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；一般管控单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。
与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。
因此，本项目符合“生态环境分区管控”相关要求。

（二）产业政策符合性分析

本项目为农产品初加工活动及热力生产和供应业，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类“鼓励类”中第一项农林牧渔业 “8．农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”项目设置2台生物质热风炉，不属于第三类“淘汰类”中的“燃煤热风炉”，其他所用设备不属于限制、淘汰类设备，综上，本项目属于“鼓励类”项目，符合国家产业政策。
（三）选址合理性分析

项目位于黑龙江省双鸭山市宝山区双鸭山农场第三管理区第八作业站，根据宝山区农场街道办事处设施农业用地备案表（附件4）可知，用地性质为辅助设施用地，东侧为农田，南侧为仓库，西侧为农场的农机存放场地、北侧隔机耕路为农田。

与《粮油仓储管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 令第5号）中关于污染源、危险源安全距离的规定，符合性分析如下：
表1-4 项目与《粮油仓储管理办法》的符合性分析
《粮油仓储管理办法》
本项目情况
符合性
距有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工（包括有毒化合物的生产）、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位，不小于1000米

本项目周边1000米范围内无矿山、炼焦、炼油、煤气、化工（包括有毒化合物的生产）、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位

符合
距屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位，不小于500米

项目周边500米无屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位

符合
距砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源，不小于100米

项目周边100米无砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源

符合
因此，本项目符合《粮油仓储管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 令第5号）中关于污染源、危险源安全距离的规定。
本项目所在地地势平坦，本项目租用黑龙江北大荒农垦集团双鸭山农场有限公司已有建筑设施进行生产，厂区地理位置交通便利，基础设施齐全，与周边环境协调。项目不在风景名胜区、自然保护区、水源保护区及其他需要特别保护的区域内，没有明显的环境制约因素，项目选址合理。
（四）与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年12月27日修订）符合性分析

根据黑龙江省人民代表大会常务委员会发布的《黑龙江省大气污染防治条例》（2017年1月20日），第三章大气污染防治措施、第一节、燃煤污染防治措施，第二十九条各级人民政府应当调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，制定并组织实施煤炭消费总量控制规划，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。......第三十六条各级人民政府应当加强民用散煤管理，设区的市级人民政府可以制定具体的奖励或者补贴政策，推广供应和使用优质煤炭、洁净型煤和节能环保型炉灶。

本项目采用生物质热风炉，燃料采用生物质成型燃料，符合《黑龙江省大气污染防治条例》中减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放的意见。本项目运营产生的废气、噪声、固废、废水等经采取有效措施后均可做到达标排放，对评价区周围环境影响不大，可被环境所接受。

（五）与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（2019年7月9日）符合性分析

根据生态环境部办公厅发布的《工业炉窑大气污染综合治理方案》（2019年7月9日），三、重点任务、（一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。

本项目位于双鸭山农场第三管理区第八作业站，周围无相关可入住的园区。本项目建设热风炉为烘干粮食提供热源，宜建设多在粮食的集中产区，且配套建设了高效除尘措施，符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》中减少生产过程中大气污染物排放的意见。

（六）与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发〔2019〕144 号）符合性分析
主要目标：到2020年，完善工业炉窑大气污染防治管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，工业炉窑装备和污染治理水平有所提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，推动全省环境空气质量改善。

本项目对环境的影响主要为大气环境影响，本项目两台热风炉烟气主要污染防治措施为布袋除尘器，处理后的热风炉烟气中SO2、烟尘的排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准，厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准的要求。即本项目可以满足全面达标排放的主要目标，符合《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》要求。

（七）与《关于划定双鸭山市城区高污染燃料禁燃区范围的通知》（双政办发〔2014〕77号）的符合性分析
通知中规定，禁燃区面积不低于建成区面积的80%，并根据城市建成区的发展不断调整划定范围。双鸭山市城区高污染燃料禁燃区包括尖山区、开发区、岭东区、四方台区、宝山区的建成区范围。禁燃区内禁止散烧原煤以及煤焦油、重油、渣油等燃料，禁止燃烧各种可燃废物，禁止燃用生物质燃料及污染物含量超过国家规定限值的柴油、煤油等高污染燃料。禁燃区禁止燃烧高污染燃料后，将进一步有效控制燃煤污染，为改善我市大气环境质量起到积极作用。

本项目位于黑龙江省双鸭山市宝山区双鸭山农场第三管理区第八作业站，不位于宝山区的建成区内，因此本项目选址不在高污染燃料禁燃区内。

（八）与《双鸭山市空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析
《双鸭山市空气质量持续改善行动计划实施方案》要求：新改扩建“两高一低”项目要严格落实产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施同步关停后，新建项目方可投产。坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新上高耗能项目要对照《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》等要求，能效须达到国内或国际先进水平及能效标杆值，新上高耗能项目节能审查要与本地能耗双控目标相衔接，同时，须实行能耗等量或减量替代。贯彻落实《产业结构调整指导目录》，加大退出淘汰落后产能、工艺、装备，提高限制类产能、工艺、装备淘汰改造引导力度。实施供暖行业合理调配有效整合工作，充分考虑建成区内35蒸吨燃煤锅炉淘汰、热电企业关停等情况，谋划热源替代工程。到2025年，化石能源消费比重持续下降，增加电能、天然气等清洁能源占工业、农业、生活等领域终端能源消费比重。推进风电、光伏发电项目建设，实现能源供应多元化。推动城市燃气管网建设与规划的中俄远东天然气管道工程项目同步建设，推动对新建小区的配套和老城区天然气管网建设改造，扩大城市配气管网覆盖范围，提高城镇居民用气水平。有序推进以电代煤。对现有使用煤等高污染燃料的工业炉窑，稳步推进使用工业余热、电能、天然气等进行替代。鼓励新改扩建工业炉窑采用清洁低碳能源，推荐应用电锅炉、电窑炉，优化天然气使用方式。
本项目采用生物质压块作为燃料，并配备高效布袋除尘器，不属于高污染燃料。不属于“两高一低”项目。属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。满足《双鸭山市空气质量持续改善行动计划实施方案》相关要求。

（九）与《双鸭山市扬尘源专项整治工作方案》的符合性分析
表1-5 项目与《双鸭山市扬尘源专项整治工作方案》的符合性分析
相关规定

符合性分析

其他行业

物料运输：（1）运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车；（2）运输袋装粉状物料，以及粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘物料运输网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撒。（3）厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。车辆在驶离煤场、料场、储库、堆棚前应清洗车轮、清洗车身。
本项目运输进场的物料为含水率约30%的玉米原粮，非粉状物料，运输车采用苫布苫盖，厂区内均为硬化路面，定期清扫、洒水降尘。本项目灰渣运输出厂采用防尘布苫盖，避免物料遗漏。

物料装卸：装卸易散发粉尘的物料应采取以下方式之一（1）密闭操作；（2）在封闭式建筑物内进行物料装；（3）在装卸位置采取局部气体收集处理、洒水塇湿等控制措施。

本项目运输进场的物料为含水率约30%的玉米原粮，非粉状易散发粉尘的物料。

物料存储：（1）粉状物料应储存于密封料仓或封闭式建筑物内；（2）粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆栩中，或储存于密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙（或围挡）及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风风位。（3）露天储存粒状块状等易散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围挡（出入口除外）围挡高度不应低于堆存物料高度的1.1倍，同时采取洒水、覆盖防尘布（网）剂等控制措施。（4）临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。
本项目存储的物料为含水率约30%的玉米原粮，非粉状易散发粉尘的物料。

物料转移和输送：厂内转移和输送易散发粉尘的物料应采取以下方式之（1）采用密闭输送系统；（2）在封闭式建筑物内进行物料转移和输送；（3）在上料点、落料点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。

本项目厂区内物料的输送采用密闭输送，本项目物料为非粉状易散发粉尘的玉米，厂区内定期洒水降尘。

物料加工与处理：（1）物料加工与处理过程中易散发粉尘的工艺环节（如破碎、粉磨、筛分、混合、打磨、切割、投料、出料（渣）、包装等）应采用密闭物料加工与设备，或在密闭空间内进行。不能处理密闭的，应采取局部气体收集处理、洒水塇湿等控制措施。（2）密闭式生产工艺设备、废气收集系统、除尘设施等应密封良好，无粉尘外溢。

本项目对物料的加工主要为粮食烘干过程，不进行破碎、粉磨、筛分、混合、打磨、切割、投料、出料（渣）、包装等深度加工。
因此，本项目符合《双鸭山市扬尘源专项整治工作方案》中相关要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.建设内容

本项目位于黑龙江省双鸭山市宝山区双鸭山农场第三管理区第八作业站。本项目租用黑龙江北大荒农垦集团双鸭山农场有限公司已有建筑、设施进行生产，占地面积为3840m2，建筑面积为608m2，主要建设内容为：热风炉房、储粮仓等，建设2座烘干能力为200t/d、500t/d（以玉米计）的烘干塔，年烘干玉米28000吨。项目主要建设内容见表2-1。
表2-1  建设项目组成一览表

工程组成

名称

工程内容

主体工程

烘干塔

2座烘干塔，塔基占地约70m2，烘干能力分别为200t/d、500t/d（以玉米计）

项目主体、辅助、储运工程均已建成，新增内容为环保工程的两台布袋除尘器
热风炉房

1层建筑，建筑面积308m2，高度9m，内设2台生物质热风炉，分别为240万大卡（1#热风炉）、600万大卡（2#热风炉）
辅助工程

办公室
1层，建筑面积300m2，为办公区及休息区
地秤

项目设置一台120吨地秤，基座占地面积为27.5m2
储运工程

储粮仓
1座，用于暂存烘干后的粮食，高度16m，仓底为锥形自卸式结构、筒壁由金属压型镀锌波纹钢板和加强立柱组成，储存能力为9000t
晒场

占地1440m2，用于短暂存放烘前粮食
燃料暂存区
位于热风炉房内，生物质颗粒为袋装，最大存储100t，可满足约2天的使用量
灰渣暂存区
灰渣暂存于热风炉房内，为密闭空间，面积为20m2，每日进行炉渣清运，禁止露天存放，储存能力30t，根据后文固废源强计算可知，灰渣产生量为406t，本项目灰渣库可满足3d的存储，可满足周转不畅情况下的临时存储
一般固废暂存间
位于热风炉房北侧，用于存储筛分粉尘、筛分杂质、玉米须、玉米皮，建筑面积10m2，储存能力5t，转运周期为5d/次
新建
危险废物贮存库

在热风炉房北侧新增危险废物贮存库，占地面积1m2，贮存能力为1t
新建
公用工程

供水工程
本项目运行时间较短，年生产40d，员工生活用水，来源为外购桶装水；洒水降尘用水外购
排水工程
生活污水排入厂区内防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥
供电工程

由当地电业局供给

供热工程
项目生产用热由热风炉提供，办公室冬季供暖采用电采暖
环保工程

废气

热风炉烟气：本项目每座热风炉配备1台布袋除尘器，烟气经处理后，1#热风炉烟气经16m高烟囱（DA001）排放、2#热风炉烟气经22m高烟囱（DA002）排放，SO2排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表4中的二级标准，颗粒物及烟气黑度排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2中的二级标准
项目装卸工段采取装卸区四周设置围挡、减小装卸高度等降尘措施，输送过程中采用封闭输送，清粮采用全封闭圆筒初清筛。运输车辆产生的道路扬尘采取道路硬化、草帘覆盖、保持道路清洁湿润，车辆封闭、减速缓行，装卸时设置围挡。两烘干塔内部自带重力沉降室，烘干塔底部四周设置防尘挡板，粉尘受挡板隔挡后受重力作用回落到烘干塔底部。项目晒场贮存的均为含水率30%湿粮，粉尘产生量较小，对于晒场产生的少量玉米须、玉米皮进行及时收集。燃料位于热风炉房内，定期洒水抑尘，减少粉尘扩散，厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求、热风炉周边颗粒物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度限值要求
废水

生活污水排入厂区内防渗旱厕、定期清掏、外运堆肥
噪声

设备及设施运行产生的噪声经建筑隔声、基础减振等措施处理后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
固体废物

生活垃圾集中收集后交由市政部门统一处理；烘干运输筛分粉尘、热风炉炉渣、除尘器收尘、玉米须、玉米皮统一收集后外售，短暂存储于一般固废暂存间中；筛分杂质外售，短暂存储于一般固废暂存间中；更换后的布袋由厂家直接带走；设备每年运行前委托检修单位进厂维修，维修过程中产生的废润滑油、废润滑油桶及含油抹布，属于危险废物，暂存于厂区内危险废物贮存库，短暂贮存后交由有资质单位进行处理
防渗
采取分区防渗措施，危险废物贮存库采用重点防渗措施防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s；灰渣间采取一般防渗措施，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K<1.0×10-7cm/s；其余为一般防渗，地面硬化即可
2.产品方案

产品产量见表2-2。

表2-2产品方案

序号
粮食
种类
含水量（%）
年烘干潮玉米（吨）
年产干玉米（吨）
烘干前
烘干后
1
玉米
30
14.5
28000
22879.39
3.原辅材料用量

原辅材料一览表见表2-3。

表2-3 主要原辅材料消耗
序号
名称
数量
单位
备注
1
潮玉米
28000
t/a
外购
2
成型生物质燃料
2381
t/a
外购
3
柴油
2
t/a

外购，铲车燃料，由石油公司的第三方负责2-3天到场地加注，厂区内不贮存柴油
4.物料平衡
表2-4物料平衡表
原料

进料量（t/a）

产生

产生量（t/a）

玉米（含水率30%）
28000
玉米（烘干后含水率为14.5%）

22879.39
装卸粉尘

2.8
晾晒粉尘

2.8
筛分粉尘

42
筛分杂质

2.8
蒸发水量

5067.4

烘干粉尘
2.8
玉米须、玉米皮

0.01
总计

28000
总计

28000
5.主要设备

本项目主要设备见表2-5。

表2-5  主要设备一览表

序号

设备名称

设备参数
数量

单位

备注
1

1#烘干塔

200t/d
1

座

利用现有
2
2#烘干塔
500t/d
1
座
利用现有
3
1#热风炉

240万大卡
1

台
利用现有
4
2#热风炉
600万大卡
1
台
利用现有
5
布袋除尘器

——
2
套

新建
6
地秤
120吨
1
台

利用现有
7
全封闭式圆筒初清筛
60t/h
2
台
利用现有
8
提升机
30t/h
4
台
利用现有
9
皮带运输机

30t/h
15
台
利用现有
10
鼓风机

——
2
台
利用现有
11
引风机

——
2
台
利用现有
12
铲车

——
1
台
利用现有
6.公用工程

（1）给水

本项目用水为外购，运营期用水主要为生活用水、洒水降尘用水。

①生活用水

本项目职工人员为7人，生活用水参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025），项目职工用水量按80L/人·d计，则生活用水量为0.56t/d，22.4t/a（工作天数按40天计）。

②洒水降尘用水

本项目需要洒水降尘的区域为热风炉房，将地面喷洒至“湿润但无积水”的状态，热风炉房建筑面积308m2，计划每天喷洒2次，根据经验数据，单次用水量取0.5L/m2，用水量为0.308t/d、12.32t/a。
（2）排水

本项目排水主要为职工生活污水，抑尘用水自然蒸发，不外排。本项目生活污水按生活用水量的80%计，则生活污水排放量为0.45t/d，18t/a。生活污水排入防渗旱厕、定期清掏、外运堆肥。


[image: image4.emf]生活用水 防渗旱厕、清掏堆肥
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图2-1  水量平衡（t/d）

（3）供热

项目生产用热由热风炉提供，办公室冬季供暖采用电采暖。

（4）供电

由当地电网供给。
7.工作人员与工作制度

本项目员工7人，烘干塔年烘干天数40天（12月-次年1月上旬），2班制，每班12小时。无食堂、无住宿。
8.设备检修制度

（1）日常维护（每日执行）
a.外观检查：检查炉体、管道、阀门有无开裂、变形、漏气现象，连接螺栓是否紧固。

b.参数监测：记录热风温度、炉内压力等关键参数，确保在正常范围。

c.清洁保养：清理炉口、烟道积灰，擦拭操作面板，保持设备及周边环境整洁。

d.安全部件检查：检查安全阀、压力表、温度计是否灵敏有效，确保量程匹配且在检定有效期内。

（2）定期检修（按周期执行）
a.每周检修：
检查燃烧器火焰状态，确保火焰稳定、无偏烧、无黑烟。

清理过滤器（空气过滤器），防止堵塞影响供能。

检查风机运行状况，听有无异响、振动，确认轴承润滑正常。

b.每月检修：
全面检查管道接口密封性，对松动的法兰、阀门进行紧固，更换老化密封垫片。

检查耐火材料（炉衬、耐火砖）有无剥落、开裂，轻微损坏及时修补。

测试紧急停炉按钮、熄火保护装置，确保触发后能快速切断燃料供应。

c.每季度检修：
拆解检查燃烧器部件，清理油污和积碳，必要时更换易损件。

检查热风管道保温层，破损处及时修补，减少热量损耗。

d.年度大修：
彻底清理炉膛、烟道、换热器内部积灰和结垢，检查换热器管壁有无腐蚀、泄漏，必要时进行打压测试。

对传动部件（如风机轴承）加注润滑脂，检查皮带松紧度并调整。

更换老化的耐火材料、密封件、阀门、压力表等部件，对炉体钢结构进行除锈防腐处理。

校验燃烧控制系统、温度控制系统、安全保护系统的准确性和可靠性，确保设备符合安全运行标准。

对设备整体性能进行测试，记录运行参数，与初始标准对比，评估设备状态并制定下一年度维护计划。

（3）故障处理

a.故障响应：发现故障后立即停机，切断燃料和电源，悬挂“禁止启动”标识，由专业维修人员排查原因。

b.记录与分析：详细记录故障现象、发生时间、处理过程及结果，建立故障台账，定期分析故障规律，避免同类问题重复发生。

c.应急处理：针对突发熄火等故障，制定应急处置预案，维修人员需熟练掌握预案流程，确保快速、安全处理。

（4）人员要求

a.维修人员需经专业培训，持证上岗，熟悉热风炉结构、工作原理及安全操作规程。

b.维修前需穿戴好防护用品（如耐高温手套、护目镜、安全帽），严格遵守动火、高空作业等安全规定。

c.定期组织维修人员学习新技术、新规范，提升维修技能和安全意识。

（5）档案管理

建立热风炉维修档案，包含设备说明书、出厂合格证、历次维护记录、检修报告、故障台账、部件更换记录等，档案需长期保存，便于设备全生命周期管理。
9.环保投资

本项目总投资为29.8万元，其中环保投资为3.6万元，占总投资的12.1%。具体情况见表2-6。

表2-6  环保投资一览表

序号

处理项目

处理措施

投资(万元)

已建设

拟建

1
大气污染

16m、22m烟囱；装卸区四周设置围挡，封闭输送，全封闭圆筒初清筛。烘干塔底部四周设置防尘挡板
两个布袋除尘器
3
2
噪声
减振、隔声
——

0.2
3
固体废物
固体废物的收集
一般固废暂存间、危险废物贮存库、布袋更换、危废处置协议

0.3
4

环保设施运行维护费用
0.1
5
总计

3.6
10.平面布置简述

项目厂区北侧为办公室，厂区中部为晒场，地秤位于东侧，热风炉房、烘干塔、储粮仓位于厂区南侧，一般固废暂存间及危废贮存库位于热风炉房北侧。平面布置图见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期流程说明

本项目租用黑龙江北大荒农垦集团双鸭山农场有限公司已有建筑设施进行生产且项目已建设完成，仅需环保设施及活动板房（一般固废暂存间及危险废物贮存库）的安装，无需进行土建施工，故本次不对施工期进行分析。

二、运营期流程说明
本项目运营期工艺流程及产污节点见图2-1。
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图2-1  工艺流程及产污节点图
烘干工序简述：

（1）原料前处理
湿粮经汽车运输至厂区内，卸料至晒场暂存，分批经全封闭式圆筒初清筛筛选后经提升机进入烘干塔，待烘干。

（2）玉米烘干工艺流程

两烘干塔配有2台生物质热风炉，分别为240万大卡、600万大卡，热风炉产生的热量经过换热器将冷空气加热，热空气通过热风机经管道送入烘干塔，热空气与塔内的湿粮接触，层层蒸发掉粮食内多余的水分，烘干后的粮食通过提升机运至烘后仓，随后暂存于储粮仓，外售。

（3）热气输送至烘干塔流程

冷空气由鼓风机送至生物质热风炉内，经热风炉加热后形成高温烟气，冷空气经换热器与高温烟气进行热交换后，变为热空气，经风机送至烘干塔内烘干粮食，烘干后的热空气由塔顶排放，交换后的烟气经烟囱排放。

（4）烘干塔内工艺流程

在干燥段内，由于粮食自重，自上而下流动，热风进入，朝上方向穿过粮层，热风在穿过粮层时，与粮粒间进行湿热传递，热风将热量传给粮粒，使之温度升高，与粮食接触温度最高不超过60℃，粮粒受热升温，水分蒸发到空气中，干燥介质携带着水汽变成废气经烘干塔口排出。在这个过程中，粮食温度升得越高，水分就蒸发得越快。为保证粮食的品质，即加工性和食用性，干燥段内粮食温升和干燥时间是受到严格控制的，其原则是既要降低粮食的水分，又不能损害粮食的品质。在烘干段内设有布置通风角状管的部位为缓苏段，烘干的热粮向下流动到缓苏段，缓苏段内不通热风，其主要作用是减缓在干燥过程中粮粒内形成的应力，促进谷粒内部水分逐渐向外移动，使粮粒表面和内部的水分趋于平衡。缓苏工艺实施既有利于下一阶段的干燥，又能确保烘后粮的品质。

表2-7  污染工序及排污节点

项目

工序

污染源

污染物

排放特点

治理措施

废气

运输、筛分、储存、晾晒
-
颗粒物

连续

项目装卸工段采取装卸区四周设置围挡、减小装卸高度等降尘措施，输送过程中采用封闭输送，清粮采用全封闭圆筒初清筛。运输车辆产生的道路扬尘采取道路硬化、草帘覆盖、保持道路清洁湿润，车辆封闭、减速缓行，装卸时设置围挡。两烘干塔内部自带重力沉降室，烘干塔底部四周设置防尘挡板，粉尘受挡板隔挡后受重力作用回落到烘干塔底部。项目晒场贮存的均为含水率30%湿粮，粉尘产生量较小，对于晒场产生的少量玉米须、玉米皮进行及时收集
烘干
1#热风炉
氮氧化物、颗粒物、烟气黑度、二氧化硫
连续

布袋除尘器+16m高排气筒排放

2#热风炉
连续
布袋除尘器+22m高排气筒排放
烘干塔

颗粒物
连续
两烘干塔内部自带重力沉降室，烘干塔底部四周设置防尘挡板，粉尘受挡板隔挡后受重力作用回落到烘干塔底部收尘设施中
废水

生活

生活

SS、COD、氨氮、BOD5
间断

排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥
噪声

提升
提升机
噪声

连续

基础减振、距离衰减
烘干
风机
噪声

连续

基础减振、距离衰减
筛选
全封闭圆筒初清筛
噪声

连续

基础减振、距离衰减
固体废物

晒场
晾晒

玉米须、玉米皮
间断
集中收集后外售
热风炉炉渣

热风炉
热风炉炉渣
连续

热风炉除尘
除尘器
除尘器回收粉尘
连续
筛分、装卸、烘干、筛分
圆筒初清筛等
筛分、装卸、烘干粉尘
连续
筛分杂质
连续
筛分杂质外售
热风炉除尘
除尘器
废布袋
间断
由厂家更换后回收利用
生活

生活

生活垃圾

间断

环卫部门统一清运
设备
检修
废润滑油、废润滑油桶及含油抹布
间断
设备每年运行前委托检修单位进厂维修，维修过程中产生的废润滑油、废润滑油桶及含油抹布，属于危险废物，暂存于厂区内危险废物贮存库，短暂贮存后交由有资质单位进行处理


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1．项目区域环境空气质量现状

（1）常规污染物

根据《2024年双鸭山市环境空气质量状况》，2024年双鸭山市各项污染物年均浓度综合情况如下表。
表3-1  空气污染物统计一览表   单位：μg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率%
达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

27
30
90
达标

PM10
年平均质量浓度

43
60
71.7
达标

NO2
年平均质量浓度

15
40

37.5
达标

SO2
年平均质量浓度

11
60

18.33
达标

CO

mg/m3
日平均浓度（mg/m3）
0.48
4.0

12.0
达标
臭氧

日最大8h平均质量浓度
74.87
160
46.79
达标
根据《2024年双鸭山市环境空气质量状况》，2024年双鸭山市空气质量级别达二级标准，本项目区域环境空气质量为达标区。
（2）其他污染物

本项目的其他污染物为TSP，黑龙江开源检测技术有限公司于2026年4月3日-4月5日对项目所在区域进行环境质量现状监测，TSP连续监测24小时，连续监测3天，在项目下风向设置1个监测点位，具体检测结果如下：
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图3-1  大气监测点位图

监测点基本信息见表3-2，评价结果见表3-3。

表3-2  监测点基本信息表

名称
坐标
监测因子
监测时段
相对厂址方位
相对厂界距离/m
本项目下风向
E131.62728310°，N46.51121191°
TSP
24小时平均
NE
2800
表3-3  监测结果

名称
污染物
评价标准（μg/m3）
浓度范围（μg/m3）
最大占标率%
超标率%
达标情况
本项目下风向
TSP

300

99-106
35.3
0

达标

由上表可以看出，本项目TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级排放限值，区域环境空气质量良好。
2．水环境质量现状

本项目所在区域水体为七星河，为挠力河支流，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，挠力河规划水体功能类别为III类，根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中相关数据，2025年，乌苏里江水系的干流及5条支流共16个断面，水质状况为良好，其中Ⅲ类水质占87.5%，Ⅳ类水质占12.5%，无劣Ⅴ类水质断面，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为87.5%。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例上升6.3个百分点，均无劣Ⅴ类水质断面。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中“全省地表水水质状况示意图”，2025年挠力河水质满足地表水Ⅲ类标准要求。
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图3-2  2025年全省地表水水质状况示意图

3．声环境质量现状

因周边50米范围无声环境保护目标，故无需监测声环境质量现状。

	环境

保护

目标
	本项目位于黑龙江省双鸭山市宝山区双鸭山农场第三管理区第八作业站，项目厂界500m范围无集中式饮用水水源（厂区西北侧居民设有分散式饮用水水源，水井深度180m，非集中式饮用水水源，故未将其列为本项目的地下水保护目标）和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故无地下水保护目标，本项目不涉及生态环境保护目标，50m范围内无声环境保护目标（本项目西侧农机临时停放场地有警卫一人在春季播种期间临时居住，居住期间不在本项目运营时间内，故未将其列为本项目声环境保护目标）。项目500m范围内环境空气保护目标如下。
表3-4  大气环境保护目标一览表

环境

要素

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度
环境

空气

项目西北侧居民
131.592699°
46.491734°
居住区

人群
二类区

NW
100


	污染

物排

放控

制标

准
	1.大气

运营期SO2排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表4中的二级标准，颗粒物及烟气黑度排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2中的二级标准；运营期厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织大气污染物排放限值、热风炉房周边无组织颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3排放要求。
表3-5  大气污染物排放标准
污染物项目

单位（mg/m3）
执行标准

有组织

颗粒物
200

《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

二氧化硫
850

烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1
无组织
厂界
颗粒物
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织大气污染物排放限值

热风炉周边

5.0
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3排放要求
2.废水

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。

3.噪声

运营期本项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值见表 3-6。

表3-6  工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

标准值/dB(A)
昼间

夜间

2类
60
50
4.固废标准

本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《固体废物分类与代码目录》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	表3-7  本工程总量指标

污染物

颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
预测排放量t/a
0.479
1.029
2.37
核定排放量t/a
0.522
1.883
5.21



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租用双鸭山农场有限公司已有建筑设施进行生产且项目已建设完成，仅需环保设施及活动板房（一般固废暂存间及危险废物贮存库）的安装，无需进行土建施工，产生的环境影响主要为设备安装噪声，施工期间，安装机械都是主要的噪声源，噪声源强在75~85dB（A）。建议在施工期间采取以下相应措施降低噪声：

①加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定；

②尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；

③作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；

采取以上措施后，施工场界声环境可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的标准。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

本项目废气主要为玉米装卸、筛分、输送等过程产生的颗粒物、玉米烘干过程产生的颗粒物及热风炉烟气。

（1）废气源强核算见表4-1。
表4-1 废气源强核算表
污染源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
排放时间/h

核算

方法
产生废气量m3/h

产生浓度mg/m3
产生量kg/h
工艺
效率%
核算

方法
产生废气量m3/h
排放浓度mg/m3
排放量kg/h
1#热风炉
颗粒物
物料衡算法

4687.5
10146.67
47.67
布袋除尘器
99.7
物料衡算法
4687.5
30.44
0.143
960
SO2
65.33
0.306
/

/
65.33
0.306
NOX
系数法

150
0.703
/
/
150
0.703
烟气黑度
/
/
/
/
/

/

小于1级
2#热风炉
颗粒物
物料衡算法
11770.8
10090
118.67
布袋除尘器
99.7
11770.8
30.27
0.356
SO2
65.04
0.766
/

/

65.04
0.766
NOX
系数法
150
1.766
/
/
150
1.766
烟气黑度
/
/
/
/
/

/

小于1级
输送装卸

粉尘

系数法
-

-

2.92
减小装卸高度等降尘措施，输送过程中采用封闭输送

60
-

-

1.17
筛分
-
-
43.75
全封闭圆筒初清筛
70
-
-
13.1
烘干

-
-
2.92
烘干塔内部自带重力沉降室，烘干塔底部四周设置防尘挡板，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部收尘设施中

60
-
-
1.17
晾晒
-
-
2.92
晒场贮存的均为含水率30%湿粮，粉尘产生量较小，对于晒场产生的少量玉米须、玉米皮进行及时收集
/
-
-
2.92
A正常工况：
1）热风炉废气

本项目设置2台热风炉，分别为240万大卡（1#热风炉）、600万大卡（2#热风炉）的燃生物质热风炉，本项目年烘干玉米28000t，其中1#热风炉年烘干玉米8000t、2#热风炉年烘干玉米20000t，年烘干时间40天计（每天24h），热风炉烟气通过布袋除尘器（除尘效率99.7%）处理后经过16m、22m高烟囱（DA001、DA002）排放，热风炉的燃料为生物质颗粒。燃料热值取3317kcal/kg（13.865MJ/kg），热风炉热效率为83%，参考尹协镇《粮食烘干过程中不同外部条件对烘干能耗的影响》，每烘干1kg水能耗取5400kJ/kg，本项目收购玉米含水率约为30%，储存时含水率约为14.5%。

本项目水分蒸发量依据W=G（ω1-ω2）/（100-ω2）进行计算。

W：水分蒸发量

G：处理量（玉米为27952.4t，28000原粮-2.8装卸-2.8晾晒-42筛分=27952.4）

ω1：进料含水量百分数（玉米取30%，由于本项目原粮在晒场进行短暂的晾晒，晾晒时间不固定，水分散失程度不同，故本次计算按照玉米原粮含水量进行计算）

ω2：出料含水量百分数（玉米取14.5%）

本项目水分蒸发量为：

W玉米=G（ω1-ω2）/（100-ω2）=5067.4t/a

烘干能耗为E=W玉米×能耗=2.74×107MJ

燃料消耗量=E÷热值÷热效率=2381t/a

1#热风炉燃料量为680t/a、2#热风炉燃料量为1701t/a，本项目热风炉烟尘、SO2、NOX源强核算参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑（HJ 1121-2020）、《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 953-2018)，正常工况时，废气有组织源将优先采用物料衡算法核算，由于氮氧化物无确切的炉膛出口质量浓度，因此废气有组织颗粒物、二氧化硫源强采用物料衡算法核算，氮氧化物采用系数法进行源强核算：

①烟气排放量

基准烟气量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 953-2018)中5.2.3.2基准烟气量核算方法可知“锅炉排污单位若无燃料元素分析数据或气体组成成分分析数据，可根据燃料低位发热量计算基准烟气量”，本项目燃料分析单中元素分析数据不全，因此采用经验公式法计算基准烟气量，具体核算方法如下：
Vgy=0.411Qnet，ar+0.918（Qnet，ar≥12.54MJ/kg；Vdaf≥15%）
式中：Vgy—基准烟气量，m3/kg

Qnet，ar—低位发热量，本项目生物质颗粒低位发热量为13.865MJ/kg（3317大卡/千克）。

经计算，本项目燃料生物质颗粒烟气量产生系数为6.62Nm3/kg。

本项目1#热风炉燃料量为680t/a、2#热风炉燃料量为1701t/a，则1#热风炉烟气量为4.5×106m3/a、2#热风炉烟气量为1.13×107m3/a。
②颗粒物（烟尘）排放量
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式中：EA----核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，680t、1701t；

Aar----收到基灰分的质量分数，12.96%；
dfh----锅炉烟气带出的灰分份额，45%（根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中链条炉排炉灰分份额为10%-20%，本项目取15%，燃生物质时飞灰份额加30%，则最终灰分份额取45%）；
ƞc----综合除尘效率，%；取99.7%。
Cfh----飞灰中可燃物含量，%。取13%。（按GB/T17954-2007中表4中烟煤Ⅱ类数值，取值为13）。
由计算可得出颗粒物排放量为1#热风炉：0.137t/a，0.143kg/h；2#热风炉：0.342t/a，0.356kg/h。
③二氧化硫排放量
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式中：ESO2----核算时段内二氧化硫排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，680t、1701t；

Sar----收到基硫的质量分数，0.06%；
q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，10%（根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中链条炉排炉不完全燃烧热损失5%-15%）；
ƞs----脱硫效率，%；取0%。
K----燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；取0.4。
由计算可得出SO2排放量为1#热风炉：0.294t/a，0.306kg/h；2#热风炉：0.735t/a，0.766kg/h。
④氮氧化物排放量

由于热风炉无相关产排污系数，氮氧化物排放量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）“5.4产排污系数法”中的公式计算。
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式中：

Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t；

R—核算时段内燃料耗量，t；680t、1701t；

βj—产污系数，kg/t，参见《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953），氮氧化物取1.02千克/吨-燃料；

η—污染物脱除效率，%；本次取0%；

由计算可得出NOx排放量为1#热风炉：0.675t/a、0.703kg/h；2#热风炉：1.695t/a、1.766kg/h。

⑤汞及其化合物

根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g。由于生物质燃料中汞含量极低，所以不分析汞及其化合物的影响。
2）热风炉灰渣储运扬尘

本项目热风炉灰渣储存在热风炉房内，热风炉灰渣储存及外运过程将产生扬尘，对灰渣暂存位置、灰渣装运过程采取洒水降尘措施，可有效控制扬尘污染，本次不对其进行定量分析。

3）工艺粉尘

无组织工艺粉尘主要包括粮食输送装卸粉尘、筛分粉尘、烘干过程粉尘、晒场扬尘。

①粮食输送装卸粉尘

本项目装卸、运输过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，卡车装卸粉尘系数为0.1kg/t（卸料），本项目装卸原料量28000吨，粉尘产生量为2.8t/a，装卸时间约为960h，粉尘产生速率为2.92kg/h，装卸工段在装卸区域四周设置围挡、减小装卸高度等降尘措施，运输过程中采用封闭输送，厂内输送设备均为封闭输送，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“附录4：粉尘控制措施控制效率”，围挡控制效率为60%，则原粮装卸运输过程无组织排放粉尘为1.12t/a，1.17kg/h。

②晒场晾晒过程中产生的粉尘

晾晒工序粉尘主要为粮食翻动摩擦产生的粉尘，由于粮食后续还经烘干塔进行烘干，本项目晒场的主要功能为对粮食的贮存，本项目晒场面积为1440m2，厂区已全面硬化，年晾晒粮食为27997.2吨，晒场每平方米晾晒粮食为17.36t/a，粉尘产生量0.1kg/t计，则晾晒过程中粉尘产生量为2.8t/a，产生速率为2.92kg/h，由于晒场存储的均为含水率为30%湿粮，粉尘产生量较小。
③筛分粉尘

本项目粮食进入烘干塔之前进行筛分，筛分产生的粉尘根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，筛分和清理系数为1.5kg/t（清理料）。筛分量为27994.4t，产生粉尘总量为42t/a、43.75kg/h，清粮采用全封闭圆筒初清筛，处理效率为70%，则粉尘排放量为12.6t/a、13.1kg/h。

④烘干粉尘

本项目在粮食筛分过程中已将绝大部分杂质清除干净，烘干过程中粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》第五章谷物仓储中的颗粒特性，干燥工序逸散尘排放因子取0.1kg/t，烘干量为27952.4t/a，则粉尘产生量2.8t/a，产生速率为2.92kg/h。烘干过程粉尘随着风力作用从烘干塔四周风口（占90%）及顶部溢出（占10%），最终以无组织形式排放。烘干塔内部自带重力沉降室，烘干塔底部四周设置防尘挡板，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部收尘设施中，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“附录4：粉尘控制措施控制效率，围挡控制效率为60%”，本项目抑尘效率按60%计，则项目烘干塔无组织粉尘排放量为1.12t/a、1.17kg/h。

B.非正常工况：

本项目非正常工况主要为布袋除尘器除尘效率为70%时。本项目非正常工况设定情景如下：
表4-4   非正常排放参数表
非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常

单次持续时间/h

年发生频次/次

排放速率/kg/h
排放浓度/mg/m3
DA001

布袋除尘器破损

颗粒物

14.3
3040
0.5

1次

DA002
布袋除尘器破损
颗粒物
35.6
3030
0.5

1次

在非正常工况发生时，应立即停炉，防止污染物超标排放对周边环境造成影响。
（2）排放口基本情况

表4-5 废气排放口基本情况表

排放口编号

名称
类型
排放口地理坐标

高度/m
内径/m
排放温度/℃

排放标准
经度

纬度

DA001
烟囱

一般排放口

131.60237074

46.49266638

16
0.5
80
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉和表4燃煤炉窑的二级标准限值要求（烟尘200mg/m3、SO2850mg/m3）

DA002
烟囱
一般排放口
131.60248876

46.49278825

22
0.7
80
（3）监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范  工业炉窑》（HJ1121-2020）及当地环保政府部门相关要求，废气监测要求详见表4-6。

表4-6  废气监测一览表

环境要素
监测点位

监测因子

监测频次

大气环境
热风炉房烟囱

（DA001、DA002）
颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度

1次/年
氮氧化物
1次/月
厂界、厂房外

颗粒物
1次/年

（4）环境影响分析

本项目所在区域为环境空气质量达标区，项目热风炉烟气通过布袋除尘器处理后经16m、22m烟囱DA001、DA002排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉和表4燃煤炉窑的二级标准限值要求（烟尘200mg/m3、SO2850mg/m3）。项目装卸工段采取装卸区四周设置围挡、减小装卸高度等降尘措施，输送过程中采用封闭输送，清粮采用全封闭圆筒初清筛。运输车辆产生的道路扬尘采取道路硬化、草帘覆盖、保持道路清洁湿润，车辆封闭、减速缓行，装卸时设置围挡。两烘干塔内部自带重力沉降室，烘干塔底部四周设置防尘挡板，粉尘受挡板隔挡后受重力作用回落到烘干塔底部。项目晒场贮存的均为含水率30%湿粮，粉尘产生量较小，对于晒场产生的少量玉米须、玉米皮进行及时收集，厂界无组织粉尘通过上述措施处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求、热风炉房周边无组织颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3排放要求。本项目排放的污染物对评价区域环境空气质量影响较小。
（5）环保设施可行性分析

本项目热风炉燃用生物质压块燃料，燃料中含硫量较低，烟气中二氧化硫浓度较低，因此，本项目未设置脱硫设施。根据《排污许可证申请与核发技术规范  工业炉窑》（HJ1121-2020）中附录A“干燥工艺颗粒物的可行技术为袋式除尘、静电除尘”，本项目采用的布袋除尘器属于可行性技术。

排气筒高度合理性分析

根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中“4.6.1、各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m。4.6.3、当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，除应执行4.6.1外，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3m以上”，本项目周边200m最高建筑物为11m，本项目烟囱高度为16、22m，满足要求因此本项目排气筒高度设置可行。
2、废水

本项目排水主要为职工生活污水。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。

（1）废水源强核算见表4-7。
表4-7  本项目废水产排情况一览表

排放源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

核算方法

产生废水量m3/a

产生浓度mg/L

产生量t/a

工艺

效率

%

核算方法

排放废水量m3/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

生活污水
COD

类比法

18

300
0.005
防渗旱厕
-
物料衡算法
-
-
-
BOD5
200
0.004
-
-
-
SS

200
0.004
-
-
-
NH3-N

25
0.0005
-
-
-
根据《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018），本项目水质采用类比法进行污染源强核算，根据前文水量计算可知，项目年产生生活污水18m3/a，生活污水中COD浓度约为300mg/L、氨氮浓度约为25mg/L、SS浓度约为200mg/L、BOD5浓度约为200mg/L。
（2）环境影响分析

本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥，对周围地表水环境影响较小。

注：由于本项目排放的废水主要为生活污水，故对其废水的日常监测不作要求。
3、噪声

（1）噪声污染源源强核算结果及相关参数

运营期噪声主要为烘干机、输送机、全封闭式圆筒初清筛、热风炉等，项目选用设备噪声约在75~85dB（A）之间，项目运行工况最大时主要噪声源强见表4-8、4-9。
表4-8  室外噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表
序号
声源名称

型号
空间相对位置/m

声源

源强/dB(A)
声源控

制措施
运行时段/h
X

Y

Z

1

1#粮食烘干机

——
8
15
1.2
75
低噪设备、减振、距离衰减
960
2
2#粮食烘干机
——

15
15
1.2
75
3
1#提升机

——
6
20
1.2

65
4
2#提升机
——

8
20
1.2

65
5

3#提升机
——

13
20
1.2
65

6
4#提升机
——

15
20
1.2
65

7
全封闭式圆筒初清筛
——
10
25
1.2
70
8
全封闭式圆筒初清筛

——

21
25
1.2
70
9
皮带运输机
——

10
35
1.2
60
10
皮带运输机

——

20
35
1.2
60
11
皮带运输机

——

6
60
1.2
60
12
皮带运输机

——

15
55
1.2
60
13
皮带运输机

——

25
60
1.2
60
14
皮带运输机

——

35
40
1.2
60
15
皮带运输机

——

50
70
1.2
60
16
皮带运输机

——

8
70
1.2
60
17
皮带运输机

——

10
80
1.2
60
18
皮带运输机

——

13
78
1.2
60
19
皮带运输机

——

20
80
1.2
60
20
皮带运输机

——

40
60
1.2
60
21
皮带运输机

——

15
80
1.2
60
22
皮带运输机

——

20
90
1.2
60
23
皮带运输机

——

25
90
1.2
60
24
1#鼓风机

——

8
55
1.2
75
25
2#鼓风机

——

23
55
1.2

75
26
铲车

——

10
50
——
85
表4-9  室内噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表
序号
声源名称

声源

源强
声源控制措施
空间相对位置/m

距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段/h
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物

外噪声
声压级/dB(A)
X

Y

Z

声压级/dB(A)
建筑物外距离/m
1

1#热风炉
85
低噪设备、减振、距离衰减
10
50
1.2
5
80
960
32
48
1
2
2#热风炉
85
15
50
1.2
5
80
960
32
48
1
3
1#引风机

75
10

55

1.2

2
75
960
32
43
1
4
2#引风机

75
15

45

1.2

2
75
960
32
43
1
如果声源处于半自由声场，计算公式如下：
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式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离。


[image: image12.wmf]）

（

6

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp1——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

噪声贡献值计算公式：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

噪声预测值计算公式：

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到声级。

噪声预测值计算公式为：
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其中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
经上述公式计算，厂界噪声预测结果见表4-10。
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图4-1  噪声影响预测图

表4-10  厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

项目

贡献值

标准值

厂界东侧
46.76
昼间：60
夜间：50
厂界南侧
47.84
厂界西侧
49.35
厂界北侧
44.98
污染防治措施
为减轻对周围声环境的影响，项目从隔声降噪等方面考虑噪声的防治措施。具体采

取的治理措施如下：

①尽量选用低噪声设备，合理布局；

②生产过程中，设备运行时关闭门窗，利用墙体结构降噪，加强检查、维护和保养

机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声；

③控制进入车辆数量，控制行车路线，车辆进出应减速缓行，避免鸣笛，防止对周

围住户造成干扰。
（3）环境影响分析
采取以上措施后，厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，项目周边无噪声敏感点，对周围的环境影响较小。
（4）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测要求详见表4-11。
表4-11  环境监测计划一览表

监测要素

监测地点

监测项目

监测频次

执行排放标准

噪声

厂界外四周1m处

连续等效A声级

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准

4.固体废物

（1）固体废物排放信息
本项目运营期产生的固体废物主要为职工生活垃圾、生产过程中产生的布袋除尘器收尘、热风炉炉渣、粉尘及杂质、检修废物。

①生活垃圾

本项目生活垃圾按照0.5kg/人•d计算，职工7人，生活垃圾量为0.14t/a，交由市政部门统一处理。

②布袋除尘器收尘

根据物料衡算，本项目布袋除尘器收尘的量为159.2t/a，集中收集，外售。

③热风炉炉渣

参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）中“8.1.1 物料衡算法”进行计算确定，计算公式如下：
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式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t

R—核算时段内热风炉燃料耗量，2381t；

Aar—收到基灰分的质量分数，12.96%

Qnet，ar—燃料收到基低位发热量，13865kJ/kg

q4—热风炉机械不完全燃烧热损失，10%

经计算得出年热风炉灰渣量Ehz=406t/a

热风炉燃烧产生的灰渣量为406t/a，灰渣中随烟气排放的飞灰（即烟尘）为0.479t/a，由布袋除尘器收集的飞灰为159.2t/a，则剩余热风炉炉渣量为246.3t/a。炉渣集中收集后外售综合利用。

④筛分、烘干、装卸输送粉尘

根据前文源强分析，本项目筛分、烘干、装卸输送粉尘量为32.76t，外售综合利用。

⑤筛分杂质

筛选杂质主要为砂砾、土块等，根据现有工程筛分杂质产生量约为玉米原料量的1‱，年产生杂质2.8t/a，集中收集，外售综合利用。
⑥废布袋

为保证除尘效率，布袋除尘器内布袋需定时更换，本项目每年更换一次布袋，本项目废布袋产生量约为0.1t/a。废布袋统一收集，由厂家回收处置。

⑦玉米须、玉米皮

根据企业实际运行情况，晾晒过程中收集的玉米须、玉米皮量为0.01t/a。集中收集，外售。

⑧废润滑油、废润滑油桶及含油抹布

每年运行前进行设备维修，在此过程中会产生废润滑油、废润滑油桶及含油抹布，废润滑油产生量约为0.1t/a，废润滑油桶的产生量约0.05t/a，含油抹布产生量约为0.002t/a，暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位进行处理。
表4-12  固体废物一览表

产生

环节

名称

属性

主要有毒有害物质名称

物理性质

环境危险特性

年度产生量t/a

贮存

方式

利用处置方式和去向

利用或处置量t/a
环境管理要求

热风炉
热风炉

炉渣

一般固体废物
-
固态

-
246.3
袋装储存
集中收集，外售

246.3
集中收集，外售

布袋除尘器收尘

159.2
159.2
废布袋

0.1
厂家回收处置
0.1
厂家回收处置
烘干、筛分、装卸
粉尘
32.76
垃圾桶
集中收集，外售
32.76
集中收集，外售
筛分

杂质
2.8
2.8
晾晒

玉米须、玉米皮
0.01
0.01
人员

办公
生活垃圾
生活垃圾
0.14
市政部门统一处理
0.14
垃圾填埋场
设备检修
废润滑油、废润滑油桶
危险废物
废油液及含油废物
固态
T，I
0.15
暂存于危险废物贮存库
交由有资质单位进行处理
0.15
交由有资质单位进行处理
含油抹布

含油废物

T/In

0.002
0.002
（2）一般固体废物及危险废物类别及代码
根据生态环境部公告2024年第4号关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告及《国家危险废物名录》（2025年版），本项目固体废物汇总详见下表。

表4-13 一般固体废物类别及代码
序号

类别

类别代码

代码

1

布袋除尘器收尘；烘干、筛分、装卸粉尘
SW59
900-099-S59
2

炉渣

SW03
900-099-S03
3
废布袋
SW59
900-009-S59
4
粉尘、杂质、玉米须、玉米皮
SW59
900-099-S59
表4-14  危险废物属性判别

序号

名称

来源

是否属于危废

危废代码

1

废润滑油及废润滑油桶
检修工序
是

HW08 900-249-08
2
含油抹布

检修工序
是
HW49 900-041-49
（3）污染管控要求
一般工业固体废物：

①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。
④本次新建1m2危险废物贮存库用于暂存运营期产生的废润滑油、废润滑油桶及含油抹布等检修废物，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中6.2贮存库环境管理要求：“6.2.1 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。6.2.2 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。6.2.3 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。”，本项目危险废物贮存库采取分区隔离措施；产生的废油液采用密闭容积贮存，贮存库采取重点防渗措施，在贮存库中短暂贮存，且危险废物产生量较小，采取密闭贮存及防渗措施后发生渗漏可能性较小；本项目贮存的废油液量较小，由于项目的生产时间较短，暂存时间较短，会产生少量的挥发性有机物，因此采取密闭容器进行贮存，减小挥发量，加强管理后产生的少量挥发性有机物对周围环境影响较小。
本项目危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。项目产生的危险废物为废润滑油、废润滑油桶及含油抹布，清出时直接桶装，内部转运在危废贮存库内进行，无需使用转运工具，内部转运结束后，应对产废现场及转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失；危险废物外运转移执行转移联单制度，严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号），委托有资质单位采用专用车辆进行运输，因此危险废物转运过程对环境影响小。
（4）环境影响分析
生活垃圾集中收集后交由市政部门统一处理；烘干运输筛分粉尘、热风炉炉渣、除尘器收尘、玉米须、玉米皮统一收集后外售，短暂存储于一般固废暂存间中；筛分杂质外售，短暂存储于一般固废暂存间中；更换后的布袋由厂家直接带走；设备每年运行前委托检修单位进厂维修，维修过程中产生的废润滑油、废润滑油桶及含油抹布，属于危险废物，暂存于厂区内危险废物贮存库，短暂贮存后交由有资质单位进行处理。

综上，本项目所产生的固体废物做到及时收集，妥善处置，本项目一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。故项目运营期间，固体废物不会对外环境造成影响。

5.地下水、土壤环境影响分析
本项目采取分区防渗措施。危险废物贮存库采用重点防渗措施防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s；灰渣间采取一般防渗措施，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K<1.0×10-7cm/s；其余为一般防渗，地面硬化即可本项目对地下水及土壤影响较小。
6.环境风险分析
（1）环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）标准规定，本项目主要涉及的危险性物质为机修废物中废油类物质，项目所涉及的危险物质存储量按照转运周期内存储最大量进行计算。废润滑油在厂区内的最大存储量为0.1t，存在于设备中，更换后短暂贮存于危险废物贮存库，直接交由有资质单位进行处理。其储存情况见表4-15。

表4-15  建设项目Q值计算
序号

物质名称

CAS号

最大贮存量（t）

临界量（t）

Q值

1
废润滑油

-
0.1
2500
0.00004
合计

0.00004
Q值为0.00004＜1。仅进行简单分析。

（2）环境风险情景
本项目环境风险情景为机修过程中废油液泄漏事故及生物质燃料存储过程中的火灾爆炸事故。

（3）影响途径
本项目厂区内废油液产生及存在量较小，发生泄漏主要污染土壤并进一步影响地下水体。

生物质燃料储存过程中若发生火灾或爆炸事故时，主要对大气环境造成影响，产生的次生污染物CO等可能会对周围居民产生短暂的影响。

（4）风险防范措施

项目的废油液在检修过程中发生泄漏事故，应立即对泄漏物质进行围堵，采用抹布及废油液收集桶进行收集，并在此过程中做好防火工作，以免引起火灾和爆炸等一系列重大事故。设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因，故除在事故发生后对其进行合理化处置外，应提前做好预防工作，因此，选用好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

火灾爆炸事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，项目生物质燃料为重点防控区域，严禁火源进入厂区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。维修用火控制：对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并记录在案。若发生火灾事故，应立即采取措施抑制事故的扩大，并通知公司应急管理人员，进行应急处置，因本单位厂区内有大量粮仓，应将事故控制在燃料贮存区，防止造成重大经济损失及环境污染问题。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	热风炉烟囱（DA001）
	颗粒物、SO2、烟气黑度、NOx
	布袋除尘器+16m高烟囱排放
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中标准要求

	
	热风炉烟囱（DA002）
	颗粒物、SO2、烟气黑度、NOx
	布袋除尘器+22m高烟囱排放
	

	
	运输、装卸粉尘
	颗粒物
	项目装卸工段采取装卸区四周设置围挡、减小装卸高度等降尘措施，输送过程中采用封闭输送
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准

	
	筛分粉尘
	
	清粮采用全封闭圆筒初清筛
	

	
	烘干粉尘
	
	烘干塔内部自带重力沉降室，烘干塔底部四周设置防尘挡板，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部收尘设施中
	

	
	晾晒粉尘
	
	项目晒场贮存的均为含水率30%湿粮，粉尘产生量较小，对于晒场产生的少量玉米须、玉米皮进行及时收集。
	

	
	热风炉房周边
	颗粒物
	/
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度限值要求

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5
SS、氨氮
	生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥
	——

	声环境
	生产设备
	噪声
	采取隔声、基础减振措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值

	电磁辐射
	无

	固体废物
	生活垃圾集中收集后交由市政部门统一处理；烘干运输筛分粉尘、热风炉炉渣、除尘器收尘、玉米须、玉米皮统一收集后外售，短暂存储于一般固废暂存间中；筛分杂质外售，短暂存储于一般固废暂存间中；更换后的布袋由厂家直接带走；设备每年运行前委托检修单位进厂维修，维修过程中产生的废润滑油、废润滑油桶及含油抹布，属于危险废物，暂存于厂区内危险废物贮存库，短暂贮存后交由有资质单位进行处理

	土壤及地下水

污染防治措施
	危险废物贮存库采用重点防渗措施防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s；灰渣间采取一般防渗措施，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K<1.0×10-7cm/s；其余为一般防渗，地面硬化即可本项目对地下水及土壤影响较小。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	（1）环境风险情景

本项目环境风险情景为机修过程中废油液泄漏事故及生物质燃料存储过程中的火灾爆炸事故。

（2）影响途径

本项目厂区内废油液产生及存在量较小，发生泄漏主要污染土壤并进一步影响地下水体。

生物质燃料储存过程中若发生火灾或爆炸事故时，主要对大气环境造成影响，产生的次生污染物CO等可能会对周围居民产生短暂的影响。

（3）风险防范措施

项目的废油液在检修过程中发生泄漏事故，应立即对泄漏物质进行围堵，采用抹布及废油液收集桶进行收集，并在此过程中做好防火工作，以免引起火灾和爆炸等一系列重大事故。设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因，故除在事故发生后对其进行合理化处置外，应提前做好预防工作，因此，选用好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

火灾爆炸事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，项目生物质燃料为重点防控区域，严禁火源进入厂区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。维修用火控制：对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并记录在案。若发生火灾事故，应立即采取措施抑制事故的扩大，并通知公司应急管理人员，进行应急处置，因本单位厂区内有大量粮仓，应将事故控制在燃料贮存区，防止造成重大经济损失及环境污染问题。

	其他环境

管理要求
	根据《排污许可管理办法》（试行），第三条：环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。第二十四条：在固定污染源排污许可分类管理名录规定的时限前已经建成并实际排污的排污单位，应当在名录规定时限申请排污许可证；在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据固定污染源排污许可分类管理名录，本项目建设规模属于简化管理范畴，应按规定时限进行排污许可证申领工作。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）要求：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。


六、结论

	该项目符合国家产业政策，环保治理措施技术可行、污染物达标排放。企业在确实落实各项治理措施的情况下，在环保方面是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	-
	-
	-
	0.479t/a
	-
	0.479t/a
	+0.479t/a

	
	SO2
	-
	-
	-
	1.029t/a
	-
	1.029t/a
	+1.029t/a

	
	NOx
	-
	-
	-
	2.37t/a
	-
	2.37t/a
	+2.37t/a

	
	工业粉尘
	-
	-
	-
	17.64t/a
	-
	17.64t/a
	+17.64t/a

	废水
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	一般工业

固体废物
	布袋除尘器收尘
	-
	-
	-
	159.2t/a
	-
	159.2t/a
	+159.2t/a

	
	热风炉炉渣
	-
	-
	-
	246.3t/a
	-
	246.3t/a
	+246.3t/a

	
	粉尘
	-
	-
	-
	32.76t/a
	-
	32.76t/a
	+32.76t/a

	
	杂质
	-
	-
	-
	2.8t/a
	-
	2.8t/a
	+2.8t/a

	
	玉米须、玉米皮
	-
	-
	-
	0.01t/a
	-
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废布袋
	-
	-
	-
	0.1t/a
	-
	0.1t/a
	+0.1t/a

	危险废物
	检修废物
	-
	-
	-
	0.152t/a
	-
	0.152t/a
	+0.152t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1项目地理位置图
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附图2项目平面布置图
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附图3 项目周边保护目标分布图
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	东侧（农田）
	南侧（仓库）
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	西侧（农场的农机存放场地）
	北侧（隔机耕路为农田）


附图4周围环境图

附件1营业执照
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附件2行政处罚决定书
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附件3行政处罚缴费凭证
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附件4用地备案及租赁协议
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附件5生物质成分分析报告
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附件6检测报告
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附件7生态环境分区管控报告
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附件8总量计算说明
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中表6取值表计算本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物绩效值。本项目燃生物质Qnet，ar=13.865MJ/kg，采用插值法计算绩效值：

颗粒物绩效值=0.204+（0.228-0.204）×（13.865-12.56）÷（14.65-12.56）=0.219kg/t原料

二氧化硫绩效值=0.679+（0.859-0.679）×（13.865-12.56）÷（14.65-12.56）=0.791kg/t原料

氮氧化物绩效值=2.037+（2.277-2.037）×（13.865-12.56）÷（14.65-12.56）=2.187kg/t原料

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）绩效值法核算方法
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式中：Mi——第i个排放口污染物年许可排放量，t；

R——第i个排放口对应工业炉窑前三年实际产量最大值（若不足一年或前三年实际产量最大值超过设计产能，则以设计产能为准）或前三年实际燃料消耗量最大值（若不足一年或前三年实际燃料消耗量最大值超过设计消耗量，则以设计消耗量为准），万t或万m3；

G ——绩效值，kg/t产品，kg/t燃料或kg/m3燃料；

E年许可——污染物年许可排放量，t。

本项目1#热风炉燃料量为680t/a、2#热风炉燃料量为1701t/a。
则1#热风炉：E颗粒物=0.0680×0.219×10=0.149t

ESO2=0.0680×0.791×10=0.538t
ENOX=0.0680×2.187×10=1.49t

2#热风炉：E颗粒物=0.1701×0.219×10=0.373t

ESO2=0.1701×0.791×10=1.345t

ENOX=0.1701×2.187×10=3.72t

表1  污染物核定排放量统计表
	污染物
	颗粒物（t/a）
	SO2（t/a）
	NOX（t/a）

	核定排放量
	0.522
	1.883
	5.21


附件9周边环境情况说明
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