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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	双鸭山市合鑫采石有限公司扩建项目

	项目代码
	2307-230503-04-01-183216

	建设单位联系人
	冯志有
	联系方式
	13645666666

	建设地点
	黑龙江省双鸭山市西南直距3km处，原岭西竖井煤矿的北山上

	地理坐标
	（ 131 度 07 分 39.020 秒， 46 度 36 分 59.172 秒）

	建设项目

行业类别
	八、非金属矿采选业-11、土砂石开采（不含河道采石项目）101-其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	289712m2

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	72.5

	环保投资占比（%）
	24.17
	施工工期
	2026年9月—2026年10月

	是否开工建设
	□否

☑是： 本工程碎石生产线已开工建设，碎石生产线设备已于2018年安装，经调查，设备安装时限已超过两年，且一直不具备生产条件，未造成环境污染后果，两年内未被发现，不予行政处罚，详见附件9。                                   

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），本项目地表水、地下水、生态、大气、噪声和环境风险专项评价设置情况详见下表1-1。

表1-1本项目专项评价设置情况

专项评价类别

设置原则

本项目设置情况

地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
本项目不属于水力发电中引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地；水库全部；

引水工程中全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程（包含水库的项目）；河湖整治中涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。故本项目不需设置地表水专项评价。

地下水
陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
本项目为建筑用玄武岩开采项目，不涉及陆地石油和天然气开采、地下水（含矿泉水）和水利、水电、交通等，因此本项目不需设置地下水专项评价。

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
本项目不涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目，故本项目不需设置生态专项评价。
大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
本项目为建筑用玄武岩开采项目，本项目不涉及油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头项目，因此本项目不需要设置大气专项评价。

噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
本项目不涉及公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目、城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道），因此本项目不需要设置噪声专项评价。

环境风险
石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
项目涉及风险物质废机油，但未达到最大储存临界量，只做简单分析即可。不需设置风险专项评价。



	规划情况
	无

	规划生态环境影响评价情况
	无

	规划及规划生态环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性

本项目属于非金属矿采选业项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的规定，本项目不属于限制类、淘汰类和鼓励类，且符合国家有关法律法规和政策规定，属于允许类，项目所用生产设备未列入《产业结构调整指导目录（2024 年本）》限制类、淘汰类设备清单；所用工艺、设备及产品均未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2024 年本）》淘汰落后清单，因此，本项目符合国家产业政策。

2.与《中华人民共和国黑土地保护法》《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2022年3月1日起施行）符合性分析
《中华人民共和国黑土地保护法》第二十一条 建设项目不得占用黑土地；确需占用的，应当依法严格审批，并补充数量和质量相当的耕地。建设项目占用黑土地的，应当按照规定的标准对耕作层的土壤进行剥离。剥离的黑土应当就近用于新开垦耕地和劣质耕地改良、被污染耕地的治理、高标准农田建设、土地复垦等。建设项目主体应当制定剥离黑土的再利用方案，报自然资源主管部门备案。具体办法由四省区人民政府分别制定。

根据《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2022年3月1日起施行）第二十三条“禁止偷采盗挖、污染损害、非法买卖、违法加工运输黑土和泥炭，禁止非法开垦黑土地。省人民政府应当组织有关部门制定黑土地认定和黑土地破坏鉴定办法。”
本项目占地类型为乔木林地、采矿用地、其他林地、其他草地和农村道路，开采区占地为采矿用地，待服务期满后，对林地进行生态恢复。本项目施工前进行表土剥离，施工结束后进行全面整地、表土回填、土地复垦及撒播种草等措施。综上，本项目与《中华人民共和国黑土地保护法》《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2022年3月1日起施行）中要求相符。
3.与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性分析
《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的“禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿，高寒区露天采矿、设置堆料场和尾矿库时，应将剥离的草皮层集中养护，满足恢复条件后及时移植，恢复植被：严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。排土场应设置完整的排水系统，位于沟谷的排土场应设置防洪和排水设施，避免阻碍泄洪，防止淤塞农田、加剧水土流失和诱发地质灾害。矿山工业场地不再使用的厂房、堆料场、沉沙设施、垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为商住等其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。矿物堆场和临时料场应采取防止风蚀和扬尘措施。矿井水和露天采场内的季节性和临时性积水应在采取沉淀、过滤等措施去除污染物后重复利用。”
本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内。本项目占地范围用地现状主要为乔木林地、采矿用地、其他林地、其他草地和农村道路，将剥离的表土作为闭矿后的恢复用土。本项目依托现有道路运输，并洒水降尘，运输车辆采取苫布遮盖等措施。本项目矿区径流污水经沉淀后用于矿区抑尘，不外排。因此，本项目建设符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。
4.与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性

依据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）中提出：“禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。禁止在地质灾害危险区开采矿产资源”；“鼓励采用的采矿技术，对于露天开采的矿山，宜推广剥离－排土－造地－复垦一体化技术。”
本项目所在地不属于依法划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。本项目与北侧最近G501国道的距离约为1000米，其间有林木遮挡，不在其可视范围内。本项目不位于地质灾害危险区，项目无疏干水产生，本项目为开采玄武岩项目，开采方式为露天开采，对表土进行剥离，剥离的表土全部用于土地复垦，采矿结束后，复垦为林地，属于鼓励采用的采矿技术。因此，本项目建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》内容要求。
5.与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》符合性分析

《关于促进砂石行业健康有序发展的知道意见》提出：推动机制砂石产业高质量发展。加强河道采砂综合整治与利用。逐步有序推进海砂开采利用。积极推进砂源替代利用。
本项目为开采建筑用玄武岩项目，属于土砂石开采项目，不属于机制砂、河道砂、海砂。因此本项目符合《关于促进砂石行业健康有序发展的知道意见》要求。
6.与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）符合性分析
《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）中要求：“采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输”，“应贯彻‘边开采、边恢复’的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿区生态修复方案的要求”，“采场准备应遵循采剥并举、剥离先行的原则，最大限度地保留原生自然环境，减少环境扰动”，“矿区生产过程应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜加装除尘装备等措施处置粉尘。应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘，做好车辆保洁，车辆驶离矿区必须冲洗，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环境卫生”，“应采用合理有效的技术措施对高噪声设备进行降噪处理”，“排土场对方的剥离表土或筛分后的渣土，宜用于环境治理、土地复垦和生态修复”，“矿区及厂区的生产排水、雨水和生活污水，应实现雨污分流、清污分流”。

本项目开采矿种为建筑用玄武岩，开采方式为露天开采，对表土进行剥离，剥离的表土全部用于土地复垦，采矿结束后，复垦为林地。本项目复垦为边开采、边修复的方式，开采区域旁边设置拦水沟，复垦时将开采区域的矿区恢复成乔木林地。采场通过采取洒水抑尘措施降低粉尘排放浓度。表土堆场洒水保持湿润，减少扬尘产生；工作面定期清理，定期对采场操作场地洒水；运输道路通过村庄的路段在车辆通过时洒水，保持路面湿润，减少汽车运输过程中的扬尘，同时运输车辆应加盖苫布，防止洒落。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；雨水排入采取贮水池后回用于厂区洒水降尘，不外排。本项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）相符。

7.与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析
“五、防治扬尘污染  （二十二）扬尘污染源应以道路扬尘、施工扬尘、粉状物料贮存场扬尘、城市裸土起尘等为防治重点。应参照《防治城市扬尘污染技术规范》，开展城市扬尘综合整治，减少城市裸地面积，采取植树种草等措施提高绿化率，或适当采用地面硬化措施，遏制扬尘污染。（二十三）对各种施工工地、各种粉状物料贮存场、各种港口装卸码头等，应采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆的清洁；鼓励各类土建工程使用预搅拌的商品混凝土。（二十四）实行粉状物料及渣土车辆密闭运输，加强监管，防止遗撒。及时进行道路清扫、冲洗、洒水作业，减少道路扬尘。规范园林绿化设计和施工管理，防止园林绿地土壤向道路流失。”

本项目开采矿种为建筑用玄武岩，开采方式为露天开采，对表土进行剥离，剥离的表土全部用于土地复垦，采矿结束后，复垦为林地。采场通过采取洒水抑尘措施降低粉尘排放浓度。表土堆场洒水保持湿润，减少扬尘产生；工作面定期清理，定期对采场操作场地洒水；运输道路通过村庄的路段在车辆通过时洒水，保持路面湿润，减少汽车运输过程中的扬尘，同时运输车辆应加盖苫布，防止洒落。本项目与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》相符。

8.与《黑龙江省主体功能区划》的符合性分析

根据《黑龙江省主体功能区规划》划分，项目位于双鸭山市境内，属于省级重点开发区重点开发城镇。功能定位：全省重要的能源、煤电化基地和钢铁生产基地，安 全优质农畜产品生产加工基地。发展方向与布局：发展煤炭、电力、煤化工、钢铁、农畜 产品加工、新建材、新能源等七大主导产业。煤化工产业重点发展 煤炭气化、液化为路径的甲醇、合成氨、尿素等石化替代产业及其 下游产品开发、石油和天然气的开发利用。钢铁产业重点发展优质 特种钢和铸造、机械加工等产业。发展绿色食品精深加工、生物质 能、生物化工、新建材、新能源等产业。尖山区重点发展现代服务 业；岭东区重点发展煤炭、煤化工、冶金、建材产业；四方台区重 点发展煤炭、煤炭深加工、建材、特种物流业以及煤化工产业配套 行业；宝山区重点发展煤炭、电力以及能源综合利用产业。生态建设：加强水土流失预防和治理。开展重点矿区生态修复，环境治理和水资源保护，加强煤矸石、粉煤灰、钢渣等废弃物和采煤沉陷区综合治理，提高矿区土地复垦和矿井水回收利用率。 基础设施建设：提升城市总体功能，完善各类产业园区的外部 配套基础设施，加快东部煤、粮、钢等大宗物品的仓储物流以及运 输通道建设，逐步实施城市中心区扩大工程。
本项目为建筑用石料开采扩建项目，位于双鸭山市开采规划区块，项目严格落实绿色开采、科学有序开采和矿山生态保护修复相关要求，同时加强生态环境保护、采取环保措施，减少开采活动对林木资源、水资源和物种多样性的影响。矿山闭矿时，企业根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案》进行生态恢复工作，加强环境保护，减少水土流失，综上所述，项目符合《黑龙江省主体功能区规划》的要求。
9.与《黑龙江省生态功能区划》符合性

依据《黑龙江省生态功能区划》，本项目所处区域属于“Ⅰ—3—2—3双鸭山-集贤矿业与林业、农业生态功能区”，由双鸭山市和集贤县组成组成，面积4051平方公里，该生态功能区主要生态环境问题为：矿山开采导致生态环境极为脆弱；资源超采严重，产业结构不合理，物能消耗高，产生较大的环境压力；主要生态系统服务功能为：土地沙漠化控制，土壤保持、矿、林、农业生产；保护措施与发展方向为：加大对开采迹地的恢复工作，调整产业结构，加大城市环境基础建设。 

本项目用地范围土地利用类型主要为采矿用地、少量为乔木林地、其他林地、其他草地和农村道路，项目开采后恢复原有土地功能。项目露天开采技术是国内的成熟工艺，该技术安全、可靠，操作单元少，工艺简单，项目工艺装备的技术水平达到国内先进水平，本项目已制定《矿区生态修复方案》，尽快对已开采矿区进行生态修复，符合《黑龙江省生态功能区划》要求。
10.与《黑龙江省大气污染防治条例》（2026年修正）符合性分析

条例要求：第五节 扬尘和其他污染防治  第四十六条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆和船舶，应当采取密闭或者其他有效措施防止物料遗撒、泄漏造成扬尘污染，并按照规定的路线和时间行驶。第四十八条 矿山企业应当按照设计和开发利用方案作业，设置废石、废渣、泥土等专门存放地，并采取围挡、硬化施工道路、洒水降尘、设置防风抑尘网或者防尘布等防尘、降尘措施。开采后应当及时进行生态修复，防治扬尘污染。

本项目严格按照设计和开发利用方案作业，设置表土堆场隔断分区存放废土石粉和剥离表土用于闭矿后的生态恢复。采场通过采取洒水抑尘措施降低粉尘排放浓度。表土堆场洒水保持湿润，减少扬尘产生；工作面定期清理，定期对采场操作场地洒水；对表土堆场采取密目网苫盖措施和洒水降尘，表土堆场表面播撒草籽，矿区复垦种植当地常见林木，恢复植被。运输道路通过村庄的路段在车辆通过时洒水，保持路面湿润，减少汽车运输过程中的扬尘，同时运输车辆应加盖苫布，防止洒落。因此本项目符合《黑龙江省大气污染防治条例》要求。
11.与“生态环境分区管控”符合性分析

本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区。根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）》《双鸭山市合鑫采石有限公司扩建项目生态环境分区管控分析报告》，本项目与“生态环境管控分区”符合性如下：
（1）“一图”
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图1-1环境管控单元叠加图
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图1-2  项目与地下水环境管控单元叠加图

（2）“一表”
表1-2  本项目与生态环境分区管控符合性分析表

一、生态保护红线
根据《双鸭山市合鑫采石有限公司扩建项目生态环境分区管控分析报告》，本项目不涉及生态保护红线。
二、环境质量底线
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中的相关数据，各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值的二级标准限值，其他基本因子总悬浮颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准限值要求，综上所述，本项目区域为环境空气质量达标区。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，2026年双鸭山市参与国家考核计算的断面共6个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为66.7%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。地表水水质满足规划功能区要求。项目50m范围内无声环境保护目标，区域现状声源主要为交通噪声。

本项目生产过程采取有效的废水、废气、噪声治理措施，通过治理后，项目各项污染物均能达标排放，故本项目符合环境质量底线要求。
地下水环境

管控单元类别

岭东区地下水环境一般管控区

环境管控区编码
YS2305036310001

管控区类型
一般管控区
管控要求

符合性分析

环境风险管控

1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。

本项目不属于土壤污染重点监管单位；本项目不涉及地下储罐储存有毒有害物质；本项目雨水沉淀池、防渗旱厕为一般防渗，应采用抗渗钢纤维渗混凝土或高密度聚苯乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求要达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。
三、资源利用上线
本项目用水由附近村屯拉运供给，项目冬季不生产，无需供暖，生产不用热，不适用燃料，项目用地为采矿用地，项目不会突破资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。

三、环境准入清单
环境管控单元名称

岭东区一般生态空间
环境管控单元编码

ZH23050310002

管控单元类别

优先保护单元

管控要求

项目符合性分析

空间布局约束

1.区域准入要求：（1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。（2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。（3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。（4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。双鸭山市寒葱沟水库饮用水水源同时执行“1）饮用水地 表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：（1）禁止一切破坏水环境生态平衡 的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。（2）禁止向水域倾倒工业 废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。（3）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆 一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、 防漏设施。（4）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼 类。（5）禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。（6）禁止设置排污口。

本项目位于双鸭山市西南直距3km处。根据生态环境分区管控分析报告，项目位于岭东区一般生态空间（ZH23050310002），属于优先保护单元，不在各类保护地中、不占用生态保护红线，不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内，项目距离最近的国道G501约1000m；项目开采矿种为建筑用玄武岩，开采方式为露天开采，对表土进行剥离，剥离的表土全部用于土地复垦，采矿结束后，复垦为林地。本项目已取得采矿权，采矿许可证编号：C2305002013077130130911。项目选址不位于基本农田保护区、自然保护地、生态保护红线等区域，项目严格按照开采范围进行开采；项目闭矿后进行植被恢复。

项目严格按照开发利用方案的开采规模进行开采，严禁超采；在服务期满后，建设单位要积极实施绿化和复垦等生态保护措施，将工程影响降至最低限度，以维持生态系统的稳定性。

在服务期满后，矿区所在区域恢复为乔木林地和草地，区域生境将逐步恢复，对区域生态服务功能和生态产品质量影响较小。
环境管控单元名称
岭东区大气环境布局敏 感重点管控区

环境管控单元编码
ZH23050320006

管控单元类别
重点管控单元
管控要求
项目符合性分析
空间布局约束

“1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办 法。2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须 依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。

本项目为建筑用玄武岩采石及碎石加工项目，不涉及空间布局约束的管控要求。
污染物排放管控

1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能 源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2）到 2025 年，在用 65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉 （含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”（含电力）实现超低排放，钢铁 企业基本实现超低排放。

本项目生产不用热，冬季不生产无需供暖，不建设锅炉。
环境风险防控

禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼，焦化等行业企业。
本项目为建筑用玄武岩采石及碎石加工项目，不涉及环境风险防控的管控要求。
资源开发效率要求
1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩 建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩 气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推 进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已 成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。”

本项目生产不用热，冬季不生产无需供暖，不建设锅炉。
（三）“一说明”

双鸭山市合鑫采石有限公司扩建项目位置涉及双鸭山市岭东区；项目占地总面积0.29平方公里。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.20平方公里，占项目占地面积的70.68%；与重点管控单元交集面积为0.09平方公里，占项目占地面积的29.32%；一般管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.29平方公里，占项目占地面积的100.00%。 

本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）》《双鸭山市合鑫采石有限公司扩建项目生态环境分区管控分析报告》中的相关要求。



二、建设内容
	地理位置
	本项目位于黑龙江省双鸭山市西南直距3km处，厂区范围拐点坐标见表2-2。本项目所在区域占地类型为采矿用地、少量为乔木林地、其他林地、其他草地和农村道路，企业已取得采矿许可证（见附件 4）。开采区四周为一般防护林、用材林，无保护林地，不属于国家级公益林地以及Ⅰ级保护林地、重点林区林地。



选择低噪声设备，加强设备的保养和维护，要求运输车辆限速限量行驶，夜间禁止运输。优化爆破手段，爆破控制总

	药量，采取多段微差起爆，深孔爆破手段，每段起爆装药量小于200kg的方法。

	依托

		固体废物

	废弃泄压片、破损致裂管件由爆破公司进行回收再利用或处置；生活垃圾集中收集，由市政环卫部门清运处置。布袋除尘器收集粉尘和设备沉降粉尘集中收集后随石粉作为副产品外售；除尘器废布袋由厂家统一回收处理。

项目拟新建一座危险废物贮存库，占地面积10m2， 高度2m，地面进行防渗处理，贮存能力约15t，机械维修产生的废机油，使用容器收集，暂存于危险废物贮存库，交由资质单位进行处置。
	新建


		地下水及土壤

	根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的位置及构筑方式，按照分区防控要求采取相应的防渗措施，对雨水沉淀池、防渗旱厕进行一般防渗，应采用抗渗钢纤维渗混凝土或高密度聚苯乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求要达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。

	依托

		环境风险

	露天采场、表土堆场、堆料场的滑坡、坍塌风险防范措施：矿山露天开采过程中，确保边坡稳定开采；表土堆场、堆料场应按照边坡稳定堆放，以免造成滑坡与坍塌风险。从矿山的剥离、开采到矿石的装运等各环节，要对各机械设备进行严格的安全监控。做到采剥设备有序地作业；装运设备不超载、不超速，按照既定的路线行驶。

	新建


		生态措施
	1.水土保持：表土堆场和堆料场东侧、北侧设置截流沟，以拦截和疏导地表径流，截流沟梯形断面，底宽0.4m、沟深0.4m；截流沟连接雨水沉淀池，经沉淀后的初期雨水用于矿区洒水抑尘。
2.表土堆场、堆料场西侧、南侧设置挡土墙，挡墙设有排水孔，高度1.2m，断面呈梯形，顶宽0.8m，墙背和墙面边坡系数都为1:0.2。

3.闭矿期按照《矿区生态修复方案》对矿区占地进行表土回填，土地平整及植被恢复。种植乔木及草本植被，树种及草种均选择当地常见种类樟子松及高羊茅草，种植樟子松约45843株，其余区域播撒草种，进行生态环境修复，与周围生态系统、生态景观相衔接。

4.施工期间，施工场界设置警戒警示旗，严格控制占地，禁止占用矿区外土地。

5.加强对施工人员及企业员工野生动植物保护知识培训，严禁对占地外植被进行破坏，禁止对野生动物进行捕杀。

6.合理安排施工进度及爆破强度，严禁夜间施工及运行，避免施工噪声、灯光对野生动物行为的干扰。
	新建



	2.建设规模

矿区总占地面积为289712m2，其中开采区占地面积149970m2，年开采能力为30万m3/a；两座成品料堆场，占地面积共22601m2；工业场地占地面积76844m2，由办公区和碎石加工区组成，年加工碎石30万m3。矿区可采标高190-251米，项目开采石料为玄武岩，采用台阶式露天爆破开采，自上而下分水平台段开采法。
（1）开采区范围及其它技术经济指标

开采区范围由6个拐点圈定矿山的露天开采境界，开采区面积为149970m2，开采区拐点范围坐标见表2-2。

表2-2 矿区拐点坐标表（国家大地2000坐标系）

编号

X
Y

1

5165180.23
44432547.56
2

5165120.23
44432667.56
3

5164320.23
44432627.55
4

5164320.23
44432407.55
5

5164480.23
44432457.55
6

5164800.23
44432451.56
开采深度为251m-190m标高，矿区面积为0.14997km2
表2-3露天开采矿山综合技术经济指标

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

地质

1.1

可采矿资源量
万m3
179.27
2

露天开采

2.1

矿山工作制度

年工作天数

天

270
天工作班数

班/d

1
8小时/班

工作人数

人

24
2.2

开采规模

万m3/a

30
2.3

开采方式

/

露天开采
2.4

剥采比

m3/m3
0.04:1

2.5

最低开采水平
m

190
2.6

装、运方式

汽车公路运输

2.7

开采范围

km2
0.15
2.8

服务年限

年

5
2.9

采矿损失率

%

5

2.10

回采率（产品率）

%

95

（2）产品规模

本项目开采产品为玄武岩石料，本项目产品生产情况见表2-4。

表2-4 主要产品一览表

序号

产品名称

年总产量
备注

1

建筑用玄武岩石料
30万m3/年
规格≤40mm
（3）主要设备

2018年，建设单位拟进行生产规模扩建，采购破碎机、筛分机、整形机、输送机等设备，安装设备时发现设备出厂存在质量问题，扩建项目暂停，本次工程利用2018年安装设备进行返厂升级维修，本项目所需主要设备见表2-5。

表2-5 项目主要设备表

序号

设备名称

规格型号

原有工程台数
本工程升级维修台数
备注

1

挖掘机

SY550

2台

0台

依托现有
2

液压锤

/

1台

0台

依托现有
3

装载机

临工L956F

1台

0台

依托现有
4

装载机

卡特SEM656D

1台
0台
依托现有
5

自卸汽车

30t

6台

0台

依托现有

6

洒水车

5t

1台

0台

依托现有
7

颚式破碎机

900×1200
1台
1台

安装未投产
8

圆锥破碎机
1300
2台
1台

安装未投产
9

圆锥破碎机

1600

1台
0台

依托现有
10

反击破碎机
1415
1台
1台

安装未投产
11

振动筛分机
2460
6台
2台
安装未投产
12

带式输送机
0.6m、0.8m、1.0m、1.2m
32条
0条
依托现有
13

布袋除尘器
/
4套
0套
新建
14

给料机
/
4台
0台
依托现有
15
整形机

/
2台
0台
依托现有

3.工程施工量

本项目主要生产工艺为玄武岩的采剥，年产30万m3，产品服务年限为6年，根据《双鸭山市合鑫采石有限公司扩建项目初步设计》，根据现场调查，目前矿界范围内形成一处露天采坑，该采坑南北长约676m、东西长约187m，采坑底部标高约为190m，顶部最高标高约为247m，最大采高约为57m，坡面角75°-80°，未形成台阶。现采坑南侧底部有一处人工杂树林，为企业前期土地恢复所种植，目前采场底部已开采至批准最低底标高190m，上部均为人工堆砌的碎石及腐殖土。

该矿覆盖层已全部剥离（表土剥离厚度为0.6m），矿区剥离表土总量为111220m3，剥离表土存放于表土堆场，用于闭坑时的生态恢复。根据《 双鸭山市合鑫采石有限公司矿区生态修复方案》，矿区回填区域平台和项目区其他区域面积18.3369hm²，需要覆土0.30m,需要覆土量为18.3369×10000×0.30=55011m³；平台之间所产生的45°斜坡投影面积为10.6343hm²，按斜坡实际经计算需要覆土面积为15.6514hm²，需要覆土0.30m,需要覆土量为15.6514×10000×0.30=46954m³，估算本项目复垦共需壤土55011+46954=101965m³。矿山复垦不需要外运土源。复垦后剩余9255m3 表土，剩余量较少，直接覆土至林地复垦区。
本项目土石方平衡情况见表2-6。

表2-6 工程土石方平衡表单位： m3/开采期

项目

挖方

填方

剩余表土

去向

剥离表土
已剥离
111220

101965

9255
存放于表土堆场，用于后期植被恢复，剩余土方覆土至林地复垦区
新增

0
0
0
合计

111220

111220

/

表土、废土石粉分类堆存于表土堆场，用于生态恢复。
4.工程占地

黑龙江省双鸭山市合鑫采石有限公司项目区利用土地总面积28.9712hm²，其中：批准矿区范围内面积0.14997hm²，矿区外面积13.9712hm²，根据土地利用现状图（详见附件），用地范围土地类型为乔木林地、其他林地、其他草地、采矿用地和农村道路，土地利用状况见表2-7。黑龙江省双鸭山市合鑫采石有限公司不涉及耕地及永久基本农田，不在生态保护红线和自然保护区范围内。
表2-7  土地利用现状一览表
类别序号
类别名称

评价区用地面积（m²）
占总面积比例（%）
项目区用地面积（m²）
占总面积比例（%）

1

乔木林地
698750
28.062
1292
0.445
2

其他林地
369789

14.851
124
0.043
3

其他草地
163143

6.552
1244
0.429

4

采矿用地
761050
30.564
287044
99.080 

5

农村道路
31183

1.252
8
0.003
6

城镇村道路用地

13210
0.531
0
0
7

城镇住宅用地

46593
1.871
0
0
8

工业用地

199602
8.016
0
0
9

公路用地

33894
1.361
0
0
10
灌木林地

1017
0.041
0
0
11
果园

1694
0.068
0
0
12
旱地

82237
3.303
0
0
13
坑塘水面

5340
0.214
0
0
14
裸土地

3372
0.135
0
0
15
商业服务业设施用地

175
0.007
0
0
16
设施农用地

372
0.015
0
0
17
水浇地

21734
0.873
0
0
18
其他园地

56858
2.283
0
0
合计
2490013
100
289712 
100.00 
5.公用工程

（1）给水

①来源

职工生活用水、生产用水由附近村庄拉运。

②生活用水

本项目劳动定员24人，矿山年工作270天。根据《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2025），农村居民生活用水定额为80L/（人·d），则本项目用水量为518.4m3/a（1.92m3/d）。

③生产用水

生产用水为采石场的钻孔。爆破抑尘用水、铲装、集堆及道路喷洒抑尘用水、表土堆场和堆料场抑尘用水、碎石筛分工序降尘用水。

钻孔、爆破抑尘用水为4 m3 /次，每年约为15次，60m3/a；
铲装、集堆及道路喷洒用水为5m3/次，每年约为270次，1350m3/a；

表土堆场和堆料场抑尘用水为2m3/d，每年约为270次，540m3/a。

本项目碎石破碎筛分工序采用湿式喷淋降尘，用水量为4m3/d，1080m3/a。

综上，项目生产用水总量为2970m3/a。
（2）排水
本项目矿区是露天采场，排水主要是生活污水、雨水。
根据项目矿产资源开发利用方案，矿区内最低侵蚀基准面120米，开采矿体处于当地侵蚀基准面之上，对矿床开采无充水影响，项目无矿坑涌水产生。
①生活污水

生活污水排放系数均按80%计，则生活污水产生量为414.72m3/a（1.536m3/d）。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

②降雨
矿山开采、各类场地占地导致矿区内土壤地表裸露，流经地面的雨水中会夹杂大量的悬浮物。

雨水汇水量计算采用如下公式计算：
Q=q•ψ•F

式中：Q─雨水设计流量（l/s）；

ψ─径流系数，本项目取ψ=0.3；

F─汇水面积（ha），汇水面积取矿区面积，本项目汇水面积149970m2。

q-暴雨量，L/s•ha；

根据黑龙江省城市规划设计院图解法编制的暴雨强度公式，降雨重现期取1a
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式中：q—暴雨强度，L/（s·hm2）；
t—降雨历时，min，取15min；

P—设计重现期（年），P取1年。

经计算，暴雨强度为148L/（s·ha），开采区雨水量为665L/s，暴雨情况下，15min汇水量为598.5m3。
根据矿区地形高程，呈北低南高，在矿址西侧设置雨水沉淀池1座，有效容积600m3，连接截流沟，雨水通过自流方式经截流沟进入雨水沉淀池，经沉淀后用于矿区洒水抑尘。
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图2-1  水平衡图（m3/a）
（3）供电
本项目用电由当地电网提供。

（4）供暖

本项目冬季不生产，无需供暖。

（5）柴油

项目动力设备采用柴油作为燃料，提供动力支持，依托附近加油站，项目场地内不设柴油储罐。附近加油站提供加油服务。

6.工作制度及劳动定员

本项目劳动定员为24人，每年3月---11月运行，年工作天数270天，每班工作8小时，一天1班。本项目员工均为当地居民，故本项目不设置食堂和宿舍。
	

	总平面及现场布置
	矿区总占地面积为289712m2，其中开采区占地面积149970m2，工业场地占地面积76844m2，工业广场位于整个矿区西侧，由办公区和碎石加工区组成；2座成品堆料场位于矿区西北侧，表土堆场位于矿区南侧。
矿区北侧设1个进出口，结合矿区等高线、地势情况，采区内部，表土堆场、堆料场东侧、北侧设置截流沟，表土堆场、堆料场西侧、南侧设置挡土墙。雨水沉淀池位于矿区最低势区域，位于采矿区域的西南侧，雨水通过自流方式经截流沟进入雨水沉淀池，施工便道布设在矿区内及附近现有道路，综上所述项目平面布置较为合理。平面布置及相关措施详见附图2。

	施工方案
	1.施工方案

项目施工期施工内容如下：

本项目为未批先建项目，基础工程已施工完毕，施工期主要工程内容为对碎石加工设备进行除尘设备的安装及调试，新建危废贮存库。
2.施工周期

本项目从开工起，经过简短的施工准备后，进行雨水沉淀池、危废贮存库及破碎筛分设备配套环保设施的建设，做好开工前准备工作，施工工艺简单，开工时间为2026年9月，施工结束时间为2026年10月全过程开工，工期时间为1个月。

3.开采方案

据矿体的开采技术条件及周边环境选择开采方法为：挖掘机挖采作业，对硬度较大处采用挖掘机+破碎锤，锤击开采。开采工艺为：剥离-挖采-铲装-运输。根据矿山规模，按年生产要求和设备布置的可能，采场同时工作的水平为1个。挖掘机工作线长度为50m-100m，根据工作面长度布置挖掘机台数，每个台阶可布置2台挖掘机。

设计采用自上而下分台阶开采。根据地形条件、开拓运输系统布置等因素确定：采场各水平均采用自上而下分台阶沿大致南北向布置工作线的采剥法。

根据地形条件，设计首先对采场底部进行平整，随后在采场西侧185m标高处采用碎石按设计坡度填方逐步加高的方式修筑运输道路至采场北侧台阶坡顶线处，在矿界范围内沿自然地形修筑运输道路至240m标高出矿水平，同时利用采场南侧现有一条简易道路至采场最顶部进行剥离作业。当240m标高以上矿体开采至矿界后，依次开采240m-230m、230m-220m、220m-210m、210m-200m、200m-190m之间矿体，生产过程中共形成6个出矿水平，即：240m、230m、220m、210m、200m、190m。开采终了时将250m-240m和240m-230m两个台阶并段，将230m-220m和220m-210m两个台阶并段，将210m-200m和200m-190m两个台阶并段，最终形成250m-230m、230m-210m、210m-190m三个台阶，在230m、210m留设8m宽的安全平台，兼机械清扫平台。

由于采场开采范围工作线较长，故在开采过程中，始终保持1个作业面生产作业即可。

所采矿石经破碎筛分至粒度≤40mm后，采用人工装车，汽车外运销售。

施工时序：2026年9月---2026年10月，施工期进行危废贮存库的建设，安装及调试破碎筛分设备配套除尘设施。

2026年10月，设备进场调试。
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图2-2 本项目工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

表土、岩石剥离 

矿山开拓生产自东南向西北进行开采，首先对表土及风化层进行剥离，表土、碎石剥离后，对剥离表土（腐殖土）和剥离碎石（风化石）进行分别处置，其中剥离表土暂存于排土场，用于后期土地复垦；剥离碎石直接用于工业场地平整及修整、修筑道路路基。

凿岩打孔

采用KQG150Y型潜孔钻机凿岩，钻孔直径为150mm。孔深17.08m（超深10%）、孔间距5.5m、排距5m。露天凿岩设备配置捕尘器减少粉尘，凿岩工佩戴防尘口罩。
安装炸药、矿体爆破
矿山采用深孔台阶爆破，多排三角形布孔，分段毫秒延时起爆。矿山每4日爆破一次，一次爆破药量5400kg，分10段起爆，单段药量为540kg。爆破危险区界限距离为300m。矿石的合格块度为≤0.6m，大块发生率为一次深孔爆破量的5%，采用碎石机（神钢sk210液压挖掘机+冲击锤头）破碎大块矿石。
集堆铲装
爆破松散后的矿岩由挖掘机装入自卸车，矿石运至破碎、筛分加工系统。
矿石破碎筛分
工业场地设置破碎、筛分加工生产线，一段破碎机采用鄂式破碎机进行粗碎，粗碎后采用一台圆锥破碎机进行中碎，中碎后采用圆锥破碎机进行细碎及整形，最后经振动筛分机进行分选，整套破碎加工生产线矿石输送均采用带式输送机进行输送。矿山破碎、筛分加工设备采用彩钢结构外部笼罩方式，用于防止作业时产生的灰尘外散，同时设置4套布袋式除尘设备，并位于破碎机入料口处均设置湿式喷淋喷头，采用多重方式进行降尘。
成品堆场、装车外运通过破碎、筛分加工系统完成后的成品矿石，通过自卸汽车外运；特殊情况成品矿石经自卸车运输至成品堆场暂存。
4.闭矿期
项目服务年限6年，服务期满结束后，设备陆续退场，进行搬离，对构建物、运输道路、雨水沉淀池等进行拆除，对表土进行回填，对土地进行平整，根据项目矿区生态修复方案进行复垦。项目矿区复垦目标为乔木林地，复垦标准：

①土壤质量：有效土层厚度30cm，土壤容重≤1.45g/cm3，土壤，质地为砂土至砂质粘土，砾石含量≤20%，pH值为6.0~8.5，有机质含量≥2%；

②生产力：定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T1607-2024）要求，植树成活率85%以上，郁密度≥0.30；

③植被类型：种树选用樟子松树苗，树龄为≥3年，树高≥60厘米，株行距初植密度为2×2米。
项目土地复垦率100%，复垦质量满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）要求。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

相对厂址

	方位

	相对厂界距离/m


		东经/°

	北纬/°

				
	1#厂界处（下风向）
	131.13001375

	46.61447178

	TSP

	2026年6月30日～7月2日

	东南
	0
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图3-1环境空气补充监测点位图
表3-4 环境空气补充监测结果表

监测点位

监测点坐标

污染物

平均时间

评价标准

(μg/m3)

监测浓度范围(μg/m3）
最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

东经°

北纬°

1#厂界处（下风向）

131.13001375
46.61447178
TSP

24小时平均

200
93~105
48
0

达标

根据表3-4，本项目所在地总悬浮颗粒物24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准限值要求。
3.地表水环境

本项目区域距离最近的水体为马蹄河，马蹄河无水质目标，最终汇入松花江。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，2026年双鸭山市参与国家考核计算的断面共6个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为66.7%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。地表水水质满足规划功能区要求。
4.声环境

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为 54.5dB(A)；道路交通昼间声环境质 量为一级，等效声级为 67.8dB(A)；功能区昼间达标率 91.3%，功能区夜间达标率 92.5%。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中相关要求：厂界外周围50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周围50米范围内不存在声环境保护目标，故本项目不进行声环境质量现状监测。

5.地下水环境质量现状

本项目评价范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源、水源地保护区等地下水环境保护目标。
	


选择低噪声设备，加强设备的保养和维护，要求运输车辆限速限量行驶，夜间禁止运输。优化爆破手段，爆破控制总

	药量，采取多段微差起爆，深孔爆破手段，每段起爆装药量小于200kg的方法。


		固体废物

	表土、废土石粉放入表土堆场，后期用于复垦；废弃泄压片、破损致裂管件由爆破公司进行回收再利用或处置；生活垃圾集中收集，由市政环卫部门清运处置。破碎、筛分工序的石粉、布袋除尘器收集粉尘进行袋装收集定期外售；除尘器废布袋由厂家统一回收处理；初期雨水沉淀池污泥委托环卫部门统一清运处理。

		地下水及土壤

	根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的位置及构筑方式，按照分区防控要求采取相应的防渗措施，对雨水沉淀池、防渗旱厕进行一般防渗，应采用抗渗钢纤维渗混凝土或高密度聚苯乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求要达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。


		环境风险

	露天采场、表土堆场、堆料场的滑坡、坍塌风险防范措施：矿山露天开采过程中，确保边坡稳定开采；表土堆场、堆料场应按照边坡稳定堆放，以免造成滑坡与坍塌风险。从矿山的剥离、开采到矿石的装运等各环节，要对各机械设备进行严格的安全监控。做到采剥设备有序地作业；装运设备不超载、不超速，按照既定的路线行驶。


		生态措施
	1.水土保持：表土堆场和堆料场东侧、北侧设置截流沟，以拦截和疏导地表径流，截流沟梯形断面，底宽0.4m、沟深0.4m；截流沟连接雨水沉淀池，经沉淀后的初期雨水用于矿区洒水抑尘。
2.表土堆场、堆料场西侧、南侧设置挡土墙，挡墙设有排水孔，高度1.2m，断面呈梯形，顶宽0.8m，墙背和墙面边坡系数都为1:0.2。

3.闭矿期按照《矿区生态修复方案》对矿区占地进行表土回填，土地平整及植被恢复。种植乔木及草本植被，树种及草种均选择当地常见种类樟子松及高羊茅草，种植樟子松约45843株，其余区域播撒草种，进行生态环境修复，与周围生态系统、生态景观相衔接。

4.施工期间，施工场界设置警戒警示旗，严格控制占地，禁止占用矿区外土地。

5.加强对施工人员及企业员工野生动植物保护知识培训，严禁对占地外植被进行破坏，禁止对野生动物进行捕杀。

6.合理安排施工进度及爆破强度，严禁夜间施工及运行，避免施工噪声、灯光对野生动物行为的干扰。


	（二）原有工程竣工环境保护验收 

原有工程竣工环境保护验收手续履行情况：2020年11月黑龙江蔚证检测科技有限公司对原有工程进行验收监测，根据现场调查和监测结果，编制了《双鸭山市合鑫采石股份有限公司采石场建设项目竣工环境保护验收调查报告》；2020年11月4日双鸭山市合鑫采石股份有限公司及相关专家根据项目监测报告、 相关法律法规、规范提出验收意见。企业于2025年7月23日进行固定污染源排污许可登记，登记编号：91230500077759891L001X。
二、原有工程存在问题及整改措施 

根据对原有工程的回顾分析可知，原有工程生产设备运行状况较好。 

原有工程主要环境问题： 

1.原有工程已开采区仍为裸露矿山，未履行“边开采、边恢复”原则，未进行土地复垦、植栽树种草等生态环保措施，易造成水土流失。 

2.原碎石、筛分设备经布袋除尘器处理后未进行有组织排放。

3.未建设危废贮存库。
整改措施：

1.本项目开采区域包含原有工程开采区域，土地复垦、栽树种草等生态环保措施，待本项目完成开采工序后一同进行。

2.碎石加工设备布袋除尘器配套建设排气筒，碎石加工粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒有组织排放。
3.建设危废贮存库。
	

	生态环境保护目标
	本项目生态环境影响评价范围为厂界外延 500m 范围内，评价范围内无生环境敏感区：（一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；（二）生态保护红线管控范围、基本草原，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，沙化土地封禁保护区等生态敏感区。本项目主要生态环境保护目标为评价范围内的生态环境。

1.大气环境保护目标

本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等大气环境敏感区，将采场附近的散户居民作为本项目大气环境保护目标，详见下表。

表3-6 大气环境保护目标情况表

名称

坐标/°
保护对象

保护内容

环境

功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

E

N

散户居民
131.123528
46.617344
农村地区中人群较集中的区域
人群
二类区
W
60
2.声环境保护目标

本项目噪声调查范围定为50m，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。运输路线两侧50m范围内无声环境保护目标。

3.地下水环境保护目标

本项目调查范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

本项目生态环境保护目标情况见表3-7。

表3-7  生态环境保护目标一览表
环境要素

保护对象

保护内容

环境

功能区

方位

相对厂界距离（m）

生态环境

一般生态空间
植被、动物、森林生态系统、生物多样性
/

占地边界外500m范围内
/

运输道路两侧的林地
植被、动物、森林生态系统、生物多样性
/

运输道路两侧

/



	评价标准
	1.环境质量标准

（1）大气环境质量标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中功能区划，项目区域环境空气质量执行国家二级标准。

表3-8 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
污染物名称

平均时间

单位

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（过渡阶段）浓度限值

二级

SO2
年平均

μg/m3
60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

PM10
年平均

60
24小时平均

120
PM2.5
年平均

30
24小时平均

60
CO

24小时平均

mg/m3
4

1小时平均

10

O3
日最大8小时平均

μg/m3
160

1小时平均

200

TSP
24小时平均

300

年平均

200

（2）声环境质量标准

本项目位于黑龙江省双鸭山市西南直距3km处，原岭西竖井煤矿的北山上，根据《双鸭山市中心城区声环境功能区划分方案》，执行3类声环境功能区要求。
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求，本项目所在地为3类环境功能区。具体标准值见下表。

表3-9  《声环境质量标准》（GB3096-2008）

类别

环境噪声标准值dB(A)

标准来源

昼间

夜间

3类
65
55
《声环境质量标准》（GB3096-2008）

（2）地表水环境质量标准

根据《全国重要江河湖泊水功能区划》（2011-2030年），地表水马蹄河水汇入安邦河排污段，水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。具体标准值见下表。
表3-10 地表水环境质量标准（摘录）

项目

单位

Ⅴ类

标准来源

pH

无量纲

6-9

《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002)
COD

mg/L

≤40
BOD5
mg/L

≤10
NH3-N

mg/L

≤2.0
高锰酸盐指数

mg/L

≤15
总磷

mg/L

≤0.4
2.污染物排放标准

（1）废气排放标准

本项目施工期粉尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，详见下表：

表3-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

排放标准

污染因子

单位

排放标准

备注

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）二级标准

颗粒物

有组织

kg/h
3.5
最高允许排放速率

mg/m3
120
最高允许排放浓度

无组织

mg/m3
1.0

周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值

（2）噪声排放标准

本项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1建筑施工场界噪声排放限值，详见下表：

表3-12 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

时期

标准值

标准名称及级（类）别

单位

数值

施工期

dB(A)

昼间

70

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1建筑施工场界噪声排放限值

夜间

55

本项目位于黑龙江省双鸭山市西南直距3km处，原岭西竖井煤矿的北山上，根据《双鸭山市中心城区声环境功能区划分方案》，执行3类声环境功能区要求。
运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求详见下表。
表3-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)
时期

标准值

标准名称及级（类）别

单位dB(A)
数值

运营期

场界
昼间
65
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求

夜间
55
（3）固体废物执行标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危 险 废 物 执 行 《 危 险 废 物 贮 存 污 染 控 制 标 准 》 （GB18597-2023）。

	其他
	无


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	目前，本项目采矿区表土已全部剥离完毕，剥离的表土暂存于矿区南部表土堆场内，施工期进行危废贮存库的建设，安装及调试破碎筛分设备配套除尘设施，施工周期大约为1个月。

1.大气环境影响分析

矿区扬尘污染主要为建筑材料的现场搬运及堆放和施工垃圾的清理及堆放，易产生扬尘污染，扬尘影响范围主要在施工场地外100m以内。本次评价提出了采用清洁运输方式的要求，即汽车运输全部采用国六排放标准车辆，非道路移动机械原则上采用新能源，无对应产品的满足国四及以上排放标准，施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。施工机械及运输车辆产生的废气量很少，而且排放点比较分散，污染物在空气中的稀释扩散较快，对周边空气环境影响很小。

2.水环境影响分析

施工期水环境的主要污染源为生活污水。

施工期全矿高峰期共有施工人员10人，人均用水按50L/人·d计，施工人员的生活用水量为0.5m3/d，排污系数按用水量的80%计，则施工期共计生活污水量为0.4m3/d。生活污水排入防渗旱厕，及时清掏外运堆肥。

表4-1生活污水源强

项目因子

污水量（kg/d）

排放浓度（mg/L）

污水（m3/d）

0.4
-

COD

0.12

300

BOD5
0.1

250

NH3-N

0.012

30

3.声环境影响分析

项目施工过程中噪声污染源主要为施工机械噪声及运输车辆运送建筑材料等产生的交通瞬时噪声。项目施工时会用到载重汽车等施工车辆及用具，根据国内同类设备在工作状态时的调查资料，施工期各类作业机械噪声平均强度见表4-2。

表4-2施工期设备噪声源强表

设备名称

距声源距离（m）

噪声级 dB（A）

装载机

1

84

自卸车

1

95

4.固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾，雨水沉淀池开挖产生的废弃土石方。本项目施工期剥离废土石方排入表土堆场，在闭矿后用作地表植被恢复和场地恢复。
施工生活垃圾以有机污染物为主，平均每天有10名施工人员计，生活垃圾产生量按0.25kg/人•d计，则施工期产生的生活垃圾量为2.5kg/d，施工期间生活垃圾应运送至环卫部门指定地点处置。

5.生态环境影响分析

本项目总占地面积为28.9712hm²，其中占用林地面积为1414m2。项目施工期对周围生态环境影响主要表现为占用土地、破坏植被、改变局部地形地貌、引发水土流失等生态环境问题。

（1）对土地利用现状与景观的影响
项目占地类型为乔木林地、采矿用地、其他林地、其他草地和农村道路。其中乔木林地占地面积1414m2，采矿用地占地面积149970m2。
项目所在区域为林地与农村地区，属于自然生态景观与乡村生态景观格局，区域土地利用现状为乔木林地、采矿用地、其他林地、其他草地和农村道路。采矿过程使乔木林地变为采矿用地。造成大面积地表裸露，形成与原始生态景观不协调的裸露斑块，永久占地将形成新的景观斑块而增加斑块的数量，在一定程度上增大了景观的破碎度。

同时占地内地表裸露，增加水土流失风险，矿址内形成的地表径流对矿址外林地及耕地进行冲刷，对占地外土壤腐殖质层进行破坏，导致土壤肥力下降，间接影响占地外地表植被，导致占地外土地利用现状变化。
项目施工期间，严格控制施工占地，对占地内林地土壤进行表土剥离，施工期间设置临时沉淀池，位于矿址占地内低处，矿区内雨水通过自流方式进入沉淀池，用于洒水抑尘。项目闭矿期，进行土地复垦，对裸露的地表进行植被恢复，复垦面积28.9712hm2，种植樟子松与周围生态景观相衔接。复垦后可恢复至项目建设前土地利用现状。
（2）对生态系统的影响

项目建设占用乔木林地，破坏植被，但是由于被破坏的植被物种均为评价区所在区域常见物种，该区域原有物种组成不会有很大的变化，因此本项目对所在区域的生态系统的稳定性影响不大。

（3）对植被影响

根据项目评价范围植被现状调查，评价范围内无古树名木、极小种、特有种及极危、濒危、易危物种。占地范围内乔木物种为桦树，占用面积0.1414hm2，属于一般公益林，林地保护等级为Ⅲ级。

项目建设对植被的影响主要为对植被生物量和多样性的影响。项目施工建设直接造成占地内乔木生境的破坏，林木直接被砍伐，个体直接死亡。项目占用区域乔木林地范围较小，建设期区域植被的破坏，对整个区域植被覆盖度影响较小。
项目闭矿期进行土地复垦，复垦率为100%，对土地复垦质量进行监测，恢复至项目建设前原有生境质量。项目所在区域为一般公益林，群落中建群种为樟子松，物种组成、群落结构较单一，项目建设仅会对局部的植被生物量和植物多样性产生不利影响，不会降低整个区域的植被生物量与植物多样性，不会造成群落结构的改变。

（4）动物资源的影响

施工期间，对野生动物产生干扰行为主要为施工噪声、振动及灯光对野生动物习性的干扰，项目占地对野生动物栖息地的破坏，对野生动物驱逐。
①对栖息地的影响

项目建设对占地内乔木直接砍伐，地表直接裸露，占地内野生动物栖息地完全丧失。项目占用的区域较完整林区相比，占地面积及比例较小，占用林地为一般公益林，物种组成、群落结构较单一，林区其他一般公益林区域具有相似的栖息环境，项目依托现有乡道进行运输，不会造成物种扩散、种群交流受到阻隔，陆生动物及鸟类可寻找林区内其他栖息地进行生存。
项目施工期间，合理安排施工布局，严格控制占地面积，禁止对占地外野生动物栖息地进行破坏；项目闭矿期对土地进行复垦，对复垦质量进行监测，对占地内野生动物栖息地进行恢复，野生动物逐渐恢复栖息繁殖。
②施工噪声、振动及灯光对野生动物干扰

挖掘机、推土机、装载机、压路机等高噪设备施工噪声，对于一些小型哺乳动物来说，施工噪声及振动可能使它们产生应激反应。长期处于高噪声环境下，致使生存能力下降，繁殖受到影响；对于野兔、鼠类，施工噪声会让它们感到不安，频繁地从洞穴中逃出，增加了被捕食的风险。导致种群数量下降。
夜间灯光，会改变野生动物行为模式。对于畏光性动物，会迫使离开生存栖息地。对于迁徙物种，强烈的光源会干扰它们的方向感，导致它们迷失方向。

项目所在区域位于林区边缘区域，与现有乡道及农村集中居住区相邻，由于人类活动的干扰，野生动物已具有一定生活习性，对于夜间灯光有一定适应性。项目施工期间，合理安排施工进度及施工布局，减少对野生动物的干扰。
根据调查，区域野生动物主要以当地常见小型哺乳动物及鸟类，小型哺乳动物以鼠类及野兔为主；鸟类为麻雀、家燕、喜鹊为主。无濒危及特有种，无迁徙物种。鼠类及野兔具有杂食、繁殖能力强等特性，麻雀、家燕、喜鹊活动范围广泛，栖息环境多样，食物来源广泛。项目建设不会造成动物种群数量下降，群落结构发生改变。
（5）水土流失影响

项目建设将改变原地表地貌状况，扰动原地貌。对占地内地表植被破坏，新地貌失去植物根系的固土作用。降雨期，雨水形成地表径流，往低洼地带汇集，容易形成新的水土侵蚀。同时，施工现场未做好排水工作，雨水直接冲刷疏松、裸露的地表土，易造成水土流失；施工过程中，开挖回填后产生的弃渣松散堆积，结构疏松，胶结力差，抗侵蚀能力极低，遇暴雨产生径流，加大水土流失。本项目复垦为边开采、边修复的方式，开采区、表土堆场及堆料场设置截流沟，复垦时将开采区域的矿区恢复成乔木林地。
项目施工期间采取相应的水土保持措施，减轻因项目建设造成的水土流失危害。



	运营期生态环境影响分析
	1.废气

本项目废气排放主要来自矿石的开采，废气污染物排放源基本情况详见表4-3。

表4-3本项目运营期废气污染物排放源基本情况一览表

工序
污染源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
排
放
时
间
h
核算方法
废气产生量m3/h
产生浓度mg/m3
产生量t/a
工艺
效率%
核算方法
废气排放量m3/h
排放浓度mg/m3
排放量t/a
凿岩穿孔
无组织
颗粒物
系数法
/
/

0.9
洒水抑尘
74
系数法
/
/

0.234
45
爆破

无组织
颗粒物
系数法
/
/

0.75
深孔爆破技术，水封爆破抑尘措施，洒水抑尘

74
系数法
/
/
0.2
8
集堆及铲装
无组织
颗粒物
系数法
/
/

0.142
洒水降尘
74
系数法
/
/
0.037
45
运输过程
无组织
颗粒物
系数法
/
/

0.042
加盖苫布、限速行驶、洒水降尘
66
系数法
/
/
0.014
2160
表土堆场

无组织
颗粒物
系数法
/
/

6.64
洒水抑尘

74
系数法
/
/
1.73
6540
堆料场

无组织

颗粒物

系数法

/

/

6.13
洒水抑尘

74

系数法

/

/

1.59
6540
上料
无组织

颗粒物

系数法

/

/
0.567
湿式喷淋、车间密闭

80
系数法

/

/

0.113
2160
粗碎粉尘

DA001
颗粒物

系数法

8000
2125
36.45
布袋除尘器

99
物料衡算
8000
21.25
0.36
2160
无组织
颗粒物
物料衡算
/

/
1.62
湿式喷淋、车间密闭
80
物料衡算
/

/
0.324
2160
中碎粉尘
DA002
颗粒物

系数法

8000
6250
109
布袋除尘器
99
物料衡算
8000
62.5
1.09
2160

无组织
颗粒物
物料衡算
/

/
4.86
湿式喷淋、车间密闭
80
物料衡算
/

/
0.972
2160

细碎粉尘
DA003
颗粒物

系数法

8000
7600
60
布袋除尘器
99
物料衡算
8000
76
0.6
2160

无组织
颗粒物
物料衡算
/

/
2.7
湿式喷淋、车间密闭
80
物料衡算
/

/
0.54
2160

筛分
DA004
颗粒物

系数法

8000
100
0.8
布袋除尘器
99
物料衡算
8000
1.0
0.008
1080
无组织
颗粒物
物料衡算
/

/
0.075
湿式喷淋、车间密闭
80
物料衡算
/

/
0.015
1080
1.废气污染物排放源强计算
（1）表土剥离粉尘

本项目为未批先建项目，目前，采矿区表土层已全部剥离完毕。
（2）凿岩穿孔扬尘

本矿山采用深孔爆破，凿岩打孔在工作时产生一定的粉尘污染，会对采场周围的大气环境产生一定影响。本项目凿岩穿孔仅为爆破前期准备，每年凿岩穿孔预计15次，每次3h。

根据国家环保总局环境影响评价工程师执业资格登记管理办公室《建材火电教材》（2006年8月）矿山岩凿时的粉尘产生量约为3g/m3，本项目开采规模为30万m3/a，因此岩凿时产生的粉尘量为0.9t/a（20kg/h），通过采用临时水管洒水抑尘，可使粉尘排放量降低74%，本项目凿岩穿孔排放的粉尘量为0.234t/a（5.2kg/h）。
（3）爆破扬尘

爆破瞬间有大量的粉尘产生，其产生量与爆破方法、爆破技术、爆破材料、矿岩理化性质等众多因素有关，爆破作业后一般要通风3～4小时，再进行采矿等作业。本项目爆破量较少，每年预计15次，本项目采用深孔爆破技术，爆破前通过水封爆破抑尘措施可使粉尘排放量降低90%，根据国家环保总局环境影响评价工程师执业资格登记管理办公室《建材火电教材》（2006年8月），每次爆破相应产尘量约25g/（m3石），本项目开采量为30万m3/a，因此本项目爆破过程产生的粉尘的量为7.5t/a（937.5kg/h），本项目采用深孔爆破技术，爆破前通过水封爆破抑尘措施可使粉尘排放量降低90%，洒水抑尘可使粉尘排放量降低74%，因此爆破排放的粉尘量为0.2t/a（25kg/h）。
（4）集堆及铲装粉尘

本项目铲装、集堆粉尘产生情况采用交通水运研究所武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算，经验公式为：
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式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，kg/s；

H—物料落差，装载车与自卸车车厢间距，取0.5m；

μ—平均风速，根据岭东区常年气象资料，取2.92m/s；

ω—物料含水率，取5%；

t—每吨物料装车所用时间（t/s），装载车每铲容量为5t，每铲物料下落时间为1s，则每吨物料装车所用时间为5t/s。

本项目每年装运30万m3物料（折合为81万t），相当于物料下落总时间为162000s，经计算物料装车时机械落差起尘量Q为0.00088kg/s，得出矿区铲装每年产生粉尘量为0.142t/a，通过洒水抑尘可使粉尘排放量降低74%，则集堆、铲装排放的粉尘量为0.037t/a（0.82kg/h）。

（5）运输过程扬尘

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，计算本项目运输场地道路产生的粉尘公式：

[image: image62]
式中：
WRi—为道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a。
ERi—为道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/（km•辆）。
LR—为道路长度，km。
NR—为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a。
nr—为不起尘天数，通过实测（统计降水造成的路面潮湿的天数）得到；在实测过程中存在困难的，可使用一年中降水量大于0.25mm/d的天数表示。
对于未铺装道路，扬尘排放系数计算公式如下：
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式中：EUPi—未铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km；

ki—产生的扬尘中PMi的粒度乘数，TSP取1691.4g/km；a取0.3，b取0.3；

s—道路表面有效积尘率，取45%；

v—平均车速，取15km/h；

M—道路积尘含水率，取5%；

ƞ—污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采取洒水1次/天，控制效率取66%。

通过上式计算，EUPi为34.95g/km，厂区内道路长度为0.3km，矿区运输次数约为4000次/a，产生道路扬尘0.042t/a。采取限制车速、每天洒水抑尘的措施，粉尘控制效率为66%，则道路扬尘排放量为0.014t/a。
（6）表土堆场、堆料场扬尘

堆场粉尘计算公式如下：

Q=1.479×10-2×e-0.43w×Ap

式中：Q——起尘量，mg/s；

W——物料含水率，%，本项目成品及岩土取2.1%，表土取10%；

Ap——面积，m2，本项目堆料场面积取20223m2、表土堆场面积取22601m2。
本项目表土堆场扬尘量产生量为6.64t/a（0.76kg/h），采用洒水抑尘，抑尘效率可达74%；采取洒水降尘措施后排放量为1.73t/a（0.197kg/h）；堆料场扬尘量产生量为6.13t/a（0.7kg/h），采用洒水抑尘，抑尘效率可达74%；采取洒水降尘措施后排放量为1.59t/a（0.182kg/h）。
（7）破碎、筛分加工生产线粉尘

项目破碎机、振动筛设备四周设置彩钢结构使其处于完全封闭，留有检修及维护仓门，破碎机入料口处设置湿式喷淋喷头，破碎、筛分加工生产线采用封闭带式输送机进行输送，项目破碎筛分加工生产线日工作8小时，年工作270 天，本项目针对破碎筛分设备，共设置4套布袋除尘器。

1）上料粉尘 

项目上料过程中会产生大量粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料 加工厂逸散尘的排放因子；送料上堆碎石：0.0007kg/t（进料）”，项目上料物料为810000t/a（产量300000m3 /a，密度 2.7g/cm3），则上料粉尘颗粒物产生量为0.567t/a、0.26kg/h，上料口设置喷淋抑尘装置，生产过程在封闭式厂房内作业，可有效防止无组织粉尘逸散。根据《逸散性粉尘控制技术》“一般逸散尘排放源——物料的控制方法”中提到，转运采用封闭方式，可减少粉尘排放70%~99%（仅有封闭时，取低值）。因此湿式喷淋、车间密闭措施对粉尘控制率取80％，因此项目经湿式喷淋、车间密闭措施后无组织排放，无组织排放量为0.113t/a、0.05kg/h。
2）粗碎粉尘
物料进入鄂式破碎机进行粗碎工序，粗碎工序会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂逸散尘的排放因子；一级破碎碎石：0.25kg/t（破碎料）”项目粗碎原料量为810000t/a，则粗碎粉尘产生量为202.5t/a，93.75kg/h。粗碎粉尘经湿式喷淋进行处理，处理效率为80％，处理后粗碎粉尘排放量为40.5t/a，18.75kg/h。粗碎粉尘经湿式喷淋处理后通过集气罩进行收集，收集效率为90％，未被收集为10％颗粒物，粉尘经集气罩收集后经1#布袋除尘器进行处理，处理效率为99％，风机风量为8000m3/h，处理后经15米高排气筒（DA001）有组织排放。工作时间为2160h/a，则颗粒物有组织排放量为0.36t/a，0.17kg/h，排放浓度为21.25mg/m3。未收集粉尘10％颗粒物（4.05t/a）由于破碎设备四周封闭60％沉降于其中，仅40％以无组织形式逸散至空气中。则粗碎工序粉尘的无组织形式产生量为1.62t/a，0.75kg/h；通过湿式喷淋、车间封闭，抑尘效率80％，则无组织排放粉尘为0.324t/a，0.15kg/h；沉降于设备的粉尘为2.43t/a，定期清理收集外售。

3）中碎粉尘
中碎粉尘中碎原料进入圆锥破碎机进行中碎工序，中碎工序会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂逸散尘的排放因子；二级破碎碎石：0.75kg/t（破碎料）”。经工序损耗，中碎原料量为809959.5t/a，则中碎粉尘产生量为607.47t/a，281.24kg/h。中碎粉尘经湿式喷淋进行处理，处理效率为80％，处理后中碎粉尘排放量为121.5t/a，56.25kg/h。中碎粉尘经湿式喷淋处理后通过集气罩进行收集，收集效率为90％，未被收集为10％颗粒物，集气罩收集后的中碎粉尘经2#布袋除尘器进行处理，处理效率为99％，风机风量为8000m3/h，处理后经15米高排气筒（DA002）有组织排放。工作时间为2160h/a，则颗粒物有组织排放量为1.09t/a，0.5kg/h，排放浓度为62.5mg/m3。未收集粉尘10％颗粒物（12.15/a）由于破碎设备四周封闭60％沉降于其中，仅40％以无组织形式逸散至空气中。则中碎工序粉尘的无组织形式产生量为4.86t/a，2.3kg/h，通过湿式喷淋、车间封闭，抑尘效率80％，则无组织排放粉尘为0.972t/a，0.45kg/h；沉降于设备粉尘为7.47t/a，定期清理收集外售。

4）细碎粉尘
中碎工序结束后通过筛分分选70％物料直接作为产品外售，剩余约30％物料（242951t/a）进入细碎工序，物料进入圆锥破碎机、反击破碎机进行细碎工序，细碎工序会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂逸散尘的排放因子；三级破碎碎石：3.0kg/t（破碎料）”。根据系数可知，细碎粉尘产生量为728.9t/a，337.45kg/h。细碎粉尘经湿式喷淋进行处理，处理效率为80％，处理后细碎粉尘排放量为145.78t/a，67.5kg/h。细碎粉尘经湿式喷淋处理后通过集气罩进行收集，收集效率为90％，未被收集为10％颗粒物，集气罩收集细碎粉尘经3#布袋除尘器进行处理，处理效率为99％，风机风量均为8000m3/h，处理后经15米高排气筒（DA003）有组织排放。工作时间为2160h/a，则细碎工序排气筒DA003颗粒物有组织排放量为1.31t/a，0.6kg/h，排放浓度为76mg/m3。未收集粉尘10％颗粒物（14.578t/a）由于破碎设备四周封闭60％沉降于其中，仅40％以无组织形式逸散至空气中。则细碎工序粉尘的无组织形式产生量为5.83t/a，2.7kg/h，通过湿式喷淋、车间封闭，抑尘效率80％，则无组织排放粉尘为1.17t/a，0.54kg/h；沉降于设备粉尘为8.75t/a，定期清理收集外售。
5）筛分工序
项目第一道筛分工序设置于中碎工序之后，筛分过程会产生一定粉尘，工作时间为2160h/a，根据《工业污染核算》（中国环境科学出版社，毛应淮编，2007年），筛分粉尘产生系数为5000mg/m3筛分料，项目第一道筛分料为809838t/a，（密度取2.7g/cm3，折算筛分料为299940m3），则项目第一道筛分产生粉尘量为1.5t/a，0.69kg/h。第二道筛分工序设置于细碎工序之后，筛分过程中会产生一定粉尘，工作时间为1080h/a，根据《工业污染核算》（中国环境科学出版社，毛应淮编，2007年），筛分粉尘产生系数为5000mg/m3筛分料，项目第二道筛分料为242805t/a，（密度取2.7g/cm3，折算筛分料为89928m3），则项目第二道筛分产生粉尘量0.45t/a，0.21kg/h。振动筛分机上方设置集气罩，筛分粉尘由经集气罩收集，收集效率为90％，未被收集10％颗粒物，筛分粉尘经4#布袋除尘器措施，处理效率为99％，处理后经15米高排气筒（DA004）有组织排放，筛分工序颗粒物有组织排放量为0.014t/a，0.008kg/h，风机风量为8000m3/h，则筛分粉尘排放浓度为1.0mg/m3。未收集粉尘10％颗粒物（0.2t/a）由于筛分设备四周封闭60％沉降于其中，仅40％以无组织形式逸散至空气中。则筛分工序粉尘的无组织形式产生量为0.08t/a，0.074kg/h，通过湿式喷淋、车间封闭，抑尘效率80％，则无组织排放粉尘为0.016t/a，0.015kg/h。沉降于设备粉尘为0.12t/a，定期清理收集外售。
采取上述措施后，项目有组织颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中二级标准；项目无组织粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，综上所述，对大气环境影响可接受。

2.非正常工况分析

本项目非正常工况为除尘器发生故障，污染物排放控制措施达不到应有效果，事故状态各污染物去除效率按90%计。本项目非正常工况排放量核算表详见表4-4。

表4-4 污染源非正常排放量核算表

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/mg/m3
非正常排放速率/kg/h

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

1

DA001
除尘器发生故障

颗粒物

212.5
3.6
0.5

1

停产检修

2
DA002
除尘器发生故障

颗粒物

625
10.9
0.5

1

停产检修

3
DA003
除尘器发生故障

颗粒物

760
6
0.5

1

停产检修

4
DA004
除尘器发生故障

颗粒物

310
0.08
0.5

1

停产检修

3.排放口基本情况

表4-5 排放口基本情况表

排放口编号

排放口名称

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

排气温度（℃）

类型

执行标准

经度

纬度

DA001

排气筒

131.125436
46.616746
15

0.3
20

一般排放口

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值
DA002
排气筒

131.125265
46.616119
15

0.3

20

一般排放口

DA003
排气筒

131.125308
46.615942
15

0.3

20

一般排放口

DA004
排气筒

131.125372
46.615552
15

0.3

20

一般排放口

4.排气筒高度合理性分析

根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关规定要求“7.4 新污染源的排气筒一般不应低于15m。本项目排气筒高度为15m，排气筒周围半径200m距离内最高建筑高度为5m（本项目办公用房），故本项目设置的排气筒高度合理。

5.环境影响分析

项目生产产生的废气对环境空气会产生一定的影响，本项目拟采用的污染防治措施、经处理后的污染物排放浓度与排放速率均符合标准要求，对环境的影响降到了最低，对环境质量影响不大，项目运营后产生的颗粒物对周边环境影响较小；本项目为碎石加工项目，原料外购，成分上没有有毒有害物质，产生的废气经处理后，排放的污染物对周边影响不大。

2.废水
本项目为露天开采，无矿坑地下涌水。废水主要是开采境界汇集雨水及职工生活污水。

（1）生产废水

采石场的爆破抑尘用水、铲装、集堆及道路喷洒抑尘用水、表土堆场和堆料场抑尘用水、碎石筛分工序降尘用水，全部蒸发，不外排。对周边地表水体无影响。

（2）汇集雨水

本项目开采境界汇集的雨水收集于雨水沉淀池后用于采矿洒水和道路洒水等用水。不会对周边地表水体产生影响。

（3）生活污水

生活污水排水系数为0.8，则生活污水产生量为414.72m3/a（1.536m3/d）。其中主要污染物为COD和氨氮，COD浓度300mg/L，COD量0.124t/a，氨氮浓度200mg/L，氨氮量0.01t/a。本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不会对周边地表水体产生影响。因此本项目无废水排放，正常工况对周边地表水体无影响。

表4-6本项目废水污染物产生及排放情况一览表

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间（h）

核算方法

产生废水量m3/a

产生浓度mg/L

产生量t/a

工艺

效率（%）

核算方法

排放废水量m3/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

生活

污水

COD

类比法

414.72
300

0.124
排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

－

类比法

－

－
－
－
BOD5
30

0.0124
－
－
－
SS

200

0.083
－
－
－
NH3-N

25
0.01
－
－
－
3.噪声

本项目在运营时将产生一定的噪声污染，噪声主要来自爆破、挖掘、装卸、运输等工序产生的噪声，各设备噪声声级在90~100dB(A）之间。

（1）爆破、钻孔过程

采石过程产生的噪声主要为爆破噪声和凿岩机、潜孔钻机、空压机产生的设备噪声。爆破采用中深孔爆破，爆破噪声特征为瞬时性，源强较大，噪声源强为100-120dB（A）。凿岩机产生的噪声源强为102dB（A），潜孔钻机噪声源强为85dB（A），空压机产生的噪声源强为95dB（A）。

（2）铲装、集堆及运输噪声

剥离的表土、土岩及爆破后的岩石用挖掘机、装载机、自卸车等设备进行铲装集运，铲装集运过程产生噪声源强为70~85dB（A）。

（3）碎石加工生产线设备噪声

碎石加工生产线设备产生噪声源强为70~85dB（A）。

本项目运营期噪声排放源基本情况见下表：

表4-7 本项目运营期噪声排放源基本情况一览表（室外声源）

序号

声源

名称

型号

空间相对位置

声功率级/dB（A）
声源控制措施

运行时段/（h）

X

Y

Z

1

挖掘机

/

/

/

/

95
采用低噪声设备、加强设备维护

4320
2

装载机

/

/

/

/

85

采用低噪声设备，加强维护

4320
3

深孔爆破

/

/

/

/

100-120

合理爆破参数、微差间隔时间

8
4
钩机
徐工550
/

/

/

95
采用低噪声设备，加强维护

4320

5
钩机
小松360
/

/

/

95
采用低噪声设备，加强维护

4320

6
钩机
小松200
/

/

/

95
采用低噪声设备，加强维护

4320

7
铲车
徐工60
/

/

/

85
采用低噪声设备，加强维护

4320

8
运输车1-3
翻斗自卸
/

/

/

85
采用低噪声设备，加强维护

3840
表4-8  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室内声源）
序号

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边

界距离/m

室内边

界声级

/dB（A）

建筑物插入损失

/dB（A）

建筑物外噪声

声压级

/dB(A)
距声源距离/m

工艺
降噪效果
/dB（A）

X

Y

Z

声压级

/dB（A）

建筑物外距离/m

1
颚式破碎机
90
1

隔声、减振
8

-120
-180
2
2
62.9 

参考 《常 用建 筑材 料吸 声音 系数 汇 总》 中 “双 层钢 窗无 乳胶 条， 降噪 量 18.2

37.9 

1

2
圆锥破碎机
90

1

8
-130
-160
2

2
62.9

36.2 

1
3

圆锥破碎机
90

1

8
-135
-155
1

2

62.9

45.0 

1
4
反击破碎机
90

1

8
-163
-150
1
2
62.9

28.4 

1
5
振动筛分机
90

1

8
-150
-130
1
2
62.9

36.9 

1
6
带式输送机
85

1

8
-133
-130
1
2
57.6 

41.4 

1
7
整形机

85
1
8
-130
-120
1
2
57.6
8
给料机
80
1
8
-132
-130
1
2
52.6 

38.0 

1
9
风机
80
1
8
-127
-160
1

2
52.6 

31.6 

1

通过采取以上措施后，项目排放的噪声可以得到有效控制，本项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。
本项目采用微差深孔爆破方式，合理安排爆破时间，控制爆破频次，夜间禁止爆破，经调查最近敏感目标为腰卡村，爆破提前告知附近村，做好防护工作。在采取必要的治理措施后，再通过距离衰减，爆破噪声昼间的影响范围在200m范围内，根据项目所在地实际情况，项目爆破区200m范围内没有居民分布，且爆破时间选择在上午9:00—10:00。由于爆破噪声属于短时、定时、定点的瞬时噪声，通过矿坑陡坎的反射、吸收，噪声调查范围内无敏感保护目标，噪声对周围环境的影响可接受。
碎石加工设备选用低噪声设备，采取基础减振等措施；针对车辆噪声，采取加强对车辆的维护管理，减速慢行等措施；破碎机、筛分机和水泵等设备采取基础减振、 隔声，经上述措施有效降低噪声对外环境的不利影响。再经过周围山体阻隔后， 项目噪声采取相应措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表 1 中的1 类标准，对周围环境影响较小。 对运输交通噪声，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应 安装消声器和禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好， 运输道路沿途不经过村落，合理安排运输车辆工作时间，严禁在夜间、休息时间 运输。

针对运输交通噪声，运输车辆采用封闭遮盖，同时要求矿方加强管理，杜绝超载现象，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应安装消声器和禁用高音喇叭。机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，合理安排运输车辆工作时间，22:00－次日6:00禁止运输工作。采取上述措施后，沿线区域声环境昼间能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区要求。

综上所述，本项目在采取本报告所提出的各项噪声治理措施前提下，从声环境角度分析，本项目建设是可行的。
4.振动环境影响分析

（1）评价方法

在研究我国露天矿爆破振动观测成果的基础上，参考国内外有关资料，按照爆破安全规程确定的原则，提出如下评价方法。

①振动强度计算模式

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）爆破振动强度衰减规律应由下式确定：

[image: image9.png]V=K(Q*/R)*




式中：V——地面质点振动速度，是振动强度参数，cm/s；

Q——炸药量，kg；齐发爆破取总炸药量，延期爆破取最大一段药量；

R——测震点至爆源中心水平距离（以下简称爆源距），m；

K，α——与爆破技术条件、传播途径的地质、地形等条件有关的系数和衰减指数。

②振动强度测算

测算给定点或范围的地震强度，按测算目标点或范围在爆破台阶的背后、两侧、前方，选取不同的K、α值。进而选择对应的计算公式进行测算。分别用水平、垂直振动衰减公式计算，取其较大者。计算前还需确定炸药量(Q）和爆源距(R）。

表4-9 爆区不同岩性的K、α值

岩性

K

α

坚硬岩石

50-150

1.3-1.5

中硬岩石

150-250

1.5-1.8

软岩石

250-350

1.8-2.0

③评价标准

我国现行的《爆破安全规程》（GB6722-2014）中，对主要类型建（构）筑物安全振动标准做出规定。有关部分见下表。

表4-10 地面质点振动速度安全值表

序号

保护对象类别

安全允许质点振动速度V/（cm·s-1）

f≤10Hz

10Hz＜f≤50Hz

f＞50Hz

1

土窑洞、土坯房、毛石房屋

0.15~0.45

0.45~0.9

0.9~1.5

2

一般民用建筑

1.5~2.0

2.0~2.5

2.5~3.0

3

工业和商业建筑物

2.5~3.5

3.5~4.5

4.2~5.0

4

一般古建筑和古迹

0.1~0.2

0.2~0.3

0.3~0.5

5

运行中的水电站及发电厂中心控制室设备

0.5~0.6

0.6~0.7

0.7~0.9

6

水工隧道

7~8

8~10

10~15

7

交通隧道

10~12

12~15

15~20

8

矿山巷道

15~18

18~25

20~30

9

永久性岩石高边坡

5~9

8~12

10~15

10

新浇大体积混凝土（C20）：

龄期：初凝～3d

龄期：3d～7d

龄期：7d～28d

1.5~2.0

3.0~4.0

7.0~8.0

2.0~2.5

4.0~5.0

8.0~10.0

2.5~3.0

5.0~7.0

10.0~12

爆破振动监测应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。

注1：表中质点振动速度为三个分量中的最大值，振动频率为主振频率；

注2：频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取：硐室爆破f＜20Hz，露天中深孔爆破f在10Hz～60Hz之间，露天浅孔爆破f在40Hz～100Hz之间；地下中深孔爆破f在30Hz～100Hz之间，地下浅孔爆破f在60Hz～300Hz之间。

④安全性评价

安全振动标准确定以后，利用选定的爆破振动强度测算公式，即可进行已有建筑的影响评价和确定拟建建筑的安全距离。

已有建筑满足下式可谓安全：

[V]>V

式中：[V]——安全振动标准

拟建建筑的安全距离应满足：
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（2）爆破振动影响分析预测

①爆破振动的影响距离

评价按照经常性爆破地面质点安全振动速度安全值，本项目最大一段起爆等效炸药量按474kg考虑，计算不同建筑物的爆破安全防护距离，计算结果见下表。

表4-11 不同建筑物爆破安全防护距离

建（构）筑物类别

安全防护距离（m）

土窑洞、土坯房屋、毛石房屋

220.1

一般砖房、非抗震大型砌块建筑

105.8

钢筋混凝土框架房屋

75.3

注：表中安全防护距离自矿坑内的最近爆源算起。

②爆破对周围村庄建筑物及环境的影响分析

经预测评价，本项目最大安全距离为220.1m，按《爆破安全规程》计算的安全距离小于中深孔爆破个别飞散物对人员的安全允许距离时，不应小于300m，爆破区安全警戒范围界选取为300m，安全警戒范围界内无居民。本项目采用微差深孔爆破方式，采取合理安排爆破时间，控制爆破频次，爆破时间选择在上午9点—10点，夜间禁止爆破，爆破提前告知附近村屯，做好防护工作，由于爆破噪声属于短时、定时、定点的瞬时噪声，通过矿坑陡坎的反射、吸收，爆破噪声对周围环境的影响可接受。

5.固体废物

本项目在运行时产生的固体废物主要是废弃泄压片、破损致裂管件、废布袋及收集粉尘、废机油及废油桶，生活垃圾等。

（1）废布袋

布袋除尘器定期检修会产生废弃布袋，属于一般工业固体废物，根据《固体 废物分类与代码目录》废物种类属于 SW59 其他工业固体废物；固废代码 900-009-S59，产生量约为0.5t/a，由厂家统一回收综合利用。

（2）收集粉尘
本项目收集的粉尘主要为布袋除尘器收集粉尘和设备沉降粉尘，属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与 代码目录》废物种类属于 SW59 其他工业固体废物；固废代码 900-099-S59，根据源强分析可知，收集粉尘量为289.062t/a，矿区内集中收集后随石粉作为副产品外售。
（3）废弃泄压片、破损致裂管件
废弃泄压片产生量0.16t/a，破损致裂管件产生量为0.024t/a。废弃泄压片、破损致裂管件统一收集，由爆破部门统一回收利用或处置。

（4）废机油及废油桶
废机油主要来源于机械设备维修，属于危险废物，根据《国家危险废物名录 （2021 年版）》属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物；废物代码 900-214-08，废机油产生量为 0.5t/a，使用专业贮存容器暂存于危险废物贮存库，定期委托资质单位进行处置。项目每年产生废油桶重量约为0.05t，废润滑油桶属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08），在厂区危废贮存库暂存，定期交由资质单位处理。

（5）生活垃圾

本项目职工24人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为3.24t/a，生活垃圾集中收集，由市政环卫部门清运处置。
6.生态环境影响

本项目对生态环境的影响主要表现为占用土地、破坏植被、土壤扰动、裸露地表和诱发水土流失等。本项目采矿为露天开采，矿山开采过程中可能发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。

本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区，项目占地类型为乔木林地和采矿用地。根据现场实地勘察，并结合植被类型图，本项目占地范围内（包括林地范围内）植被为白桦、蒙古栎，待服务期满后，进行生态恢复，植被为樟子松，减轻对生态环境的影响。运营期矿山开采和运输粉尘降落在植物叶面，降低叶面的光合作用，堵塞叶面毛孔、阻碍叶面气孔的呼吸作用和水分蒸发，造成叶尖失水、干落等，粉尘的碱性物质能破坏叶面表层的蜡质和表皮茸毛，使植物生长减退，对植物有一定的影响。
（1）对土地利用的影响

从项目的占地类型来看，本项目占用的土地类型包括乔木林地、采矿用地、其他林地、其他草地和农村道路，项目建设运行后，所占用的乔木林地、采矿用地、其他林地、其他草地和农村道路将变为采矿用地。通过项目建设前后评价区内土地利用类型的变化对比可知，建设前后评价区内林地、采矿用地变化较明显。

项目建设、运行期间，评价范围内土地利用发生改变，土地利用生态效益下降。同期土地利用经济效益提高，单位土地面积的直接经济效益明显提高，可迅速将资源优势转化为经济优势，对地方经济发展积极有利影响。项目闭矿期，对占地内土壤进行复垦，表土回填，种植樟子松，与周围生态景观相衔接。复垦后可恢复至项目建设前土地利用现状。项目对评价范围内土地利用的影响可被接受。
（2）对野生植物的影响
项目运行期对评价区植物的影响的方式主要为永久占地和粉尘。项目占地造成评价范围内，森林生态系统受到一定程度破坏，使评价范围内林地生物量减少。项目评价范围内森林生境面积较区域整片森林生境相比，所占比例很小，不会造成区域植被覆盖度下降，生态系统功能减弱。
根据现状调查，项目占用的林地属于一般公益林，群落中建群种为白桦、黑桦，物种组成、群落结构较单一，白桦、黑桦在区域林地内分布广且均匀，项目建设仅会造成局部植被破坏，不会使评价区植物种群组成发生根本变化，不会造成白桦、黑桦物种在评价区内消失。
（3）对野生动物的影响
项目运行期对评价区野生动物的影响的方式主要为爆破振动、运行机械噪声对野生动物行为的干扰。
爆破产生的高强度冲击波会对动物造成直接物理损伤，可能导致永久性听力丧失甚至死亡。突发性巨大声响会引起动物的极度恐慌和应激反应。导致个体心率加快、身体机能受到严重的影响，长期处于这种状态会削弱免疫系统。强烈的地面震动可能导致地面巢穴、岩石缝隙或浅层洞穴发生坍塌，直接掩埋其中的个体或其幼崽。使个体的繁殖、觅食及行为均受到干扰，使物种生存能力降低，种群数量下降。同时对矿山占地外一定区域的野生动物的栖息地丧失。
挖掘机、铲车、运输车辆等运行设备产生的噪声也对野生动物行为产生干扰。挖掘机及铲车等高噪声设备分布在矿山开采区内，矿山开采区爆破噪声已对附近区域野生动物造成驱赶。
企业运行期合理选取爆破参数和单位介质消耗量，调整爆破作业参数，降低爆破强度，减少噪声对周围野生动物影响。
项目所在区域野生动物主要以当地常见小型哺乳动物：鼠类及野兔；鸟类：麻雀、家燕、喜鹊。鼠类及野兔具有食杂、繁殖能力强等特性，麻雀、家燕、喜鹊活动范围广泛，食杂，栖息环境多样，项目建设不会造成动物群落结构发生改变。

（4）对生态系统的影响

①生态系统类型变化情况

项目评价范围内生态系统类型有森林生态系统、农田生态系统及城镇生态系统。随着项目建设及实施，评价范围内部分森林生态系统变更为城镇生态系统，项目建设对原有生态系统的生产力、生物量、生态系统功能产生一定影响。
②生态系统功能分析

评价区域内主要生态系统为森林生态系统；项目建设运行造成土壤扰动，增加生境的破碎化。但项目选址位于林区边缘区域，与现有乡道及农村集中居住区相邻，项目占地较区域内整片林区生境相比，所占比例很小，且占地内林地为一般公益林，生物多样性、地表碳存储、土壤保持及水源涵养生态系统服务功能一般。
项目建设运行不会造成区域生态系统功能下降，不会改变生态系统结构。项目闭矿期对占地内土壤进行复垦，植被恢复，种植区域常见乔木及草本物种，不会对区域生态系统功能造成影响。
（5）对生物多样性的影响
①对植物多样性的影响分析

项目所在区域林区边缘区域，与现有乡道及农村集中居住区相邻，占用林地为一般公益林，占地范围内乔木物种为白桦、黑桦，植物均为生态幅员内分布较广物种，区域内较常见。本项目的建设仅会对评价范围内植物造成数量上的减少，并不会造成植物物种的消失或灭绝，不会对区域植物的物种多样性产生影响。
②对动物多样性的影响分析

调查范围内野生动物为小型哺乳动物及鸟类；小型哺乳动物大多为半地下生活型，具有食杂、繁殖能力强等特性，鸟类活动范围广泛，食杂，栖息环境多样，可通过飞行前往离矿址附近阔叶林或天然林等优质栖息环境。项目建设运行不会改变区域动物群落物种组成，群落结构变化。
（6）水土流失的影响

项目运行期间，地形改变、剥离物堆积等，都会扩大和增强土壤侵蚀的范围和强度，引起水土流失，造成较为严重的生态影响。施工期地表植被的剥离，已经增大了地表的松散程度，降低了地表的抗侵蚀性，随着运行期矿区道路、开采区、排土场的边坡处所形成的人工坡面增加了原有的坡度，从而增强了土壤侵蚀的强度，而且容易引发塌方、泥石流等地质灾害。
项目运行期制定边坡监测系统，对有潜在滑坡危险的地段应进行加固；开采区、表土堆场等周围设置截流沟，降雨期雨水通过截流沟进入雨水沉淀池，用于洒水抑尘。减少项目运行带来的水土流失的危害。
7.闭矿期生态环境影响分析

闭矿期进行生产设施、建构筑物、基础、围墙、硬化面拆除，场地清理，以及生态修复区域的后续管护。

矿区内采矿用地转化为林地，矿山开采破坏的地表植被、生态系统、动植物栖息地将逐步得到恢复，可使矿区开采造成的生态环境影响降到最低。随着矿区地表植被的恢复，矿山水土流失得到有效控制，矿山地质环境得到改善，矿区自然景观和环境生态朝着有利的方向发展。

8.运行期运输环境影响分析

项目成品石料外输使用现有乡道，运输路线主要是沿着厂内矿区运输道路→乡村道路→G501。运输路线两侧无环境保护目标，运输路线见附图5。

（1）运输扬尘影响

本项目运输扬尘主要为运输时道路起尘和所运输的物料起尘。本项目加强运输车辆的日常检修，保持车况良好整洁；运输车辆采取加盖苫布等遮盖或密闭措施，减少物料运输过程的起尘量。采取上述措施后，对运输沿线的环境空气影响可被接受。
（2）运输噪声影响

项目运输路线两侧无声环境保护目标，合理规划运输时间，避免多辆车同时发车，运输途中匀速行驶，企业夜间不运输，同时加强对运输车辆的日常检修，保持车况良好，降低车辆运转时自身产生的噪声。采取上述措施后，对运输沿线的声环境影响可被接受。
9.土壤及地下水环境影响分析

本项目开采最低标高于地下水位，开采后不会形成地表下沉，不会造成浅层地下水位埋深降低，不会造成地表沉陷区土壤盐化问题，开采过程不会向沉陷区土壤输入酸性或碱性物质，不会导致土壤酸化或碱化。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于“附录A土壤环境影响评价项目类别”中的“采矿业—其他”，属于Ⅲ类项目。同时，本项目不涉及重金属及挥发性有机物的排放，其对土壤环境的影响主要为大气污染物（颗粒物）的大气沉降，综上，本项目无土壤环境风险，可不进行土壤影响评价。

根据本项目实际情况，对地下水环境可能产生影响的污染源主要为生活污水。因此，可能对地下水环境产生影响的位置是雨水沉淀池、防渗旱厕，以上建筑在没有按照相关标准做好防渗的情况下，可能产生渗漏等现象，污染物进入地下水污染环境。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或污水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。
温室气体碳排放分析

矿山碳排放主要来源于矿层或围岩中直接释放的CO2，采掘、运输等设备消耗柴油、汽油及爆破过程等产生的CO2，生产设备运行所消耗的电、热力在发电/生产时产生的排放。

本项目为矿山开采项目，项目通过降低能损，改进高能耗工艺，提高能源综合利用效率等，减轻温室气体长期排放对环境的影响。

	选址选线环境合理性分析
	本项目位于黑龙江省双鸭山市岭东区。位于岭东区矿产资源总体规划中。本项目属于砂石开采生态类项目，矿石开采特点为进行爆破，开采方式采用自上而下、分层台阶式露天开采工艺。项目不设成品料存放区，成品料临时堆放在开采区底部，随开采作业面移动，由自卸汽车运输。表土堆场设置在地势平坦及相对工业场地较高处，无泥石流冲击处。表土堆场堆存剥离表土和废土石粉，采取隔断分区存放，用于闭矿后生态恢复和铺路。根据国土自然资源局提供资料，本项目占用少量林地，属于一般公益林，林地保护等级为Ⅲ级开采前必须有林草局出具的同意开采文件方可开采。项目闭矿后复垦林地均为人工林。本项目与北侧最近G501国道的距离约为1000米，其间有林木遮挡，不在其可视范围内（见下图），符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》内容要求。本项目所在区域无文物古迹、风景名胜区，自然保护区等需要特殊保护的环境敏感区。本项目评价区的主要服务功能为防止水土流失、维持生物物种多样性、涵养水源等，项目运营不会导致评价区域生态体系组成和服务功能发生明显变化，对区域生态环境的影响是可以接受的。运营期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。表土剥离、凿岩打孔、爆破扬尘、集堆铲装、表土堆场产生无组织粉尘采取洒水降尘措施；运输过程中产生的无组织粉尘采取场内道路洒水降尘，运输车辆加盖苫布等措施。颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16 297-1996）表2中无组织颗粒物浓度限值。生活垃圾由环卫部门集中收集统一处理；剥离表土暂存于表土堆场，用于闭矿后铺路和用于生态恢复；废弃泄压片、破损致裂管件由爆破部门统一回收利用或处置。严格限制爆破时间，爆破时间选择在上午9:00—10:00，严禁在夜间爆破。采取减振、隔声等措施，采用低噪声设备；运输过程中，采取禁止使用超过噪声限值的运输车辆，机动车辆必须加强维修和保养的措施，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，限制行驶速度，合理安排运输车辆工作时间，22:00－次日6:00禁止运输工作，避免交通噪声对沿途村庄产生影响，噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区要求。综上，项目建设对周围的环境影响可被接受。开采境界四周设置截洪沟，表土堆场、堆料场设置挡土墙、截流沟，设置雨水沉淀池收集开采境界内的汇水，用于洒水降尘，对周围的环境影响可被接受。应对露天采区服务期满后，通过边坡治理，场地平整，植被恢复等措施，可使本项目对生态环境影响程度降到最低。

运输路线主要是沿着厂内矿区运输道路→乡村道路→G501，最后运输到外县进行产品外售，本项目运输路线所经过敏感点行驶的道路为国道，运输过程中要加强道路养护，保障路面平整，控制汽车行驶速度，运输车辆采用苫布苫盖，同时采取洒水抑尘的措施，可有效降低汽车运输的起尘量，砂料运输产生的扬尘对两侧村庄耕地等环境空气的影响可接受；禁止使用超过噪声限值的运输车辆，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，限制行驶速度，合理安排运输车辆工作时间，夜间22:00－次日6:00禁止运输工作，避免交通噪声对沿途村庄产生影响。

综上所述，从环境制约因素、环境影响程度、环保角度分析，本项目的选址是可行的。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.环境空气保护措施

施工现场周围设置围挡，每天应定期洒水防止扬尘产生，在大风天气加大洒水量及洒水次数，多尘物料堆应用帆布覆盖，采用以上措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量。按照本报告中提出的措施进行落实后，施工场界扬尘浓度贡献值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值，可被周围环境所接受。

本次评价提出了采用清洁运输方式的要求，即汽车运输全部采用国六排放标准车辆，非道路移动机械原则上采用新能源，无对应产品的满足国四及以上排放标准，施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。本项目运输路线途中减速慢行，车辆外运表土时需要对车厢进行苫盖防止洒落，以减少施工车辆对周围环境的影响。施工机械及运输车辆产生的废气量很少，而且排放点比较分散，污染物在空气中的稀释扩散较快，对周边空气环境影响很小。

2.水环境保护措施

施工人员生活污水主要污染物为SS、COD及氨氮，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。对环境影响很小，本项目采取的环保措施可行。

3.声环境保护措施

（一）施工期间运输车辆，应当禁止鸣笛、减速缓行，夜间禁止运输，加强施工 机械及运输车辆的维修与管理，确保施工设备和车辆均能正常运行。 （二）施工期选用低噪声施工机械，对易产生高噪声的设备，施工时需要采取消 声、隔声处理等措施。合理布置施工现场，夜间禁止施工。 综上所述，项目采取上述降噪措施能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）。
4.固体废物污染环境保护措施

施工期产生的固体废物，主要来源于生活垃圾和废弃土方、钢板等。集 中收集后运至市政指定地点消纳，不会对环境产生不利的影响。 采取上述措施，可妥善处置施工期固体废物，控制其对环境影响， 固体废物处置措施可行。
5.生态环境保护措施

（1）施工期建设活动应尽量少占用土地，工业区合理布置车间布局，开采区严格按照开采范围进行开采，不得超范围开采，控制施工便道占地面积，减轻对周围植被的破坏，不得占用黑土地。

（2）“边施工、边修复”，挖土尽快回填，对可用于绿化的临时堆放土体，修筑成临时梯形断面的堆土，采取临时防护和排水措施，以纤维布覆盖并在堆土两侧，修筑截流沟，以防降雨侵蚀或风蚀的发生，永久占地内的植物进行异地补偿。

（3）动土作业应尽量避免大风天和雨天，以免造成大量水土流失，施工前应在施工场地内布设临时简易截排水沟，以便于施工期能及时导出地面径流。

（4）对各项动土工程，在分项工程结束后，及时进入下一道工序或建立防护措施，减少土壤侵蚀源的暴露时间，有效控制水土流失，施工结束后，应立即种植植被实施绿化。

（5）施工人员做好生态保护教育，禁止对野生动物的捕杀，对野生植被的不必要的破坏，减少使用灯光，防止对动物的生境造成破坏。

（6）为防止施工期间施工车辆随意碾压，破坏原地表植被，增加水土流失，在施工过程中严格规定行车道路，避免破坏施工便道沿线的植被和生态。

除上述论述外，施工期还要加强施工人员环保意识，加强施工期环保监理和环境管理，发现问题及时采取补救措施，确保工程施工期对周围环境影响最小化。


	运营期生态环境保护措施
	1.废气污染环境保护措施

（1）环境保护措施

本项目废气排放主要来自矿石的开采、露天采场、堆场粉尘、运输、破碎及筛分等过程排放的粉尘。

本项目大气污染防治措施一览表详见表5-1。

表5-1大气污染防治措施

序号

污染源

防治措施

1

凿岩穿孔
洒水抑尘
2

爆破
深孔爆破技术，水封爆破抑尘措施，洒水抑尘
3

集堆、铲装粉尘
洒水抑尘
4

露天采场、表土堆场、堆料场
为防止工作面灰尘飞扬，矿岩集堆、铲装前均需进行喷雾、洒水的方式降尘，利用洒水设备不定时地间断洒水，根据气候情况确定洒水次数。在晴天或有风天气每天洒水1次；晴天小风或无风天气洒水2次。通过采用喷淋洒水装置喷雾洒水，使场地保持湿润。对表土堆场和堆料场采取密目网苫盖措施和洒水降尘，表土堆场表面播撒草籽。本项目配置洒水车1辆。
5

运输过程
汽车运输车辆运行较慢，速度约为15km/h，针对运输产生的粉尘，运输车辆采用封闭遮盖，同时要求矿方加强管理，杜绝超载现象，机动车辆必须加强维修和保养
6
破碎筛分工序
本项目破碎、筛分产生的有组织粉尘由集尘罩收集，分别设置4套“湿式喷淋措施+布袋除尘器”处理后，经4根15米高排气筒分别排出， 集尘效率 90％，除尘效率99%。物料输送采用封闭带式输送机，属于封闭输送。

①凿岩穿孔扬尘

本项目凿岩穿孔过程中会产生粉尘，剥离采取洒水抑尘措施，平均每2小时进行一次洒水工作，保证空气湿度为60%以上，参照《固体物料堆存颗粒物产排排污核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率，洒水控制效率为74%，本项目抑尘效率可达74%，采取以上措施后，粉尘产生量较少。

②爆破扬尘

本项目爆破方式采用控制导爆管微差技术进行爆破，降低用药量，减少扬尘量和爆破废气量，另外选择大气扩散条件较好的时间进行爆破，有助于废气尽快扩散。爆破过程可产生粉尘污染，深孔爆破，通过洒水加湿处理，不间断使用临时水管洒水抑尘，保证空气湿度达60%，参照《固体物料堆存颗粒物产排排污核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率，洒水控制效率为74%，本项目抑尘效率可达74%。采用移动式洒水设备。

③集堆、铲装粉尘

作业设备在矿区集堆、铲装过程会产生粉尘，参照《固体物料堆存颗粒物产排排污核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率，洒水控制效率为74%，通过临时水管洒水抑尘的方式可使粉尘排放量降低74%，采取以上措施后，粉尘产生量较小。

④堆场粉尘、堆料场粉尘
本项目露天采场、表土堆场、堆料场在堆放过程中会产生粉尘，通过采用喷淋洒水装置喷雾洒水，使场地保持湿润，根据气候情况确定洒水次数。采场及堆场采用洒水降尘，每两小时进行一次洒水工作，保证空气湿度达60%，参照《固体物料堆存颗粒物产排排污核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率，洒水控制效率为74%，本项目可使堆场装卸粉尘排放量降低74%，使堆场风蚀扬尘排放量降低74%。对表土堆场采取密目网苫盖措施和洒水降尘，表土堆场表面播撒草籽。

⑤运输扬尘

项目主要运输工具是汽车，汽车在运输过程中不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。本评价要求对路面进行加强道路养护，确保路面平整，这样可以保证汽车平稳行驶，防止因汽车剧烈颠簸造成的扬尘污染；清扫并洒水抑尘，粉尘可降低66%左右。项目产品运输路线为从项目区送至G501国道，针对运输产生的粉尘，运输车辆采用封闭遮盖，可有效降低对道路两侧植被的影响，同时要求矿方加强管理，杜绝超载现象，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好。故本项目采取上述措施后，对周围大气环境影响不大。

⑥碎石破碎筛分粉尘
粗碎粉尘经湿式喷淋处理后通过集气罩收集后经1#布袋除尘器进行处理，处理后经15米高排气筒（DA001）有组织排放。中碎粉尘经湿式喷淋处理后通过集气罩进行收集，集气罩收集后的中碎粉尘经2#布袋除尘器进行处理，处理后经15米高排气筒（DA002）有组织排放。细碎粉尘经湿式喷淋处理后通过集气罩收集细碎粉尘经3#布袋除尘器进行处理，处理后经15米高排气筒（DA003）有组织排放。筛分粉尘由经集气罩收集，经4#布袋除尘器措施，处理效率为99％，处理后经15米高排气筒（DA004）有组织排放。
（2）排放情况达标分析

本项目产生的有组织颗粒物及无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织及无组织排放监控浓度限值。

综上，本项目对环境空气产生的影响可被接受。

（3）措施可行性分析

场区内针对无组织排放的颗粒物，企业设置移动式洒水车、雾炮及喷淋头，对其进行降尘，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，项目各个扬尘源颗粒物采取的措施均能够达到《技术指南》中控制效率。有组织颗粒物采用湿式喷淋和布袋除尘器处理后进行排放，破碎及筛分工序使用袋式除尘、湿式除尘末端治理技术为常用技术，因此湿式除尘措施、布袋除尘器措施具有可行性。
2.废水污染环境保护措施

（1）环境保护措施

①生产用水

采石场的各工序的抑尘用水主要污染物为SS，全部蒸发，不外排。

②汇集雨水

表土堆场和堆料场两侧和设置截流沟，以拦截和疏导地表径流，截流沟梯形断面，底宽0.4m、沟深0.4m，连接雨水沉淀池，经沉淀后的雨水用于矿区洒水抑尘。表土堆场、堆料场设置挡土墙，挡墙设有排水孔，高度1.2m，断面呈梯形，顶宽0.8m，墙背和墙面边坡系数都为1:0.2。
雨水沉淀池建设于采区地势最低处，开采境界底部，容积600m3。用于矿山采场的洒水降尘，洒水抑尘用水全部蒸发，不外排。

③生活污水

本项目生活污水排入周边防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

（2）达标情况分析

本项目生产废水和生活污水均得到妥善处置，无外排废水，不会对地表水环境产生明显影响。本项目采取的措施符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651—2013）中矿山水污染防治所要求的措施，为可行性技术。

3.噪声污染环境保护措施
（1）环境保护措施

①针对设备噪声，采用基础减振，可有效降低设备噪声。

②合理安排作业时间，合理布局施工现场，应尽可能避免大量高噪声设备同时作业。

③本项目采用微差深孔爆破方式，采取合理安排爆破时间，控制爆破频次，爆破时间选择在上午9:00—10:00，爆破每工作15天进行一次，夜间禁止爆破，爆破提前告知附近村屯，做好防护工作。

④禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应安装消声器和禁用高音 喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落 时，应限制鸣笛，合理安排运输车辆工作时间，22：00～次日 6:00 禁止运输工作，避 免交通噪声对沿途敏感目标产生影响。

（2）达标情况分析

采取措施后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求对周围环境的影响是可以接受的。

4.固体废物污染环境保护措施

本项目固体废物产生及处理情况见表5-2。

表5-2本项目固体废物处置方案一览表

序号

名称

性质

固废代码

年产生量

处理/处置方案

S1

废布袋
一般固废

SW59(900-009-S59)
0.5t/a
由厂家统一回收综合利用

S2

收集粉尘
一般固废

SW59(900-009-S59)
289.062m3
随石粉作为副产品外售

S3

废弃泄压片
一般固废
SW17(900-005-S17)
0.16t/a
由爆破公司进行回收处置
破损致裂管件
一般固废
SW17（900-005-S17）
0.024t/a
S4
废机油
危险废物

 HW08（900-214-08）
0.5t/a
危废贮存库暂存，定期交由资质单位处理
S5
废油桶
危险废物
HW08（900-249-08）
0.05t/a
S6
生活垃圾
一般固废
SW64(900-099-S64)
3.24t/a
由市政环卫部门统一清运处理
5.生态环境保护措施

（1）植被保护措施
①项目运行期间，针对矿山开采、爆破、凿岩，物料运输、贮存装卸作业期间产生的粉尘，分别采取了相应的废气治理措施，同时采取洒水抑尘措施，污染物达标排放，减少粉尘对矿址周围植物影响；

②物料运输按照矿区内已规划道路进行运输，禁止占用矿址外未规划道路，对植被进行破坏；

③在矿址内，针对开采区与周围林地之间设立一定宽度的缓冲带，保留原有植被，起到隔离粉尘和视觉屏障的作用；

④加强生产管理和职工的生态环保宣传教育，严禁随意开辟便道，禁止所有人员随意进入非工程用地区域活动，踩踏破坏植被，破坏地表生态。

（2）对野生动物保护措施
①对出入矿区车辆司机进行教育和管理，禁止车辆大声鸣笛，以减少噪声对矿区附近野生动物的影响；司机在行车过程中若发现野生动物横穿公路，应及时避让，以降低野生动物的交通死亡率；

②合理选取爆破参数和单位介质消耗量；合理选取起爆方案和微差间隔时间，降低爆破强度，减少对野生动物影响；

③调整爆破时间，尽量避开鸟类繁殖期和育雏期，避开清晨、黄昏及动物活动高峰期；

④调整爆破地点；在满足正常生产的前提下，尽量避开已知的动物巢穴、活动区域等敏感点，保持安全的缓冲距离；

⑤在爆破前采用声学驱赶方式，使用喇叭、汽笛、播放天敌叫声或发出其他非伤害性噪声，声音强度应由小到大，温和地驱赶附近野生动物；

⑥禁止夜间开采运行，减少灯光及噪声对野生动物行为干扰。
（3）水土保持措施

①表土堆场和堆料场两侧和下方设置截流沟，总长度约为850m。

②截流沟规格为梯形断面，开采区台阶底部及运输道路外侧截流沟坡度最小为3‰，截流沟北侧截流沟最小坡降为1%；

③截流沟与雨水沉淀池连接，雨水经截流沟通过自流方式汇集至雨水沉淀池，经沉淀后，用于洒水抑尘；

④在表土堆场、堆料场设置挡土墙，防止暴雨径流冲刷下存在潜在的滑坡和坍塌风险，造成水土流失；

⑤对开采区边坡和平台及时平整，边开采边加固护坡防止大面积塌陷，防止重力侵蚀，降低水土流失的风险。

⑥本项目复垦为边开采、边修复的方式，采取分区域开采，开采区域设置拦水沟，复垦时将开采区域的矿区恢复成乔木林地。
运行期采取以上水土保持措施，可有效防治水土流失，可满足《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）东北黑土区一级标准要求，项目采取的水土保护措施可行。

（4）对生态系统保护措施

项目严格控制占地，禁止占用矿区外林地，制定严格的林区施工作业规则及范围，减少突发事件对森林生态系统的破坏；对占用的林地进行表土剥离，将剥离的腐殖质层土壤及残坡积层土壤分区堆放，避免混合污染；表土剥离工程分2次进行，将剥离的表土堆放在未开采区域后，对下部进行开采，待开采下一块段时，再将剥离的堆积物推至已开采采坑内后再进行下一块段的剥离与开采，不占用矿区范围外的其他土地，由自卸汽车运输。
项目已编制《矿区生态修复方案》，闭矿期表土用于土地复垦，复垦治理满足林木种植及林地恢复技术规范，与矿区周边生态环境形成自然衔接，恢复了区域森林生境的连通性，逐渐恢复原有生态系统的功能，项目对保护森林生态系统措施合理，可行。
（5）生物多样性保护措施
项目采取相应的植被及野生动物保护措施；对植被采取修复及补充措施，闭矿期对占地内的地表植被进行恢复，表土回填，种植樟子松及高羊茅，林木种植满足《造林作业设计规程》（LY/T1607-2024）要求，保证植树成活率85%以上，郁密度≥0.30；对运行期占用的林地按照土地管理法规定给予补偿，同时向林业主管部门交纳森林恢复费用，专门用于森林恢复。区域植被、野生动物栖息地得到恢复，生物多样性逐步得到回升。
6.闭矿期生态恢复措施
（1）生态恢复范围

项目闭矿期生态恢复范围为矿址永久占地，责任范围共计28.9712hm2，复垦率达到100%。

（2）生态恢复方向
项目施工建设前评价范围内主要生态系统为森林生态系统，为占地内生态系统与受损前或周边参照生态系统及生态景观相协调，项目修复方向为乔木林地，
（3）生态恢复质量标准

参照《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）要求，林地复垦标准如下：
①土壤质量：有效土层厚度≥30cm，土壤容重≤1.45g/cm3，土壤质地为砂土至砂质粘土，砾石含量≤20%，pH值为6.0~8.5，有机质含量≥2%；

②生产力：定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T1607-2024）要求，植树成活率85%以上，郁密度≥0.30。

（4）工程措施

①拆除工程

建构筑物、基础、运输道路硬化面等全部拆除，生产及辅助生产设施撤离场地，清除边坡上部不稳定的岩土体。

②平整工程

用推土机对复垦区进行土地平整，平整场地包括开采区、工业广场、成品堆料场等区域，表土回填，回填量共111220m3；采用“边压实、边覆土”的工艺”，压实度大于85%。可对表土进行翻耕，增加其透气性、松软度，便于后期植物根系更好生长。
③植被恢复工程
为建立与周围环境相适应的植被景观或生态系统，树种及草种均选择当地常见种类物种，樟子松及高羊茅草，种植樟子松约45843株，其余区域播撒草种。

樟子松树苗株高在60厘米，冠幅40cm，地径5cm，穴状整地，樟子松穴径×穴深=0.40m×0.50m，初植密度2米×2米，每穴1株，约种植45843株。本次主要选择栽植方法，苗木直立穴中，保持根系舒展，分层覆土，踏实。栽后灌透水，扶正苗木，填平陷穴。抚育管理：三年三次，每年人工穴内松土、除草一次，松土深5～10cm。第二年冬季开始平茬，以后每隔四年修剪一次，隔带交替进行。

对土地复垦质量进行监测，为复垦区地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等；其监测方法以《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）为准，监测频率为每年2次，持续3年。

通过采取以上生态恢复措施，满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）文件要求。
6.土壤和地下水

本项目运营过程中，防渗工程污染防治区根据工程物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，可划分一般防渗区：一般防渗区为雨水沉淀池、防渗旱厕，应采用抗渗钢纤维渗混凝土或高密度聚苯乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求要达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。
7.物料运输环境防范措施

运输车辆顶部加盖防尘苫布，不宜装载过满，控制车速，及时清扫施工现场洒落的物料。机动车辆加强维修和保养，保持技术性能良好，合理安排运输车辆工作时间，避免多辆车同时发车，禁止夜间运输。

	其他
	表5-3生态监测计划表

阶段
监测点位
监测因子
监测频次
建设期
施工区

地形地貌（地形、地貌、土地利用现状）、土壤侵蚀（类型、程度、侵蚀量）、植物（植被类型、种数量、优势种、覆盖度、生物量）、动物（野生动物种类、数量和分布）、生物多样性（物种丰富度、均匀度）

施工前、结束后各一次

运行期

开采区边坡、平台；排土场边坡、矿址内运输道路

地形地貌（地形、地貌、土地利用现状）、土壤侵蚀（类型、程度、侵蚀量）

每年1次

复垦期
开采终了坑

土壤侵蚀（类型、程度、侵蚀量）
每年1次

土地复垦区

植物（植被类型、种数量、优势种、覆盖度、生物量）、动物（野生动物种类、数量和分布）、土壤质量、生物多样性（物种丰富度、均匀度）

每年2次

服务期满后生态恢复方案：

根据《中华人民共和国矿产资源法》，目前正在开采或即将开采的矿区（矿山），在矿区（矿山）开采过程中和开采活动结束后，应该有完善的废弃物处置与土地生态恢复方案。根据谁造成破坏，谁负责治理的原则，建设单位对闭坑后的矿区（矿山）必须进行生态恢复工作。

开采终了时，将会在开采面形成采坑，矿山项目服务期满后，采矿活动形成的裸露地表，如果采取措施不当或未采取防护措施，容易造成滑坡、水土流失、淤塞污染水体，增加扬尘，导致植被破坏、污染土壤、地下水、大气环境等。针对矿山可能产生的环境问题及国家和地方相关法律法规要求，矿山必须进行地质遗迹环境治理和生态环境恢复工作。根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》及《土地复垦条例》，在矿山开采结束后，对矿区占地进行复垦，即对露天采场、表土堆场、堆料场进行复垦。因此，矿山闭矿时，企业应对采矿造成的环境问题进行及时处理，以保护生态环境。对场地进行清理，将表土堆场内表土用于矿区生态恢复，种植当地常见林木。

土地复垦坚持因地制宜、统筹规划、宜林则林、综合治理的原则，栽种适宜在当地生长、抗旱、耐寒、耐贫瘠和寿命较长的树种。植被选择应遵循乡土植被优先；栽植坑在开挖时，应把表层土和深层土分开，待栽完树后，把深层土和表层土依次回填。根据双鸭山市气候特点，可选用松木。根据所选植被特点及生长方式选择种植方式，采用坑植方式。

（1）土地复垦责任范围

本项目退役期生态恢复责任主体为建设单位，矿区土地复垦工作原则上从开采活动开始到闭坑一直延续。项目区总面积为289712m2，复垦区面积为289712m2，复垦责任范围面积为289712m2，本矿山退役后及时复垦，复垦率达到100%。

（2）土地复垦原则

①依据国家法律法规，工程设计中要充分利用可复垦的每一寸土地，严格按复垦标准进行工程设计，最大限度地弥补因矿山生产建设造成的土地破坏；

②土地复垦与矿山生产进度紧密结合，合理安排、一体化运作的计划；

③土地复垦工程设计尊重当地自然规律，适应当地气象、土壤条件，促进复垦土地生态重建；

④种植品种的选择以小规模的试验成果和当地成熟的经验为依据，以当地品种优先为原则。复垦后土地的生态景观要与周边环境融为一体，引入适宜品种时，不得引入外来入侵品种为原则。

（3）土地复垦方向

根据《岭东区国土空间总体规划（2021—2036年）》及项目《矿区生态修复方案》，依据适宜性等级评价结果及当地规划和群众意见，并分析当地自然条件、社会条件、土地复垦类比分析和工程施工难易程度等情况，该复垦区宜复垦为林地，确定项目区评价单元最终复垦方向为林地。

（4）土地复垦技术措施

露天采场在矿山生产过程中，采取阶梯式开采方式，并在采坑边缘预留坡面角为60°的稳定边坡角，预防边坡失稳的产生。故矿山闭坑后，不需要对采矿场边坡实施治理工程。矿山开采时将剥离的表土存放至表土堆场，采用密目网苫盖，以备闭坑后恢复地质环境使用。表土堆场表面播撒草籽。采区内部，表土堆场、堆料场南侧、东侧设置截流沟最大限度防止水土流失；在截流沟外采用树木、花草美化，选用较好的植被进行覆盖，表土堆场区域内非雨季适当洒水增湿，防止风蚀；雨季设有截流沟，防止水蚀。

1）治理工程

①采矿区的治理

对采掘场基底用推土机对地表进行平整，用作林木恢复。

②工业场地的治理

矿山闭坑后对工业场地进行恢复，包括将堆料场、表土堆场占地范围清理至原有地质形态。矿山开采结束后，根据“宜耕则耕，宜林则林”的原则，用三铧犁进行土地翻耕。

2）复垦工程

①土壤回覆工程

采用推土机对复垦区进行表土覆盖，形成种植层。根据复垦区表土剥离厚度覆土厚度1.5m回填量为111220m3，覆土范围为回填后的采坑，所需表土来源于表土堆场中堆存的表土。

对覆土区域进行一次彻底的翻耕工作，进一步解决表层土壤的透气度，更加有利于植被的生长。

翻耕平整完成后，对土壤进行培肥，主要是按照一定标准增施农家肥。

根据项目区原有占地植被类型和植被种类，进行选择本地的乡土植物种类，选用比较适合当地生长的优势树种松木，采用栽植方式，造林密度为行距2m，株距2m，穴径×穴深=40cm×50cm。

②生物化学措施

本项目涉及的生物化学措施主要指采用人工施肥的生物措施。人工施肥。对复垦后土地施用适当的有机、无机肥料以提高土壤中有机物含量，改良土壤结构，消除其不良理化性质。施肥中做好有机肥与无机肥的配合，有机肥养分含量低，供肥能力弱，需要增施速效化肥保障养分供给，扩大有机物质的循环基础，迅速提高肥力，增加产量。需氮、磷、钾化肥配合施用。施肥还要注意适时适量施肥，避免不当施肥影响作物的产量。因此，为了增加土壤有机质和养分含量，改良土壤性状，提高土壤肥力，在复垦后的第一年增施氮、磷、钾化肥和农家肥，使复垦后的土地能够满足需求。

（5）植被恢复工程

1）树种选择

为尽快恢复当地生态环境，选取当地适生树种樟子松，树高0.6m。

2）整地造林

主要采用穴状整地，树穴的规格为直径40cm，穴深为50cm，为保持水土，防止侵蚀，株、行距2.0m×2.0m，种植密度应为2500穴/hm2左右，植树切忌挖成锅底形或无规则形，使根系无法自然舒展。三年后植树成活率达85%以上，郁闭度60%以上，若管护期发现树木枯死，应及时补栽。

3）植被重建工程

本方案主要设计对工业场地整理后恢复为林地，根据当地特点，种植适合当地海拔、地形地质、气候及水文地质条件，易成活、耐旱并生长快的樟子松，本次主要选择栽植方法，苗木直立穴中，保持根系舒展，分层覆土，踏实。栽后灌透水，扶正苗木，填平陷穴。抚育管理：三年三次，每年人工穴内松土、除草一次，松土深5～10cm。第二年冬季开始平茬，以后每隔四年修剪一次，隔带交替进行。

表土回填后，设计对采坑、工业区及表土堆场进行植被恢复工程。设计选用优良种源、根系发达、生长发育良好，植株健壮的樟子松树苗。樟子松穴径×穴深=0.40m×0.50m，按照株行距2.0m×2.0m规格栽植，选择3年生苗木，高度在60cm，冠幅40cm，地径5cm。

苗木采用穴植方法，穴的大小深度应略大于苗木根系。苗木要竖直，根系要舒展，深浅要适当，填土一半后提苗踩实，最后覆上虚土。复垦面积28.9712hm2，选择采坑平台栽植樟子松，预计共栽植乔木45843株。

植被恢复时间，根据当地的气候因素和种植经验，种植的最佳时节应选在4～5月和9月初。
（6）生态监测

1）土壤质量监测

复垦为农、林、牧业用地的土地自然特性监测内容，为复垦区地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等；其监测方法以《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）为准，监测频率为每年2次，持续3年。

2）植被恢复率监测

监测对象：复垦区域。

监测内容：植物生长势、高度、成活率、郁闭度、种植密度等。

监测方法：本方案采用样方随机调查法。

监测频率：每年2次，持续3年。

（7）生态恢复措施环境可行性分析

根据矿山生产工艺、时序，结合工程土地复垦适宜性分析，矿山开采结束后对各复垦单元进行土壤回覆等工程技术措施，最后种植适合当地生长的植被松木，达到土地恢复生产的目的，复垦区道路利用原有运输道路，路基较好，使用多年，无需单独铺设，复垦区道路无需复垦，留作复垦区监测及养护时使用。

土地挖损区：随着生产规模的逐渐扩大，采掘损毁土地面积不断扩大，其开采面不断增大。采矿区地表形态发生严重破坏，停采后，依地势复垦为林地。

土地压占区：矿山生产建设过程中，形成一定面积的工业区。主要是堆料区对土地的压占。停采后，工业区采取植被绿化和土地翻耕等措施进行植被恢复，复垦为林地。

通过矿山生态修复措施，使被破坏的植被基本得到恢复和重建，使矿区在人为努力下，形成新的自然复合体，植被群落和动物种群逐渐趋向多样化，生态系统逐渐向良性循环方向发展，保持区域自然生态系统的连续性、整体性。土地利用率和生产力得到恢复和提高，生态环境质量可基本恢复到开采前水平。

环境保护监督管理计划

（1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行；

（2）设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行污染源监测，对不达标的环保设施应立即进行查找原因，及时处理；

（3）不断加强技术培训，组织企业内部之间进行技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定；

（4）重视群众监督作用，增强企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见来提高企业环境管理水平；

（5）积极配合环保部门的检查和验收。

环保设施竣工验收监测计划要求
建设项目环保设施“三同时”验收监测和调查工作的重点为环保设施是否按环境保护竣工验收监测一览表要求建设及污染物排放情况、环境管理检查，对环评批复要求的落实情况。

	环保投资
	本项目总投资为300万元，其中环保设施投资为72.5万元，占项目投资总额的24.17%，其环保投资总额可确保本项目污染物达标排放，环保投资是可行的。环保投资估算见表5-4。
表5-4项目环保投资估算一览表单位：万元

时段

污染源

污染防治措施

投资

运营期

废气

采掘过程，采用湿式作业，并洒水降尘；道路压实，清扫及洒水降尘，运输车辆篷布遮盖；洒水车辆；开采场地洒水降尘。

4套布袋除尘器+15m排气筒
50
废水

生活污水

排入防渗旱厕，定期清掏（依托现有）

/
雨水沉淀池

设置1座雨水沉淀池，收集雨水，雨水沉淀池的容积为600m3（依托现有）
/
噪声

选低噪声设备、隔声、消声、减振；选低噪声设备、加强车辆维修保养、禁止鸣笛

2.5
固体废物

生活垃圾

垃圾分类收集箱

0.5
危险废物
危险废物贮存库，危险废物处置
3.0
生态保护

对堆料场和表土堆场采取密目网苫盖措施和洒水降尘，表土堆场表面播撒草籽
5
（1）表土堆场、堆料场设置挡土墙，挡墙设有排水孔，高度1.2m，断面呈梯形，顶宽0.8m。

（2）表土堆场、堆料场设置截流沟，以拦截和疏导地表径流，截流沟梯形断面，底宽0.4m、沟深0.4m，连接雨水沉淀池，经沉淀后的雨水用于矿区洒水抑尘。
/
风险治理措施

堆料场、表土堆场设置安全警示标志等措施
0.5
闭矿期

生态保护

矿区边坡整理工程、土地恢复工程、植被恢复工程、生态监测与管护

5
其他

运行及维护

定期检修维护环保设施
5
环境监测
定期自行监测
1

合计

72.5



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	1.严格控制占地，禁止占用矿区外林地；对占用林地进行表土剥离；2.施工期设置临时截流沟，雨水经沉淀后，用于施工场地洒水抑尘；3.增强保护野生动物的意识；合理安排施工布局及进度，禁止夜间施工，减少灯光对野生动物的干扰。
	1.严格控制占地，禁止占用矿区外林地；对占用林地进行表土剥离；2.施工期设置临时截流沟，雨水经沉淀后，用于施工场地洒水抑尘；3.增强保护野生动物的意识；合理安排施工布局及进度，禁止夜间施工，减少灯光对野生动物的干扰。
	1.禁止对未规划道路植被进行破坏；2.废气达标排放，减少粉尘对周围植物影响；3.合理选取起爆方案，减低爆破强度，减少对野生动物影响；4.采取相应水土保持措施；5.闭矿期进行土地复垦，复垦质量满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）要求
	1.禁止对未规划道路植被进行破坏；2.废气达标排放，减少粉尘对周围植物影响；3.合理选取起爆方案，减低爆破强度，减少对野生动物影响；4.采取相应水土保持措施；5.闭矿期进行土地复垦，复垦质量满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）要求

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥
	不随意外排，不产生二次污染
	1.生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。
2.雨水通过截流沟汇集至雨水沉淀池，经自然沉淀后，用于矿区洒水抑尘
	不随意外排，不产生二次污染

	地下水及土壤环境
	/
	/
	雨水沉淀池、防渗旱厕进行一般防渗，应采用抗渗钢纤维渗混凝土或高密度聚苯乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求要达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。
	/

	声环境
	合理科学地布局施工现场；合理安排作业时间，夜间不施工；选用低噪音、低振动的各类施工机械设备
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）
	合理布局，车辆限速，夜间不施工，加强管理，选用低噪声设备，减震。合理爆破参数、微差间隔时间。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	振动
	/
	/
	采取合理安排爆破时间，控制爆破频次，爆破时间选择在上午9点—10点，夜间禁止爆破，爆破提前告知附近村屯，做好防护工作，由于爆破噪声属于短时、定时、定点的瞬时噪声，通过矿坑陡坎的反射、吸收，爆破噪声对周围环境的影响可接受
	/

	大气环境
	严格制定洒水降尘制度，配套洒水车；
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
	碎石加工生产设备配套4套布袋除尘器+15m高排气筒；配备移动式洒水车、雾炮及喷淋头等进行洒水降尘。对堆料场和采取密目网苫盖措施和洒水降尘，表土堆场表面播撒草籽。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	固体废物
	生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门处理，剥离的表土、废土石粉堆存于表土堆场用于后期生态恢复。
	处置率100%
	生活垃圾：集中收集，由市政环卫部门清运处置；废弃布袋由厂家统一回收综合利用；收集的粉尘；废弃泄压片、破损致裂管件由爆破部门统一回收利用或处置；废机油及废油桶危废贮存库暂存，定期交由资质单位处理。
	一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	①施工作业注意周围安全，发现安全隐患及时上报；②施工人员上岗前进行岗前培训；③在施工场所周围设置警示牌
	安全生产，杜绝突发环境事件发生
	要求企事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的相关要求及时编制或修编应急预案。
	企业应急预案完成备案，杜绝突发环境事件发生

	环境监测
	根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；定期委托第三方公司按照监测方案进行环境监测。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	本项目建设符合国家产业政策的要求，项目选址合理。在确保全面严格落实本报告表所提各项污染防治措施并正常运行的前提下，通过加强环境管理和环境监测，所排污染物均能做到达标排放，从环保角度考虑，本项目建设可行。


附图1：本项目位置图
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附图2：本项目矿区平面布置图
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附图3：地质剖面图
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附图4：本项目生态保护措施平面布置示意图
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附图5：运输路线图
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附图6：环境保护目标分布图
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附图7：本项目土地利用现状图
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附图8：本项目植被类型图
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附图9：开采终了境界平面图
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附图10：黑龙江省生态功能区划图
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附图11：黑龙江省主体功能区划图
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附图12：黑龙江省水土保持区划分图
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附图13：双鸭山市声环境功能区划图
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附件1：营业执照



附件2：检测报告
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附件3：采矿证
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附件4：开发利用方案评审意见书
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附件5：储量核实评审意见书
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附件6：矿山修复方案审查意见
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附件7：生态环境分区管控分析报告
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附件8：关于未批先建的情况说明

[image: image52.png]RS IS
13

R Hl’l‘lé’A-ﬂﬂli’zﬁWHl

SV i oy

LUK LS8 Wit , mm, i

T 2018 kw174 T 3 45 T B,

ﬂb‘w%&JWWL¢Q§@@t%§ﬂ
REMBR, ERRE KM%,
RRATASRER, THR kuhnr 11,
R HARREHRAT 2018 £ 75 R T % 5 91
AL EBHL. BENS s, BIMER RS RumE
ZRAHE, B—BFRAE4 " 4k, Al RIS R R
RAB A BIHH IR P 8% F w8 ‘RS #k
AT A S8 FI A R OL) GREGE® (2018 31 %) %
KRR EETHEARTHATLIR-ERARER
#, FOETFATHAR.
Gt, RAMZRE kLl THFTLAR, Repd

YTFR RBEE AL

e EME
THERRE AP f4h,





附件9：企业投资项目备案承诺书
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附件10：现有环保手续
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