双环审〔2026〕10号

关于七星泡镇至平安村公路改扩建工程

环境影响报告表的批复
宝清县交通运输局：

你单位报送的《关于申请七星泡镇至平安村公路改扩建工程环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于七星泡镇至平安村公路改扩建工程环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2026〕03号），经研究，批复如下：

项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县，起点位于七星泡镇西侧，国道G501集当公路上，向东北沿既有旧路布线，经七星泡镇、兴华村，终点位于平安村南侧，县道X301公路上。线路的起点坐标为：经度131°44′35.570″，纬度46°33′25.631″；终点坐标为：经度131°49′47.771″，纬度46°34′11.090″。该项目建设性质为改扩建。为利用现有旧路采用三、四级公路标准建设，不新增永久占地。该项目路线全长8.580公里，其中建设里程6.764公里，其中三级公路0.69km、四级公路6.074km。该项目总投资为1879.08万元，环保投资为118万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应加强施工现场管理，施工破碎点周围设置连续、密闭的围挡，施工场地洒水抑尘、运输物料车辆加盖苫布，临时堆场、建筑材料遮盖；拌合站筒仓顶端设置布袋除尘器，砂石场苫布覆盖等，施工期厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目营运期应加强道路管理及路面养护，加强交通运输车辆管理，保持公路良好运营状态，减轻交通扬尘对周围环境的影响。

严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工驻地生活污水排入防渗旱厕，定期清淘。砂石料清洗、混凝土养护过程产生的生产废水及机械冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。该项目运营期应定期检查公路沿线的排水系统，加强道路路面的清洁工作，减少对周边地表水体影响。

落实声环境保护措施。该项目施工期应采用低噪声设备，施工机械安装减振、降噪设备，合理安排施工时间，设置移动式隔声隔尘挡板等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)要求。该项目评价范围内声环境敏感点存在对噪声预测超标现象，应对评价范围内噪声预测超标的居民住房采取更换隔声窗等降噪措施。该项目应采取在道路进出口前设置限制车速标志，加强对路面进行检查与保养等措施，降低道路交通噪声。该项目运营期公路干线两侧环境保护目标处应符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)要求。加强跟踪监测，根据监测结果及时增补和完善噪声防治措施。
严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应分类收集由市政环卫部门清运处置。施工期拆除旧路产生的土石方全部综合利用，无废弃土石方产生。建筑物拆除废弃物设置专人管理，并及时清运至市政指定的地点。该项目运营期应加强道路日常清洁及维护；运输车辆撒落的运载物、客车乘客丢弃的物品等固体废物，交由市政部门统一清运，减少垃圾对环境的污染。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

落实生态环境管控措施。该项目应严格控制施工范围，禁止超范围占地；严格按照设计文件确定范围施工，合理安排工期，避开雨天、雨季施工，防止水土流失。加强路基两侧绿化，减少对周围生态环境的影响。
三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市宝清生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。
六、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市宝清生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市生态环境局
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