双环审〔2026〕11号

关于中船风电双鸭山清洁能源装备基地（二期）建设项目环境影响报告表的批复
中船风电（双鸭山）新能源开发有限公司：

你单位报送的《关于申请审批中船风电双鸭山清洁能源装备基地（二期）建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于中船风电双鸭山清洁能源装备基地（二期）建设项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2026〕05号），经研究，批复如下：

项目基本信息
该项目位于双鸭山市四方台区，建设性质为改建。该项目总占地面积102421m2。该项目原有建设规模为年组装发电风机50台，改建后产能不变，只对原有工程组装风机进行风机补漆及定期润滑维护，年使用溶剂型涂料0.225t，年使用清洗剂0.75t。该项目新建一间占地面积为的125m2原料库，新建一间占地面积为的300m2的维保车间，一间占地面积为4215.61m2的储能车间，一座占地面积为1426.81m2的人员办公楼；一座占地面积为63.44m2的门卫室，两座占地面积为40m2的危险废物贮存库等。该项目无生产用热，员工冬季采用电采暖。该项目总投资111000万元，环保投资为25万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场应加强环境管理，运输车辆加盖苫布，洒水降尘等，施工期厂界扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期风机设备维护区所产生的废气由集气罩收集，经滤棉吸附后，采用二级活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放，废气中的非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。两座危险废物贮存库产生的废气经负压集气管道收集后，采用1套活性炭吸附装置吸附后，经15m高排气筒排放，废气中的挥发性有机物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目厂界无组织废气中非甲烷总烃应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。厂区内，厂房外非甲烷总烃应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求。
严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工废水回用于场地洒水抑尘；施工期生活污水排入双鸭山经济开发区污水处理厂处理。该项目运营期生活污水排入双鸭山经济开发区污水处理厂处理。该项目无生产废水排放。
落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工场地布局及施工时间，采用低噪声设备等，场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应合理布局，选用低噪声设备，经减震降噪、厂房隔声、安装减震垫等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工过程中产生的建筑废料应集中收集，分类处置，其中有用的部分回收，剩余不可回收的部分统一清运至政府指定地点。生活垃圾应集中收集交由环卫部门清运处置；废包装物收集后外售给废品回收部门。该项目运营期生活垃圾应集中收集交由环卫部门清运处置；废清洗剂、废清洗剂桶、废油漆、废油漆桶、废油桶、废润滑油、废矿物油、废活性炭、含油抹布手套、废滤棉，应分类收集，分区暂存于危险废物贮存库定期委托有资质单位处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市四方台生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。
六、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市四方台生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市生态环境局
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