双环审〔2026〕13号

关于集贤县芦苇拦河闸拆除重建工程

环境影响报告书的批复
集贤县水利综合服务中心：

你单位报送的《关于申请审批集贤县芦苇拦河闸拆除重建工程环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于集贤县芦苇拦河闸拆除重建工程环境影响报告书的技术评估报告》（双环技保〔2025〕41号），经研究，批复如下：

项目基本信息
该项目位于双鸭山市集贤县，永安乡五七村东侧的安邦河中游，安邦河行洪滩地右侧汊河上。建设性质为改扩建。该项目在原址拆除重建芦苇拦河闸，拦河闸采用钢筋混凝土开敞式结构型式，由进口护砌段、铺盖段、闸室段、消能防冲段、海漫段、进场路等组成；对芦苇拦河闸上下游进行护岸治理，其中上游护岸长160米，下游护岸长400米；建设水闸信息化系统、雨量水位一体化站和安全监测设施等。该项目总投资1560.64万元，环保投资为66.93万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应合理安排施工布局，材料运输过程中施工运输车辆应用篷布或塑料做好严密覆盖、洒水降尘等措施，施工期产生的颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期基坑排水中初期排水自然沉淀后排至安邦河内；基坑排水中经常性基坑排水，经沉淀处理后回用于施工道路和施工区内洒水降尘，不外排；混凝土养护废水在施工区设置的沉淀池沉淀处理后回用于生产或用于施工场地降尘，不外排；施工生活污水污入附近村屯防渗早厕，定期清掏、外运堆肥。
落实声环境保护措施。该项目施工期应加强对噪声的管理，采用先进的消声、减振措施，合理安排现场布局和工作时间等措施，噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关要求。该项目运营期应选择振动小、噪声低的设备，采取减振、隔声等措施，噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。
严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。施工期产生的生活垃圾集中收集后，运至指定垃圾填埋场处置。该项目施工期产生的土砂石全部回填至施工区，不产生弃土；施工过程中产生的建筑垃圾中能回收的（废钢筋等）部分及时出售给废品回收公司处理，不能回收利用的建筑垃圾由施工人员统一收集，送至市政部门指定建筑垃圾堆放场。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

落实生态环境管控措施。该项目施工期应加强管理，设置警示牌、标识牌，禁止捕捞鱼类等活动；该项目施工应尽量减少施工占地及施工活动造成的植被损失，减少对野生动物栖息地的破坏；减少占用耕地、草地或不占用耕地、草地；合理取用土，杜绝乱取土、破坏耕地、林地和湿地现象的发生；剥离后的表土集中堆存并采取遮盖，同时用编织袋装土进行拦挡；施工结束后，由建设单位组织施工单位对临时占地范围内的林地进行植被恢复。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告书。

五、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市集贤生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。
六、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复送至双鸭山市集贤生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市生态环境局
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