双环审〔2026〕16号

关于黑龙江建龙化工有限公司脱硫装置环保

工艺升级改造项目环境影响报告书的批复
黑龙江建龙化工有限公司：
你单位报送的《关于申请黑龙江建龙化工有限公司脱硫装置环保工艺升级改造项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于黑龙江建龙化工有限公司脱硫装置环保工艺升级改造项目环境影响报告书的技术评估报告》（双环技保〔2026〕07号），经研究，批复如下：

项目基本情况
该项目位于黑龙江建龙化工有限公司焦化厂化产作业区，建设性质为技术改造。该项目占地面积约9483m2。该项目以煤气脱硫装置的脱硫废液、脱硫泡沫及库存硫膏作为原料制取硫酸或硫磺。制酸生产线包括原料预处理、焚烧、炉气净化、转化、干吸、尾气处理等工序配套的设备及设施。其中制酸生产线的原料预处理工序包含一套硫磺生产线。该项目生产装置为硫酸/硫磺柔性切换生产装置，无法同时满负荷产出两种产品。满负荷连续生产硫酸时，年产硫酸1.5万吨（按100%硫酸折算）、年产4.2MPa饱和蒸汽18750吨；满负荷连续生产硫磺时，年产硫磺4337吨。该项目总投资为8050万元，环保投资为340万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应加强环境管理，在施工现场建设围挡，运输车辆加盖苫布，洒水降尘等，施工期厂界扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期的预处理废气中氨通过密闭管道接入制酸尾气喷淋吸收塔内进行回收利用；制酸工艺的尾气采用两级喷淋塔氨法脱硫，在经过电除雾器处理后，经35m高排气筒排放，废气中的SO2、硫酸雾和NOx应符合《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）要求，NH3应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，非甲烷总烃应符合《大气污染物综合排放标准》（GB116297-1996）要求。该项目原料脱硫废液和硫泡沫采用密闭管道运输，对库存硫膏切片和入料等过程进行封闭处理，加强涉酸设备的维护检修保障等，厂界颗粒物、硫酸雾应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，厂界NH3应符合《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）要求。

严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工废水经过沉淀池处理后用于施工场地降尘，不外排；施工期生活污水排入建龙钢铁污水处理站。该项目运营期地面冲洗水、洗眼器排污水经集水池沉淀后送至预处理系统再利用；余热锅炉排污膨胀器排污水送入净化工序，作为净化补充水；除氧器排水作为尾吸工艺用水；循环水系统排污水经污水管网排入建龙钢铁污水处理站处理；预处理工序净化分离过程中产生清液、蒸发单元产生的冷凝液送至焦化脱硫系统再利用；尾吸工序产生的脱硫废液送至焦化硫铵工序，不外排。该项目无新增生活污水。初期雨水收集依托厂区现有初期雨水收集池，初期雨水送建龙钢铁污水处理站处理。
落实声环境保护措施。该项目施工期应加强现场管理，合理安排工作时间，选用低噪声设备等，施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取厂房隔声、安装减震垫、加装消声器等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集，由市政环卫部门清运处置；建筑垃圾及施工弃土应及时清运至市政指定的地点处置。该项目运营期生活垃圾集中收集，由市政环卫部门定期清运；该项目运营期除尘器粉尘集中收集，作为原料送至焚烧炉焚烧。净化工序稀酸过滤器所用过滤介质、转化工序转化器废催化剂、废润滑油、废油桶及含油抹布集中收集后暂存于危险废物贮存库内，委托有资质的单位统一处理。焚烧炉灰渣、余热锅炉烟气沉降灰渣依照危险废物管理，在项目危险废物贮存库内暂存，待产生后进行鉴别，如鉴别后属于危险废物，委托有资质的单位协议处置，如不属于危险废物按照一般工业固体废物要求处置。该项目固体废物要全部进行减量化、资源化、无害化处理。
落实环境风险管控措施。该项目应从平面布局，工艺和设备、装置方面加强安全防范，对生产管理、原料运输、硫酸运输采取各项措施，加强硫酸罐区及生产区风险防范，采取分区防渗，酸罐区设置围堰，加强日常巡检等方式，杜绝日常跑冒滴漏。制定人员疏散安置应急措施，制定环境风险应急预案，严格落实事故风险防控措施，可将风险发生的概率和影响后果降到最低。
（六）总量控制。根据《双鸭山市生态环境局关于黑龙江建龙化工有限公司脱硫装置环保工艺升级改造项目污染物排放总量认定的函》（双环函〔2026〕55号），该项目排放氮氧化物6.58吨/年，二氧化硫4.39吨/年，挥发性有机物0.207吨/年。
三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目生态环境影响报告书。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。
六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市岭东生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。
七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复送至双鸭山市岭东生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市生态环境局
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