双环审〔2026〕8号

关于S203（同江—汪清）至密林林场

紫苏种植基地公路（宝清县）项目

环境影响报告表的批复
宝清县交通运输局：

你单位报送的《关于申请S203（同江—汪清）至密林林场紫苏种植基地公路（宝清县）项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于S203（同江—汪清）至密林林场紫苏种植基地公路（宝清县）项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2026〕02号），经研究，批复如下：

项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县，起点位于泥源村外“S203(同江一汪清)至密林林场紫苏种植基地(茄子河区)”路段终点处，沿既有道路改扩建，穿过岚峰林场，终点位于富山村三岔口处，路线全长7.912公里。建设性质为改扩建。该项目永久用地共11.1582公顷，均为旧路，不新增永久占地。该项目由四级公路改扩建为三级公路，设计速度为30km/h，双向二车道，水泥混凝土路面，路基宽7.5m，路面宽6.5m。该项目设置小桥3座，涵洞共17道，平交道口2处，交通标准13座，设置路侧波形梁护栏长1252m。该项目总投资为1928.35万元，环保投资为162万元。该项目环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设，违反了《环境影响评价法》的有关规定，宝清生态环境局已依法处理。你单位必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目营运期应加强道路管理及路面养护，加强交通运输车辆管理，保持公路良好运营状态，减轻交通扬尘对周围环境的影响。

严格落实各项水污染防治措施。该项目运营期应完善路面径流收集系统和排水系统，注意保持路面雨水的收集和导排能力，加强道路路面的清洁工作，减少对周边地表水体影响。

落实声环境保护措施。该项目应采取在道路进出口前设置限制车速标志，加强对路面进行检查与保养等措施，降低道路交通噪声。该项目运营期公路干线两侧环境保护目标处应符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)要求。加强跟踪监测，根据监测结果及时增补和完善噪声防治措施。
严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目运营期应加强道路日常清洁及维护；运输车辆撒落的运载物、客车乘客丢弃的物品等固体废物，交由市政部门统一清运，减少垃圾对环境的污染。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

落实生态环境管控措施。该项目应加强占地控制、植物保护、动物保护、水土流失防范等措施。严格按照设计文件确定范围施工，合理安排工期，避开雨天、雨季施工，防止水土流失。加强路基边坡及路基两侧绿化，减少对周围生态环境的影响。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市宝清生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。
六、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市宝清生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市生态环境局
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